IPアドレスの設定方法を知りたいのですが - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第6章　こんなときは ＞ 1　Q&A ＞ IPアドレスの設定方法を知りたいのですが

IPアドレスの設定方法を知りたいのですが

IPアドレスの設定がわからない場合は、次の項目を参考にして、IPアドレスを設定してください。

次のようにしてIPアドレスを設定します

「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」ウィンドウで、次のように設定します。「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」ウィンドウの開き方については、次をご覧ください。

- Windows XPの場合
  ネットワーク接続の設定
- Windows 2000の場合
  ネットワーク接続の設定
- Windows Me場合
  ネットワーク接続の設定
- Windows 98場合
  ネットワーク接続の設定

□ パソコンのIPアドレスを自動的に取得する場合

ネットワーク上にDHCPサーバーが存在する場合、パソコン側で個別にIPアドレスを設定する必要はありません。次のようにしてIPアドレスを自動的に取得します。

- 「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」ウィンドウで、「IPアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにします。

- DHCPサーバーとは、ネットワーク上のパソコンなどにIPアドレスを自動的に割り当てるサーバーです。

□ 各機器に固定IPアドレスを設定する場合

IPアドレスは、1から255までの 4個の数値で表します。各パソコンやアクセスポイントに次のように設定します。（）内はサブネットマスクです。サブネットマスクは、ネットワーク内のパソコンやアクセスポイントで、同じ値を設定します。

- アクセスポイントの設定例（インフラストラクチャ接続の場合）
  アクセスポイント：192.168.2.1（255.255.255.0）
  アクセスポイントのIPアドレスを上記のように設定した場合、アクセスポイントに接続するクライアントのパソコンのIPアドレスは次のように設定します。
- パソコン側の設定例（次のようにしてIPアドレスを設定しますの画面で設定します）
  パソコンA ：192.168.2.2 （255.255.255.0）
  パソコンB ：192.168.2.3 （255.255.255.0）
  パソコンC ：192.168.2.4 （255.255.255.0）
  ：
  ：
  パソコンX ：192.168.2.254 （255.255.255.0）

家庭内や組織内などの閉じたネットワークの中で、プライベートアドレスとして使用できるIPアドレス

- 10.0.0.1〜10.255.255.254
- 172.16.0.1〜172.31.255.254
- 192.168.0.1〜192.168.255.254
  注　IPアドレスを「ttt.uuu.vvv.www」とするとき、「www」の部分に0と255は使用できません。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004