IEEE 802.1xを使ってインフラストラクチャ接続する場合 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第2章　Windows XPでワイヤレスLAN接続をする ＞ 4　ワイヤレスLANの設定（SP1未適用の場合） ＞ IEEE 802.1xを使ってインフラストラクチャ接続する場合

IEEE 802.1xを使ってインフラストラクチャ接続する場合

インフラストラクチャ接続で、セキュリティをIEEE 802.1xで設定する場合の設定を行います。

- IEEE 802.1xを使用する場合、認証サーバーやCA局などが必要になります。
- 本設定を行う前に、アクセスポイントを起動しておいてください。

1. デスクトップ画面右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. （1）「アクション」メニュー→（2）「設定プロファイルの追加/編集」の順にクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
3. （1）「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」がになっていることを確認し、（2）「優先するネットワーク」の中の「追加」をクリックします。
4. 「ワイヤレス ネットワークのプロパティ」ウィンドウで、次のように設定します。
   アクセスポイントの設定に合わせて設定します。アクセスポイントの設定の確認方法については、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
   1. 「ネットワーク名（SSID）」を、接続するアクセスポイントに合わせて設定します（アルファベットの大文字・小文字を区別します）。
      必ず入力してください。
   2. 「データの暗号化（WEP有効）」を、クリックしてにします。
   3. 「ネットワーク認証（共有モード）」を、クリックしてにします。
   4. 「キーは自動的に提供される」を、アクセスポイントに合わせて次のように設定します。
      - キーの自動配信機能が有効の場合
        「キーは自動的に提供される」をクリックしてにします。
      - キーの自動配信機能が無効の場合
        「キーは自動的に提供される」をクリックしてにします。
   5. 「キーは自動的に提供される」がの場合、「ネットワークキー」、「キーの形式」、「キーの長さ」、「キーのインデックス（詳細）」を、アクセスポイントと同じ設定にします。
   6. 「これはコンピュータ相互（ad hoc）のネットワークで、ワイヤレス アクセスポイントを使用しない」を、クリックしてにします。
   7. 「OK」 をクリックします。
5. 「認証」タブをクリックします。

   「認証」タブの画面で設定できない状態になっている場合

   「認証」タブの画面の文字などがグレイ表示になっていて設定が行えない場合は、次の手順を行ってください。

   1. 「認証」タブの画面で「OK」をクリックします。
   2. 「認証」タブの画面で「キャンセル」をクリックします。
   3. 「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウで、「アクション」メニュー→「設定プロファイルの追加/編集」の順にクリックします。
   4. 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   5. 「認証」タブをクリックします。

6. RADIUSサーバーのプロトコルにより、次のように設定します。
   ■RADIUSサーバーの認証プロトコルの種類がEAP-TLSの場合
   1. 「ネットワーク アクセスの制御にIEEE 802.1Xを使う」をクリックしてにします。
   2. 「EAPの種類」のをクリックして、「スマートカードまたはその他の証明書」を選択します。
   3. 「OK」 をクリックします。

      パソコンに複数の証明書をインストールしている場合

      デスクトップ右下の通知領域に、メッセージが表示されるので、次のように操作してください。

      1. メッセージをクリックします。
      2. （1）証明書のユーザー名を選択して、（2）「OK」をクリックします。

   4. デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。
   5. 「OK」をクリックします。
   ■RADIUSサーバーの認証プロトコルの種類がEAP-MD5の場合
   1. 「ネットワーク アクセスの制御にIEEE 802.1Xを使う」をクリックしてにします。
   2. 「EAPの種類」のをクリックして、「MD5-Challenge」を選択します。
   3. 「OK」をクリックします。
   4. デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。
   5. （1）ユーザー名、パスワード、ログオンドメインを入力して、（2）「OK」をクリックします。
      ユーザー名、パスワード、ログオンドメインは、ネットワーク管理者にご確認ください。
7. 「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
   以上で、ワイヤレスLANの設定は終了です。

次にネットワークへの接続へお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004