IEEE 802.1xまたはWPAで通信ができません - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第6章　こんなときは ＞ 1　Q&A ＞ IEEE 802.1xまたはWPAで通信ができません

IEEE 802.1xまたはWPAで通信ができません

Windows XPで、IEEE 802.1xまたはWPA機能をご利用中に正常に通信できなくなった場合は、次の手順でアクセスポイントに再度接続してください。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

   - 「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、そのまま手順3へお進みください。

3. 「ネットワーク接続」をクリックします。
4. 「ネットワーク接続」ウィンドウに、現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
5. 一覧から「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、表示されるメニューから「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。
   「ワイヤレスネットワークへの接続」ウィンドウが表示されます。
6. （1）「利用できるネットワーク」の一覧からご利用中のネットワーク名（SSID）をクリックして反転表示させ、（2）「接続」をクリックします。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004