版数の確認とパソコンへのセット - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第5章　Windows 98でワイヤレスLAN接続をする ＞ 2　インストール ＞ 版数の確認とパソコンへのセット

版数の確認とパソコンへのセット

1. 本製品の裏面ラベルで本製品の版数を確認し、メモします。
   版数は「01A」または「02B」と記載されています。「01A」と表示されている場合は、ドライバのインストール後にファームウェアのアップデートを行う必要があります。本製品をパソコンにセットすると版数を確認できなくなりますので、必ずメモしておいてください。
2. パソコンの電源を切った状態で、本製品をパソコンのPCカードスロットにセットします。
   本製品の製品名のラベル面を上にして、PCカードスロットにしっかり差し込みます。

   - 本製品は、PCカードスロットを装備していないパソコンでは使用できません。
   - PCカードスロットを2つ装備しているパソコンの場合、上下どちらのPCカードスロットでもお使いになれます。

続いて、ドライバのインストールにお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004