ドライバのインストール - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第4章　Windows MeでワイヤレスLAN接続をする ＞ 2　インストール ＞ ドライバのインストール

ドライバのインストール

本製品のドライバをインストールします。

本製品のドライバをアップデートする場合 パソコンにFMV-JW183 ワイヤレスLANドライバ V1.0 L10に付属のクライアントマネージャ（Wireless Client Manager V3.04）がインストールされている場合は、ドライバのインストールを行う前に削除してください。クライアントマネージャの削除については、クライアントマネージャのみの削除をご覧ください。

- アップデート用のドライバを、富士通パソコン情報ページFMWORLD.NETからダウンロードしてインストールする場合は、本手順中におけるCD-ROMおよびCD-ROMドライブを、ダウンロードしたドライバを保存している場所に読み替えてください。

1. パソコンの電源を入れます。
   新規インストールの場合は、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。手順3にお進みください。
   アップデートの場合、または「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、次にお進みください。
2. 次のように操作します。
   1. デスクトップの「マイ コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
      「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   2. 「デバイス マネージャ」タブをクリックします。
   3. 「ネットワーク アダプタ」の中の「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
      「ネットワークアダプタ」が表示されない場合、または「ネットワークアダプタ」に「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」が表示されない場合は、「その他のデバイス」の中の「FUJITSU-802.11b_Wireless_LAN_Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   4. 「ドライバ」タブ→「ドライバの更新」の順にクリックします。
      「デバイス ドライバの更新ウィザード」が表示されます。
      以降の手順は、「新しいハードウェアの追加ウィザード」の場合と同じです。
3. 本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
4. （1）「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
5. 次のように操作します。
   1. 新規インストールの場合は、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」をクリックしてにします。
      アップデートの場合は、「現在使用しているドライバより適したドライバを検索する(推奨)」をクリックしてにします。
   2. 「リムーバブルメディア」をクリックしてにします。
   3. 「検索場所の指定」をクリックしてにします。
   4. 「参照」をクリックします。
6. CD-ROMドライブの「Driver」フォルダを選択し、「OK」をクリックします。
7. （1）「検索場所の指定」に「[CD-ROMドライブ]:\Driver」が指定されていることを確認し、（2）「次へ」をクリックします。

   「デバイスドライバの更新ウィザード」で「どのドライバをインストールしますか？」と表示された場合 「更新されたドライバ（推奨）」をクリックしてにし、「次へ」をクリックしてください。

8. （1）「ドライバのある場所」に「[CD-ROMドライブ]:\DRIVER\WLASKALL.INF」と表示されていることを確認し、（2）「次へ」をクリックします。
   ドライバのインストールが開始されます。

   - 「Add/Edit Configuration Profile」ウィンドウが表示された場合は「OK」をクリックしてください。次に「Error」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

9. 「完了」をクリックします。
   「システム設定の変更」ウィンドウが表示されます。
10. CD-ROMをパソコンから取り出します。
11. 「システム設定の変更」ウィンドウで「はい」をクリックし、Windowsを再起動します。
12. Windows起動後、デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
13. 「デバイス マネージャ」タブをクリックします。
14. （1）「ネットワークアダプタ」の中の「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、（2）表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
15. （1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバファイルの詳細」をクリックします。
16. 次のように操作します。
    1. 「[システムドライブ]:\WINDOWS\SYSTEM\WLASK48C.SYS」をクリックします。
    2. 「バージョン」が「8.22.50.805」になっていることを確認します。
    3. 「OK」をクリックします。
17. 「802.11b Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
18. 「システムのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
    以上で、ドライバのインストールは終了です。

次に、本製品の版数によって、それぞれ次にお進みください。

- 版数が01Aの場合
  ファームウェアのアップデートへお進みください。
- 版数が02Bの場合
  クライアントマネージャのインストールへお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004