ドライバのインストール - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第5章　Windows 98でワイヤレスLAN接続をする ＞ 2　インストール ＞ ドライバのインストール

ドライバのインストール

本製品のドライバをインストールします。

- ドライバを、富士通パソコン情報ページFMWORLD.NETからダウンロードしてインストールする場合は、本手順中におけるCD-ROMおよびCD-ROMドライブを、ダウンロードしたドライバを保存している場所に読み替えてください。

1. パソコンの電源を入れます。
   「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

   「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

   次の手順を行います。

   1. デスクトップの「マイ コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
      「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   2. 「デバイス マネージャ」タブをクリックします。
   3. 「ネットワーク アダプタ」の中の「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
      「ネットワークアダプタ」が表示されない場合、または「ネットワークアダプタ」に「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」が表示されない場合は、「その他のデバイス」の中の「FUJITSU-802.11b_Wireless_LAN_Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   4. 「ドライバ」タブ→「ドライバの更新」の順にクリックします。
      「デバイス ドライバの更新ウィザード」が表示されます。
      以降の手順は、「新しいハードウェアの追加ウィザード」の場合と同じです。

2. 本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
3. 「次へ」をクリックします。
4. （1）「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」または「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索（推奨）」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
5. 次のように操作します。
   1. 「検索場所の指定」をクリックしてにし、その他をにします。
   2. 「参照」をクリックします。

      - 「A:\にアクセスできません。」というメッセージが表示された場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

6. CD-ROMドライブの「Driver」フォルダを選択し、「OK」をクリックします。
7. （1）「検索場所の指定」に「[CD-ROMドライブ]:\Driver」が指定されていることを確認し、（2）「次へ」をクリックします。
8. （1）「ドライバのある場所」に「[CD-ROMドライブ]:\DRIVER\WLASKALL.INF」と表示されていることを確認し、（2）「次へ」をクリックします。
   ドライバのインストールが開始されます。

   - ｢'Windows 98 Second Edition CD-ROM'ラベルの付いたディスクを挿入して[OK]をクリックしてください。｣というメッセージが表示された場合は、Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITIONのCD-ROMをパソコンにセットし、「OK」をクリックしてください。
   - 「Add/Edit Configuration Profile」ウィンドウが表示された場合は「OK」をクリックしてください。次に「Error」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

9. 「完了」をクリックします。
   「システム設定の変更」ウィンドウが表示された場合は、「いいえ」をクリックします。
10. CD-ROMをパソコンから取り出します。
11. 「スタート」ボタン→「Windowsの終了」の順にクリックします。
12. 「Windowsの終了」ウィンドウで「再起動する」をクリックしてにし、「OK」をクリックします。
    Windowsが再起動されます。
13. Windows起動後、デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
14. 「デバイス マネージャ」タブをクリックします。
15. （1）「ネットワークアダプタ」の中の「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、（2）表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
16. （1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバファイルの詳細」をクリックします。
17. 次のように操作します。
    1. 「[システムドライブ]:\WINDOWS\SYSTEM\WLASK48C.SYS」をクリックします。
    2. 「バージョン」が「8.22.50.805」になっていることを確認します。
    3. 「OK」をクリックします。
18. 「802.11b Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
19. 「システムのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
    以上で、ドライバのインストールは終了です。

次に、本製品の版数によって、それぞれ次にお進みください。

- 版数が01Aの場合
  ファームウェアのアップデートへお進みください。
- 版数が02Bの場合
  クライアントマネージャのインストールへお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004