ドライバのインストール - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第2章　Windows XPでワイヤレスLAN接続をする ＞ 2　インストール ＞ ドライバのインストール

ドライバのインストール

本製品のドライバをインストールします。

本製品のドライバをアップデートする場合 パソコンにFMV-JW183 ワイヤレスLANドライバ V1.0 L10に付属のクライアントマネージャ（Wireless Client Manager V3.04）がインストールされている場合は、ドライバのインストールを行う前に削除してください。クライアントマネージャの削除については、クライアントマネージャのみの削除をご覧ください。

- アップデート用のドライバを、富士通パソコン情報ページFMWORLD.NETからダウンロードしてインストールする場合は、本手順中におけるCD-ROMおよびCD-ROMドライブを、ダウンロードしたドライバを保存している場所に読み替えてください。

1. パソコンの電源を入れます。
   「ログオン」ウィンドウが表示されたら、次のいずれかのアカウントでログオンします。
   - コンピュータの管理者
   - 管理者またはAdministratorsグループのメンバ
   新規インストールの場合は、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。手順3にお進みください。
   アップデートの場合、または「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合は、次にお進みください。
2. 次のように操作します。
   1. 「スタート」ボタンをクリックして「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
      「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   2. 「ハードウェア」タブ→「デバイス マネージャ」の順にクリックします。
   3. 「デバイス マネージャ」ウィンドウで「ネットワーク アダプタ」の中の「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
      「ネットワークアダプタ」が表示されない場合、または「ネットワークアダプタ」に「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」が表示されない場合は、「その他のデバイス」の中の「FUJITSU 802.11b_Wireless_LAN_Adapter(A)」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   4. 「ドライバ」タブ→「ドライバの更新」の順にクリックします。
      「ハードウェアの更新ウィザード」が表示されます。
3. （1）「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
4. 本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。

   「新しいハードウェアの検出ウィザード」により、ドライバが自動的に検索され、インストールされた場合

   「ハードウェアのインストール」ウィンドウが表示されます。次の手順を行ってください。

   1. 「続行」をクリックします。
      「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。手順7にお進みください。

   「ハードウェアの更新ウィザード」により、ドライバが自動的に検索された場合

   「ハードウェアの更新ウィザードを続行できません」と表示されます。次の手順を行ってください。

   1. 「戻る」をクリックします。
      「ハードウェアの更新ウィザードの開始」ウィンドウに戻ります。
   2. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」をクリックしてにし、「次へ」をクリックします。
      手順5のアップデートの場合にお進みください。

5. 次のように操作します。
   ■新規インストールの場合
   1. 「次の場所で最適のドライバを検索する」をクリックしてにします。
   2. 「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROMなど）を検索」をにします。
   3. 「次の場所を含める」をにします。
   4. 「参照」をクリックします。
   5. CD-ROMドライブの「Driver」フォルダを選択し、「OK」をクリックします。
   6. （1）「次の場所を含める」に「[CD-ROMドライブ]:\Driver」が指定されていることを確認し、（2）「次へ」をクリックします。
      手順6にお進みください。
   ■アップデートの場合
   1. （1）「検索しないで、インストールするドライバを選択する」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
   2. 「ディスク使用」をクリックします。
      「フロッピーディスクからインストール」ウィンドウが表示されます。
   3. 「参照」をクリックします。
   4. CD-ROMドライブ→「Driver」フォルダ→「WLASKALL.INF」の順にクリックし、「開く」をクリックします。
      「フロッピーディスクからインストール」ウィンドウに戻ります。
   5. （1）「製造元のファイルのコピー元」に「[CD-ROMドライブ]:\Driver」が指定されていることを確認し、（2）「OK」をクリックします。
   6. 「ネットワークアダプタの選択」ウィンドウで、「次へ」をクリックします。

      - 「ドライバの更新警告」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。

6. 「ハードウェアのインストール」ウィンドウで「続行」をクリックします。
   ドライバのインストールが開始されます。
   インストールが完了すると、「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」または「ハードウェアの更新ウィザードの完了」が表示されます。
7. 「完了」をクリックします。
8. CD-ROMをパソコンから取り出します。
9. 開いているすべてのウィンドウを閉じます。

   - 「システム設定の変更」ウィンドウが表示された場合は「はい」をクリックしてWindowsを再起動し、手順12へお進みください。

10. 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
11. 「再起動」をクリックして、Windowsを再起動します。
12. 再起動後、「スタート」ボタンをクリックして「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
13. （1）「ハードウェア」タブ→（2）「デバイス マネージャ」の順にクリックします。
    「デバイス マネージャ」ウィンドウが表示されます。
14. （1）「ネットワークアダプタ」の中の「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、（2）表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
15. （1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバの詳細」をクリックします。
16. 次のように操作します。
    1. 「ドライバ ファイル」の「[システムドライブ]:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wlask48d.sys」をクリックします。
    2. 「ファイル バージョン」が「8.22.50.805」になっていることを確認します。
    3. 「OK」をクリックします。
17. 「802.11b Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
18. 「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
    以上で、ドライバのインストールは終了です。

次に、本製品の版数によって、それぞれ次にお進みください。

- 版数が01Aの場合
  ファームウェアのアップデートへお進みください。
- 版数が02Bの場合
  クライアントマネージャのインストールへお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004