ネットワーク接続の設定 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第5章　Windows 98でワイヤレスLAN接続をする ＞ 4　ネットワークへの接続 ＞ ネットワーク接続の設定

ネットワーク接続の設定

ネットワークの接続に必要な、次の設定を行います。

- IPアドレスの設定
- フル コンピュータ名／ワークグループの確認

IPアドレスの設定

1. デスクトップの「ネットワーク コンピュータ」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
2. （1）「TCP/IP」をクリックして反転表示させ、（2）「プロパティ」をクリックします。

   「TCP/IP・・・」の表示が複数ある場合 「TCP/IP -> 802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を選択してください。

   「TCP/IPのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
3. IPアドレスの設定をします。
   IPアドレス／DNSサーバーの設定／デフォルトゲートウェイの設定について、ネットワーク管理者の指示があった場合は、その指示に従ってください。
   - DHCPクライアント（IPアドレスをDHCPサーバーから自動取得する）に設定する場合
     1. 「IPアドレスを自動的に取得」をクリックしてにします。
     2. DNSサーバーの設定は、「DNS設定」タブを選択し、設定します。
     3. 「OK」をクリックします。
   - 固定IPアドレスを設定する場合
     1. 「IPアドレスを指定」をクリックしてにします。
     2. 「IPアドレス」に、IPアドレスを入力します。
     3. 「サブネット マスク」に、サブネットマスクを入力します。
        IPアドレスの設定例についてはIPアドレスの設定方法を知りたいのですがをご覧ください。
     4. 「OK」をクリックします。
   「ネットワーク」ウィンドウに戻ります。
4. 「OK」をクリックします。
   再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックし、パソコンを再起動してください。

フル コンピュータ名／ワークグループの確認

1. デスクトップの「ネットワーク コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   「ネットワーク」ウィンドウが表示されます。
2. 「識別情報」タブをクリックします。
3. 「コンピュータ名」、「ワークグループ」を確認します。
   1. 「コンピュータ名」は、ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名前です。それぞれのパソコンに、重複しない任意の名前を設定します。
      機種名やユーザー名などを設定すると、識別しやすくなります。
   2. 「ワークグループ」は、ネットワークのグループ名です。
      - インフラストラクチャ接続の場合
        接続したいワークグループ名が設定されているか確認します。
      - アドホック接続の場合
        アドホック接続するすべてのパソコンで、同じ名前が設定されているか確認します。
   3. 「コンピュータの説明」に、コンピュータの補足説明を入力します。省略できます。

      - ピリオドなど、特殊文字が含まれているとネットワークに接続できない場合があります。

4. 「OK」をクリックします。
   再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックし、パソコンを再起動してください。

次に、ファイルやプリンタをネットワーク上のパソコンと共有する場合は、共有設定をするへお進みください。
共有しない場合は、接続を確認するへお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004