アドホック接続の場合 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第5章　Windows 98でワイヤレスLAN接続をする ＞ 3　ワイヤレスLANの設定 ＞ アドホック接続の場合

アドホック接続の場合

Windows 98のパソコンで、アドホック接続を行うための設定を行います。

1. デスクトップ画面右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「プログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. （1）「アクション」メニュー→（2）「設定プロファイルの追加/編集」の順にクリックします。
   「設定プロファイルの追加/編集」ウィンドウが表示されます。
3. 「追加」をクリックします。

   - 既存のプロファイルを編集する場合は「編集」をクリックします。
     既存のプロファイルを編集してネットワーク名やネットワークキーを変更する場合、「設定の編集」ウィンドウで設定済みの値を削除後、必ず変更後の値を入力してから、「次へ」をクリックしてください。設定済みの値を削除後、誤って値を入力せずに「次へ」をクリックして設定を完了すると、予期せぬネットワークに接続したり、値が変更されなかったりする場合があります。
   - 既存のプロファイルを削除する場合は、削除するプロファイルを選択し、「削除」をクリックします。

4. 「プロファイルの選択」で、次のように操作します。
   1. 「プロファイル名」に、設定内容を保存するプロファイル名を設定します。
      任意の文字列を、半角英数字、および半角記号32文字以内で入力します。
   2. 「ネットワークの種類」で、をクリックし、「ピアツーピアグループ」を選択します。
   3. 「次へ」をクリックします。
5. 「使用中のネットワークの確認」で次のように操作します。
   1. 「ネットワーク名」に、接続したいネットワーク名（SSID）を、半角英数字32文字以内（アルファベットの大文字・小文字を区別します）で入力します。
      接続するすべてのパソコンで、同じネットワーク名を設定します。
   2. 「チャネル番号」でワイヤレスLAN通信を行う際に使用する周波数帯（1〜14チャンネル）を指定します。
      接続するすべてのパソコンで同じチャンネルを設定します。

      同一フロア内など、近くで他のワイヤレスLANを運用している場合 電波の干渉を防ぐため、チャンネルの値を5つ以上離してください。例えば、チャンネル1、6、11のように設定してください。また、14チャンネルは11チャンネルと値が5つ離れていませんが、使用周波数が少し離れているため、11チャンネルのネットワークとの共存が可能です。

   3. 「次へ」をクリックします。
6. 「セキュリティの設定」で通信データを暗号化するための設定をします。次のように操作します。

   - 通信データを暗号化するためのネットワークキーは、必ず設定してください。ネットワークキーを設定していない場合、ワイヤレスLANカードを搭載したすべてのパソコンから接続できます。他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりする危険性があります。

   アドホックで通信を行うすべてのパソコンで同じセキュリティの設定を設定してください。設定されていない場合は、通信ができません。
   1. 「データセキュリティの有効化」で、ネットワークキーを使用するかどうか選択します。
      通常はクリックしてにします。
   2. ネットワークキーの入力方法を選択します。
      - ASCII文字で設定する場合
        「英数字を使用」クリックしてにし、「キー」にネットワークキーをASCII文字で入力します。
        ネットワークキーを40ビットで設定する場合は、5文字で入力します。ネットワークキーを104ビットで設定する場合は、13文字で入力します。
        使用できる文字は次の通りです。
        0〜9、a〜z、A〜Z（アルファベットの大文字・小文字を区別します）
      - 16進数で設定する場合
        「16進数を使用」クリックしてにし、「キー」に、ネットワークキーを16進数のキャラクターコードで入力します。
        ネットワークキーを40ビットで設定する場合は、10桁で入力します。 ネットワークキーを104ビットで設定する場合は、26桁で入力します。
        使用できる文字は次の通りです。
        0〜9、a（A）〜f（F）（アルファベットの大文字・小文字を区別しません）
   3. 「キー」に、ネットワークキーを入力します。

      ネットワークキーの設定について

      ネットワークキーは、ワイヤレスLAN接続するパソコン同士で、対応するインデックス番号のネットワークキーを同じ値に設定する必要があります。
      インデックス番号は、装置やOSのバージョンなどによって、0〜3の場合と1〜4の場合があります。インデックス番号は次のように対応していますので、ご注意ください。

      | 本製品と対応するインデックス番号
      キーのインデックス番号が0〜3の場合 | 0
      キーのインデックス番号が1〜4の場合 | 1

   4. 「次へ」をクリックします。
7. 「TCP/IPの動作」で次のように操作します。
   1. 「このプロファイルを選択すると、IPアドレスが更新されます。」を次のように設定します。
      - 設定中のプロファイルを利用するネットワークにDHCPサーバーが存在する場合
        「このプロファイルを選択すると、IPアドレスが更新されます。」をにすると、このプロファイルを選択したときに、自動的にDHCPアドレスを更新します。IPアドレスの更新には多少時間がかかります。
        「このプロファイルを選択すると、IPアドレスが更新されます。」をにすると、このプロファイルを選択した場合、DHCPアドレスの更新を行いません。
      - 設定中のプロファイルを利用するネットワークにDHCPサーバーが存在しない場合
        「このプロファイルを選択すると、IPアドレスが更新されます。」をにします。
   2. 「完了」をクリックします。
8. 「設定プロファイルの追加/編集」ウィンドウで（1）「プロファイルの選択」に、設定したプロファイル名が選択されていることを確認し、（2）「OK」をクリックします。

   「TCP/IPの動作」で「このプロファイルを選択すると、IPアドレスが更新されます。」をにした場合 「TCP/IP」で「ワイヤレス接続が確立されませんでした。新しいIPアドレスが要求されませんでした。」と表示された場合は、DHCPサーバーからIPアドレスを取得できていません。この場合は「OK」をクリックして、ワイヤレスLANの設定を見直すか、DHCPサーバーの設定を確認してください。

9. 「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
   以上で、アドホック接続の場合のワイヤレスLANの設定は終了です。

次に、ネットワークへの接続へお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004