3 ワイヤレスLANの設定 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第5章　Windows 98でワイヤレスLAN接続をする ＞ 3　ワイヤレスLANの設定

. | . | 3ワイヤレスLANの設定

ワイヤレスLAN通信を行うために必要な、ネットワーク名（SSID）、ネットワークキーなどを設定します。設定内容をプロファイルに保存します。

ワイヤレスLANの設定を行う前に次のことを確認してください。

ネットワーク名（SSID）について

ワイヤレスLANの設定を行う前に、ネットワーク名（SSID）について次のことを確認してください。

- インフラストラクチャ接続の場合
  接続するアクセスポイントと同じネットワーク名（SSID）を設定したアドホックワイヤレスLANが、近くにないことを確認してください。
  ある場合は、正常に通信が行えない可能性があります。どちらかのネットワーク名（SSID）を変更してください。
- アドホック接続の場合
  接続するアドホックワイヤレスLANと同じネットワーク名（SSID）を設定したアクセスポイントが、近くにないことを確認してください。
  ある場合は、同じネットワーク名（SSID）のアクセスポイントに接続してしまい、正常にアドホックワイヤレスLANで通信が行えない可能性があります。どちらかのネットワーク名（SSID）を変更してください。
  アドホックワイヤレスLANで通信が行えなくなった場合は、電波の停止と再開をご覧になり、いったん電波を停止してから、電波を再開してください。

クライアントマネージャの機能について

- 「設定プロファイルの追加/編集」および「設定の編集」ウィンドウの「ヘルプ」をクリックして表示されるヘルプはお使いになれません。
  本製品、およびクライアントマネージャの使用方法については、このマニュアルをご覧ください。
- 「設定の編集」ウィンドウの「ネットワークの種類」で、「住宅用ゲートウェイ」はお使いになれません。

ワイヤレスLANの設定について

ワイヤレスLANネットワークへの接続方法によって、ワイヤレスLANの設定方法が異なります。

- インフラストラクチャ接続の場合
  インフラストラクチャ接続する場合は、インフラストラクチャ接続の場合にお進みください。
- アドホック接続の場合
  アドホック接続する場合は、アドホック接続の場合にお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004