接続確認をしたいのですが - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第6章　こんなときは ＞ 1　Q&A ＞ 接続確認をしたいのですが

接続確認をしたいのですが

PINGコマンドで接続確認をします

1. パソコンで、IPアドレスが正常に取得できているか確認します。
   確認方法は、IPアドレス／MACアドレスの確認方法を知りたいのですがをご覧ください。
2. 次のように操作します。
   - Windows XPの場合
     「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
   - Windows 2000の場合
     「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
   - Windows Meの場合
     「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「MS-DOSプロンプト」の順にクリックします。
   - Windows 98の場合
     「スタート」ボタン→「プログラム」→「MS-DOSプロンプト」の順にクリックします。
   「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。
3. 次のように入力し、【Enter】キーを押します。
   `ping 192.168.2.1`（接続確認相手のIPアドレスが「192.168.2.1」の場合）
   正常に接続できている場合は、パソコンで次のように表示されます。

   「Request timed out」「Destination host unreachable」などと表示される場合 接続確認相手と正常に接続できていません。IPアドレスの設定およびネットワーク名（SSID）／ネットワークキーの設定を、再度確認してください。

4. 次のように入力し、【Enter】キーを押します。
   `exit`
   「コマンドプロンプト」、または「MS-DOSプロンプト」ウィンドウが閉じます。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004