IEEE 802.1xを使ってインフラストラクチャ接続する場合 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第3章　Windows 2000でワイヤレスLAN接続をする ＞ 3　ワイヤレスLANの設定 ＞ IEEE 802.1xを使ってインフラストラクチャ接続する場合

IEEE 802.1xを使ってインフラストラクチャ接続する場合

インフラストラクチャ接続でセキュリティをIEEE 802.1xで設定する場合の設定を行います。

1. デスクトップ画面右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「プログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. （1）「アクション」メニュー→（2）「設定プロファイルの追加/編集」の順にクリックします。
   「設定プロファイルの追加/編集」ウィンドウが表示されます。
3. 「追加」をクリックします。

   - 既存のプロファイルを編集する場合は「編集」をクリックします。
     既存のプロファイルを編集してネットワーク名やネットワークキーを変更する場合、「設定の編集」ウィンドウで設定済みの値を削除後、必ず変更後の値を入力してから、「次へ」をクリックしてください。設定済みの値を削除後、誤って値を入力せずに「次へ」をクリックして設定を完了すると、予期せぬネットワークに接続したり、値が変更されなかったりする場合があります。
   - 既存のプロファイルを削除する場合は、削除するプロファイルを選択し、「削除」をクリックします。

4. 「プロファイルの選択」で、次のように操作します。
   1. 「プロファイル名」に、設定内容を保存するプロファイル名を設定します。
      任意の文字列を、半角英数字、および半角記号32文字以内で入力します。
   2. 「ネットワークの種類」でをクリックし、「ベースステーション接続」を選択します。
   3. 「次へ」をクリックします。
5. 「使用中のネットワークの確認」で、（1）「ネットワーク名」に接続するアクセスポイントのネットワーク名（SSID）を入力し、（2）「次へ」をクリックします。

   - 「スキャン」をクリックすると、利用可能なネットワークの一覧が表示されます。

6. 「セキュリティの設定」で次のように操作します。
   この設定はアクセスポイントの設定に関係なく、次のように設定してください。
   1. 「データセキュリティの有効化」を、クリックしてにします。
   2. 「英数字を使用」をクリックしてにします。
   3. 「キー1」に、任意の英数文字をASCII文字5文字で入力します。
      例）`abcde`
   4. 「データの暗号化」でをクリックして、「キー1」を選択します。
   5. 「共有キー認証」を、クリックしてにします。
   6. 「次へ」をクリックします。

      - 「キー1」に入力する文字列は仮の設定です。実際の暗号化には、アクセスポイントから通知された文字列を使用します。

7. （1）「電源管理」で、「オフ」をクリックしてにし、（2）「完了」をクリックします。
   「オン」はお使いになれません。「オン」をクリックしてにすると、アクセスポイントと通信できなくなる場合があります。
8. 「設定プロファイルの追加/編集」ウィンドウで（1）「プロファイルの選択」に、設定したプロファイル名が選択されていることを確認し、（2）「OK」をクリックします。
9. 「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
10. デスクトップの「マイ ネットワーク」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「ネットワークとダイヤルアップ接続」ウィンドウに、現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
11. 一覧から、デバイス名が「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」の「ローカルエリア接続」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「ローカル エリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
12. 「認証」タブをクリックします。
13. RADIUSサーバーのプロトコルにより、次のように設定します。
    ■RADIUSサーバーの認証プロトコルの種類がEAP-TLSの場合
    1. 「ネットワーク アクセスの制御に IEEE 802.1X を使う」をクリックしてにします。
    2. 「EAPの種類」のをクリックして、「スマートカードまたはその他の証明書」を選択します。
    3. 「OK」 をクリックします。

       パソコンに複数の証明書をインストールしている場合 次の画面で、（1）証明書のユーザー名を選択して、（2）「OK」をクリックします。

    4. 「OK」をクリックします。
    ■RADIUSサーバーの認証プロトコルの種類がPEAPの場合
    1. 「ネットワーク アクセスの制御に IEEE 802.1X を使う」をクリックしてにします。
    2. 「EAPの種類」のをクリックして、「保護された EAP（PEAP）」を選択します。
    3. 「コンピュータの情報が利用できるときは、コンピュータとして認証する」をクリックしてにします。
    4. 「プロパティ」をクリックします。
       「保護された EAPのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    5. 「サーバーの証明書の有効化」をクリックしてにします。
    6. 「認証方法を選択する」で、「セキュリティで保護されたパスワード（EAP-MSCHAP v2）」が選択されていることを確認します。
    7. 「構成」をクリックします。
       「EAP MSCHAPv2 のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    8. （1）「Windowsのログオン名とパスワード（およびドメインがある場合はドメイン）を自動的に使う」のチェックボックスをにして、（2）「OK」をクリックします。
    9. 「保護された EAPのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
       「ローカル エリア接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
    10. 「OK」をクリックします。
    11. （1）ユーザー名、パスワード、ログオンドメインを入力して、（2）「OK」をクリックします。
        ユーザー名、パスワード、ログオンドメインは、ネットワーク管理者にご確認ください。
14. 「ネットワークとダイヤルアップ接続」ウィンドウを閉じます。
    以上で、ワイヤレスLANの設定は終了です。

次に、ネットワークへの接続へお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004