電波の停止と再開 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第2章　Windows XPでワイヤレスLAN接続をする ＞ 6　クライアントマネージャの使用方法 ＞ 電波の停止と再開

電波の停止と再開

- 電子機器の誤動作を招く恐れのある場所（病院内、満員電車の中、航空機内など）では、電波を停止するか、パソコンの電源を切ってください。

電波の停止

1. デスクトップ画面右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. 「ファイル」メニュー→「無線を無効にする」の順にクリックします。
   ステータスに「カードが無効に設定されています。」と表示され、電波を停止します。

電波の再開

1. デスクトップ画面右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. 「ファイル」メニュー→「無線を有効にする」の順にクリックします。
   電波の発信が再開され、ステータスに現在の接続状況が表示されます。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004