2 仕様 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第7章　付録 ＞ 2　仕様

. | . | 2仕様

本製品のハードウェア仕様は、次の通りです。

種類 | 仕様
ワイヤレスLAN規格 | IEEE 802.11b 準拠
伝送方式 | DS-SS方式
転送レート | 11／5.5／2／1Mbps（自動切り替え）
周波数範囲 | 2,400〜2,497MHz
チャンネル数 | 14ch（そのうち1chを使用）
本体インターフェース | PCMCIA Type II
VCCI | Class B

セキュリティ

ネットワーク名（SSID）
ネットワークキー（WEP）（64ビット／128ビット） 注1
WPA-PSK
WPA（EAP-TLS、PEAP） 注2
IEEE 802.1x（EAP-TLS、EAP-MD5、PEAP）
WPA暗号化方式（TKIP）

表示ランプ | LED×2（POWER（電源）ランプ／送受信ランプ）

対応OS

Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® Millennium Edition
Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION

サポートプロトコル | TCP/IP NetBEUI IPX/SPX
動作電源電圧 | DC5V
消費電流 | 最大240mA
外形寸法 | W54.0mm×D102.4mm×H5.2mm
質量 | 36g
推奨接続台数（アドホック接続時） | 最大10台 注3
推奨通信距離 | 屋内25m

注1 | ネットワークキー（WEP）による暗号化は、上記ビットで行いますが、お客様が設定可能なビット数は、固定長24ビットを差し引いた 40ビット／104ビットです。本書の本文中では、お客様が設定可能なビット数（40ビット／104ビット）で記述しています。
注2 | WPA機能は、Windows XP SP1のみ対応しています。別途、Microsoftから提供されているセキュリティアップデート（KB826942）をインストールする必要があります。
注3 | お使いになる環境によって、接続可能台数は減少することがあります。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004