WEPを使ってインフラストラクチャ接続する場合 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第2章　Windows XPでワイヤレスLAN接続をする ＞ 3　ワイヤレスLANの設定（SP1適用済の場合） ＞ WEPを使ってインフラストラクチャ接続する場合

WEPを使ってインフラストラクチャ接続する場合

インフラストラクチャ接続でセキュリティをWEPで設定する場合の設定を行います。

1. デスクトップ右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. （1）「アクション」メニュー→（2）「設定プロファイルの追加/編集」の順にクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
3. （1）「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」がになっていることを確認し、（2）「優先するネットワーク」の中の「追加」をクリックします。
4. 「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウの「アソシエーション」タブの画面で、次のように設定します。
   アクセスポイントの設定に合わせて設定します。アクセスポイントの設定の確認方法については、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
   1. 「ネットワーク名（SSID）」を、接続するアクセスポイントに合わせて設定します（アルファベットの大文字・小文字を区別します）。
      必ず入力してください。
   2. 「ネットワーク認証」を、接続するアクセスポイントのネットワーク認証の設定に合わせて設定します。
      アクセスポイントのネットワーク認証の設定と一致しない場合、通信が行えません。
      - アクセスポイントの設定がオープンシステム認証の場合
        「ネットワーク認証」のをクリックして「オープンシステム」を選択します。
      - アクセスポイントの設定が共有キー（シェアードキー）認証の場合
        「ネットワーク認証」のをクリックして「共有キー」を選択します。
   3. 「データの暗号化」で、をクリックして「WEP」を選択します。
   4. 「キーは自動的に提供される」を、クリックしてにします。
   5. 「ネットワークキー」に、アクセスポイントと同じネットワークキーの値を入力します。
   6. 「ネットワークキーの確認入力」に、確認のため、「ネットワークキー」に入力した値と同じ値を入力します。
   7. 「キーのインデックス（詳細）」で、をクリックすると、必要に応じてネットワークキーを1〜4の4つまで設定できます。
      アクセスポイントに合わせて設定します。

      ネットワークキーの設定について

      ネットワークキーは、ワイヤレスLAN接続するパソコンやアクセスポイント同士で、対応するインデックス番号のネットワークキーを同じ値に設定する必要があります。
      インデックス番号は、装置やOSのバージョンなどによって、0〜3の場合と1〜4の場合があります。インデックス番号は次のように対応していますので、ご注意ください。

      | 対応するインデックス番号
      キーのインデックス番号が0〜3の場合 | 0 | 1 | 2 | 3
      キーのインデックス番号が1〜4の場合 | 1 | 2 | 3 | 4

   8. 「これはコンピュータ相互（ad hoc）のネットワークで、ワイヤレス アクセスポイントを使用しない」をクリックしてにします。

   セキュリティを設定しない場合

   「ネットワーク認証」と「データの暗号化」を、次のように設定してください。

   1. 「ネットワーク認証」のをクリックして「オープンシステム」を選択します。
   2. 「データの暗号化」で、をクリックして「無効になっています」を選択します。
   3. 「OK」をクリックします。
      「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。手順7にお進みください。

5. 「認証」タブをクリックします。
6. （1）「このネットワークでIEEE 802.1Xを有効にする」をクリックしてにし、（2）「OK」 をクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
7. （1）「優先するネットワーク」に、「ネットワーク名（SSID）」に入力したネットワーク名が追加されたことを確認して、（2）「OK」をクリックします。

   - 「優先するネットワーク」に複数の設定が存在する場合、通信状態などにより希望するネットワークとは別の設定が優先される場合があります。混乱を避けるために、接続したい設定のみを登録することをお勧めします。

8. 「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
   以上で、ワイヤレスLANの設定は終了です。

次にネットワークへの接続へお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004