WPA-PSKを使ってインフラストラクチャ接続する場合 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第2章　Windows XPでワイヤレスLAN接続をする ＞ 3　ワイヤレスLANの設定（SP1適用済の場合） ＞ WPA-PSKを使ってインフラストラクチャ接続する場合

WPA-PSKを使ってインフラストラクチャ接続する場合

インフラストラクチャ接続で、セキュリティをWPA-PSKで設定する場合の設定を行います。

- 本製品は、WPAの暗号化方式として、TKIPをサポートしています。

1. デスクトップ右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. （1）「アクション」メニュー→（2）「設定プロファイルの追加/編集」の順にクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
3. （1）「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」がになっていることを確認し、（2）「優先するネットワーク」の中の「追加」をクリックします。
4. 「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウの「アソシエーション」タブの画面で、次のように設定します。
   アクセスポイントの設定に合わせて設定します。アクセスポイントの設定の確認方法については、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
   1. 「ネットワーク名（SSID）」を接続するアクセスポイントに合わせて設定します（アルファベットの大文字・小文字を区別します）。
      必ず入力してください。
   2. 「ネットワーク認証」で、をクリックして「WPA-PSK」を選択します。
   3. 「データの暗号化」で「TKIP」を選択します。
      暗号化方式に、TKIPを使用します。
   4. 「ネットワークキー」に、アクセスポイントと同じWPA-PSKの値を入力します。
      次のいずれかで入力します。
      - ASCII文字を、8〜63文字の範囲で入力します。使用できる文字は次の通りです。
        0〜9、a〜z、A〜Z、（アルファベットの大文字・小文字を区別します）、半角記号
      - 16進数を、64文字で入力します。使用できる文字は次の通りです。
        0〜9、A〜F、a〜f（アルファベットの大文字・小文字を区別しません）
   5. 「ネットワークキーの確認入力」に、確認のため、「ネットワークキー」に入力した値と同じ値を入力します。
   6. 「これはコンピュータ相互（ad hoc）のネットワークで、ワイヤレス アクセスポイントを使用しない」をクリックしてにします。
5. 「OK」をクリックします。
6. （1）「優先するネットワーク」に、「ネットワーク名（SSID）」に入力したネットワーク名が追加されたことを確認して、（2）「OK」をクリックします。
7. 「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
   以上で、ワイヤレスLANの設定は終了です。

次にネットワークへの接続へお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004