IPアドレス／MACアドレスの確認方法を知りたいのですが - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第6章　こんなときは ＞ 1　Q&A ＞ IPアドレス／MACアドレスの確認方法を知りたいのですが

IPアドレス／MACアドレスの確認方法を知りたいのですが

次のようにしてIPアドレス／MACアドレスを確認します

1. 次のように操作します。
   - Windows XPの場合
     「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
   - Windows 2000の場合
     「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
   - Windows Me場合
     「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「MS-DOSプロンプト」の順にクリックします。
   - Windows 98の場合
     「スタート」ボタン→「プログラム」→「MS-DOSプロンプト」の順にクリックします。
   「コマンドプロンプト」、または「MS-DOSプロンプト」ウィンドウが表示されます。
2. 次のように入力し、【Enter】キーを押します。
   `ipconfig /all`
3. IPアドレスが正常に表示されているか確認します。

   1台のパソコンで、本製品と、別のLAN機能を同時に運用している場合（Windows XP／2000の場合のみ） 「Description」に「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」と表示された接続のIPアドレスが、正常に取得できているか確認してください。

   正常な場合は、次のように表示されます（IPアドレスが192.168.2.100の場合）。
   - Windows XP／2000の場合
   - Windows Me／98の場合

   - 「IP Address」または「IPアドレス」の項目が次のように表示されたり、正常に表示されない場合は、次の方法で確認してください。
     - 「IP Address」または「IPアドレス」に、169.254.vvv.www（vvvおよびwwwは任意の数字）または0.0.0.0と表示された場合
       IPアドレスを正常に取得できていません。次の点を確認してください。
       - ネットワークキーの設定がアクセスポイントと一致しているか
       - パソコンのインターネットプロトコル（TCP/IP）の設定
         設定に誤りがある場合は、修正してください。それでも現象が変わらない場合は、パソコンを再起動してください。
     - Windows XP／2000で「IP Address」が表示されず、「Media State」に「Media Disconnected」と表示された場合
       または、Windows Me／98で「IPアドレス」が0.0.0.0と表示され、「メディアの状態」に「切断」と表示された場合
       次の点を確認してください。
       - ネットワーク名（SSID）がアクセスポイントと一致しているか
       - ネットワークキーがアクセスポイント一致しているか
       - ネットワーク認証がアクセスポイントと一致しているか

4. MACアドレスを確認します。
   - Windows XP／2000の場合
     「Physical Address」の値がMACアドレスです。
   - Windows Me／98場合
     「物理アドレス」の値がMACアドレスです。
5. 次のように入力し、【Enter】キーを押します。
   `exit`
   「コマンドプロンプト」、または「MS-DOSプロンプト」ウィンドウが閉じます。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004