本製品を一時的にパソコンから取り外したいのですが - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第6章　こんなときは ＞ 1　Q&A ＞ 本製品を一時的にパソコンから取り外したいのですが

本製品を一時的にパソコンから取り外したいのですが

次の手順で本製品を取り外してください

□ Windows XPの場合

1. デスクトップ画面の通知領域から、ハードウェアの安全な取り外しアイコン（）をダブルクリックします。
2. （1）「ハードウェアデバイス」から「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」をクリックし、（2）「停止」をクリックします。
3. （1）802.11b Wireless LAN Adapter(A)」が選択されていることを確認して、（2）「OK」をクリックします。
   デスクトップ画面の通知領域に「802.11b Wireless LAN Adapter(A) は安全に取り外す事ができます。」 というメッセージが表示されます。
4. （1）「ハードウェアデバイス」から「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」が消えていることを確認し、（2）「閉じる」をクリックします。
5. 本製品を、パソコンのPCカードスロットから取り外します。
   取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。

再度、本製品をお使いになる場合は、再度本製品をお使いになる場合をご覧ください。

□ Windows 2000／Meの場合

1. デスクトップ画面の通知領域から、ハードウェアの取り外しアイコン（）をダブルクリックします。
2. （1）「ハードウェアデバイス」から「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」をクリックし、（2）「停止」をクリックします。
3. （1）「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」が選択されていることを確認して、（2）「OK」をクリックします。
4. 「OK」をクリックします。
5. （1）「ハードウェアデバイス」から「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」が消えていることを確認し、（2）「閉じる」をクリックします。
6. 本製品を、パソコンのPCカードスロットから取り外します。
   取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。

再度、本製品をお使いになる場合は、再度本製品をお使いになる場合をご覧ください。

□ Windows 98の場合

1. デスクトップ画面の通知領域から、PCカード（PCMCIA）の状態アイコン（）をダブルクリックします。
2. 「ソケットの状態」タブをクリックします。
3. （1）一覧から「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」をクリックし、（2）「停止」をクリックします。
4. 「OK」をクリックします。
5. （1）一覧から「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」が消えていることを確認し、（2）「OK」をクリックします。
6. 本製品を、パソコンのPCカードスロットから取り外します。
   取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。

再度本製品をお使いになる場合

次のようにして、本製品をパソコンにセットしてください。

1. 本製品をパソコンにセットします。
   本製品の製品名を上にしてPCカードスロットにしっかり差し込みます。
   Windows XPの場合、デスクトップ画面の通知領域に「ワイヤレスネットワーク接続に接続しました。」というメッセージが表示されます。クライアントマネージャのアイコンがからに変わります。
   Windows 2000／Me／98の場合、ユーティリティアイコンがからに変わります。
2. ネットワークにアクセスできることを確認します。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004