ワイヤレスLAN接続のための動作環境 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第1章　お使いになる前に ＞ 3　動作環境 ＞ ワイヤレスLAN接続のための動作環境

ワイヤレスLAN接続のための動作環境

インフラストラクチャ接続の場合

次のアクセスポイントを使用した、インフラストラクチャ接続が可能です（2004年8月現在）。
アクセスポイントのご利用方法については、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

- ファミリーネットワークステーション FMFNS-103
- ファミリーネットワークステーション FMFNS-102
- ファミリーネットワークステーション FMFNS-101
- ワイヤレスLANステーション FMWT-53G
- ワイヤレスLANステーション FMWT-52AB
- ワイヤレスLANステーション FMWT-52B
- ワイヤレスLANステーション FMWT-52BB
- ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-201
- ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-102
- ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-101
- TA機能付ネットワークステーションFMNS-101＋無線LANキットFMNS-WL1
- ワイヤレスLANステーション FMWT-501
- ワイヤレスLANステーション FMWT-201
- 弊社製ホームサーバー機能内蔵モデル

ワイヤレスLANステーション FMWT-201またはワイヤレスLANステーション FMWT-501をお使いになる場合の注意

ワイヤレスLANステーション FMWT-201およびワイヤレスLANステーション FMWT-501を使用してインフラストラクチャ接続を行う場合、それぞれのアクセスポイントのマニュアルに記載されている「ワイヤレスLANカードの設定」は、ワイヤレスLANカード FMV-W181、またはワイヤレスLANカード FMV-JW181を使用する場合の設定です。
本製品をお使いになる場合、これらの設定は行わないよう、ご注意ください。

本製品とワイヤレスLANステーション FMWT-201の組み合わせでインターネットに接続する場合の注意

本製品と、ワイヤレスLANステーション FMWT-201の組み合せで、電話回線を使用してインターネットに接続することはできません。ADSL（PPPoE）回線を使用してインターネットに接続する場合は、ステーション設定ツールのISPの設定画面の「Connection」を「Automatic」に設定してください。ステーション設定ツールについては、ワイヤレスLANステーション FMWT-201のマニュアルをご覧ください。

アドホック接続の場合

次のパソコンと、アドホック接続が可能です（2004年8月現在）。

- 次のLANカードを搭載したパソコン
  - 本製品
  - ワイヤレスLANカード FMV-JW481
  - ワイヤレスLANカード FMV-JW182
  - ワイヤレスLANカード FMV-W182
  - ワイヤレスLANカード FMV-JW181
  - ワイヤレスLANカード FMV-W181
- 弊社製ワイヤレスLAN（IEEE 802.11b準拠）搭載のパソコン

また次の製品と、アドホック接続が可能です（2004年8月現在）。

- 液晶プロジェクタPJ-X3500＋ワイヤレスLAN／LANユニット PJX35-WL1

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004