インフラストラクチャ接続の場合 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第5章　Windows 98でワイヤレスLAN接続をする ＞ 3　ワイヤレスLANの設定 ＞ インフラストラクチャ接続の場合

インフラストラクチャ接続の場合

Windows 98のパソコンで、インフラストラクチャ接続を行うための設定を行います。

1. デスクトップ画面右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「プログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. （1）「アクション」メニュー→（2）「設定プロファイルの追加/編集」の順にクリックします。
   「設定プロファイルの追加/編集」ウィンドウが表示されます。
3. 「追加」をクリックします。

   - 既存のプロファイルを編集する場合は「編集」をクリックします。
     既存のプロファイルを編集してネットワーク名やネットワークキーを変更する場合、「設定の編集」ウィンドウで設定済みの値を削除後、必ず変更後の値を入力してから、「次へ」をクリックしてください。設定済みの値を削除後、誤って値を入力せずに「次へ」をクリックして設定を完了すると、予期せぬネットワークに接続したり、値が変更されなかったりする場合があります。
   - 既存のプロファイルを削除する場合は、削除するプロファイルを選択し、「削除」をクリックします。

4. 「プロファイルの選択」で、次のように操作します。
   1. 「プロファイル名」に、設定内容を保存するプロファイル名を設定します。
      任意の文字列を、半角英数字、および半角記号32文字以内で入力します。
   2. 「ネットワークの種類」で、をクリックし、「ベースステーション接続」を選択します。
   3. 「次へ」をクリックします。
5. 「使用中のネットワークの確認」で、（1）「ネットワーク名」に接続するアクセスポイントのネットワーク名（SSID）を入力し、（2）「次へ」をクリックします。

   - 「スキャン」をクリックすると、利用可能なネットワークの一覧が表示されます。

6. 「セキュリティの設定」で通信データを暗号化するための設定をします。次のように操作します。

   - 通信データを暗号化するためのネットワークキーは、必ず設定してください。ネットワークキーを設定していない場合、ワイヤレスLANカードを搭載したすべてのパソコンから接続できます。他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりする危険性があります。

   アクセスポイントの設定に合わせて設定します。アクセスポイントのネットワークキーの設定の確認方法については、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
   1. 「データセキュリティの有効化」でネットワークキーを使用するかどうか選択します。
      - アクセスポイントがネットワークキーを使用する設定になっている場合
        クリックしてにします。
      - アクセスポイントがネットワークキーを使用しない設定になっている場合
        クリックしてにします。
   2. ネットワークキーの入力方法を選択します。
      - ASCII文字で設定する場合
        「英数字を使用」クリックしてにし、キー1〜4にネットワークキーをASCII文字で入力します。
        ネットワークキーを40ビットで設定する場合は、5文字で入力します。ネットワークキーを104ビットで設定する場合は、13文字で入力します。
        使用できる文字は次の通りです。
        0〜9、a〜z、A〜Z（アルファベットの大文字・小文字を区別します）
      - 16進数で設定する場合
        「16進数を使用」クリックしてにし、キー1〜4に、ネットワークキーを16進数のキャラクターコードで入力します。
        ネットワークキーを40ビットで設定する場合は、10桁で入力します。 ネットワークキーを104ビットで設定する場合は、26桁で入力します。
        使用できる文字は次の通りです。
        0〜9、a（A）〜f（F）（アルファベットの大文字・小文字を区別しません）
   3. 「キー1」、「キー2」、「キー3」、「キー4」に、ネットワークキーの値を入力します。
   4. 「データの暗号化」でをクリックして、キー1〜4のどのキーを使用するかを選択します。
      アクセスポイントに合わせて設定します。

      ネットワークキーの設定について

      ネットワークキーは、ワイヤレスLAN接続するパソコンやアクセスポイント同士で、対応するインデックス番号のネットワークキーを同じ値に設定する必要があります。
      インデックス番号は、装置やOSのバージョンなどによって、0〜3の場合と1〜4の場合があります。インデックス番号は次のように対応していますので、ご注意ください。

      | 対応するインデックス番号
      キーのインデックス番号が0〜3の場合 | 0 | 1 | 2 | 3
      キーのインデックス番号が1〜4の場合 | 1 | 2 | 3 | 4

   5. 「共有キー認証」を接続するアクセスポイントのネットワーク認証の設定に合わせて設定します。
      アクセスポイントのネットワーク認証の設定と一致しない場合、通信が行えません。
      - アクセスポイントの設定が共有キー（シェアードキー）認証の場合
        クリックしてにします。
      - アクセスポイントの設定がオープンシステム認証の場合
        クリックしてにします。
   6. 「次へ」をクリックします。
7. （1）「電源管理」の「オフ」をクリックしてにして、（2）「次へ」をクリックします。
   「オン」はお使いになれません。「オン」をクリックしてにすると、アクセスポイントと通信できなくなる場合があります。
8. 「TCP/IPの動作」で次のように操作します。
   1. 「このプロファイルを選択すると、IPアドレスが更新されます。」を次のように設定します。
      - 設定中のプロファイルを利用するネットワークにDHCPサーバーが存在する場合
        「このプロファイルを選択すると、IPアドレスが更新されます。」をにすると、このプロファイルを選択したときに、自動的にDHCPアドレスを更新します。IPアドレスの更新には多少時間がかかります。
        「このプロファイルを選択すると、IPアドレスが更新されます。」をにすると、このプロファイルを選択した場合、DHCPアドレスの更新を行いません。
      - 設定中のプロファイルを利用するネットワークにDHCPサーバーが存在しない場合
        「このプロファイルを選択すると、IPアドレスが更新されます。」をにします。
   2. 「完了」をクリックします。
9. 「設定プロファイルの追加/編集」ウィンドウで（1）「プロファイルの選択」に、設定したプロファイル名が選択されていることを確認し、（2）「OK」をクリックします。

   「TCP/IPの動作」で「このプロファイルを選択すると、IPアドレスが更新されます。」をにした場合 「TCP/IP」で「ワイヤレス接続が確立されませんでした。新しいIPアドレスが要求されませんでした。」と表示された場合は、DHCPサーバーからIPアドレスを取得できていません。この場合は「OK」をクリックして、ワイヤレスLANの設定を見直すか、DHCPサーバーの設定を確認してください。

10. 「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
    以上で、インフラストラクチャ接続の場合のワイヤレスLANの設定は終了です。

次に、ネットワークへの接続へお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004