ネットワークに接続できません - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第6章　こんなときは ＞ 1　Q&A ＞ ネットワークに接続できません

ネットワークに接続できません

アドホック接続の場合は、アドホック接続できませんを合わせてご覧ください。

ワイヤレスLANの設定が正しいか確認してください

- インフラストラクチャ接続の場合
  ネットワーク名（SSID)とセキュリティの設定を、アクセスポイントおよび使用する認証環境に合わせて設定してください。
- アドホック接続の場合
  アドホックワイヤレスネットワークに接続するすべてのパソコンで、ネットワーク名（SSID)、およびネットワークキー（WEP）を同じ値に設定してください。

確認方法、および設定の変更方法については、次をご覧ください。

- Windows XPの場合
  - SP1適用済みの場合
    ワイヤレスLANの設定（SP1適用済の場合）
  - SP1未適用の場合
    ワイヤレスLANの設定（SP1未適用の場合）
- Windows 2000の場合
  ワイヤレスLANの設定
- Windows Meの場合
  ワイヤレスLANの設定
- Windows 98の場合
  ワイヤレスLANの設定

デバイスマネージャの画面で、「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークがついていないか確認してください

デバイスマネージャ画面の見方、および「！」や「×」マークがついている場合の対処方法は、デバイスマネージャの画面で、「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークがついていますをご覧ください。

電波状態を確認してください

電波状態の確認方法については、お使いのOSによって次をご覧ください。

- Windows XPの場合
  通信状態の確認
- Windows 2000の場合
  通信状態の確認
- Windows Meの場合
  通信状態の確認
- Windows 98の場合
  通信状態の確認

電波の状態が良くない場合には、次のような対策を行ってください。

- インフラストラクチャ接続の場合
  アクセスポイントとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから、再度接続してください。
- アドホック接続の場合
  接続相手のパソコンとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから、再度接続してください。

接続先のアクセスポイントやパソコンの電源が入っているか確認してください

同一フロア内などで複数のワイヤレスLANネットワークがある場合、使用するチャンネルが重なっている可能性があります

近くに他のワイヤレスLANのネットワークがある場合は、チャンネルの値を5つ以上離してください。例えば、チャンネル1、6、11のように設定してください。また、14チャンネルは使用周波数が少し離れているため、値が5つ離れていませんが、11チャンネルを使用するネットワークとの共存が可能です。
使用中のチャンネルの確認方法／変更方法は、次をご覧ください。

- インフラストラクチャ接続の場合
  アクセスポイントのチャンネルの設定を確認してください。チャンネルを変更する場合は、アクセスポイント側で設定を変更してください。確認方法／変更方法は、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
- アドホック接続の場合
  - Windows XPの場合
    チャンネルの確認方法については、通信状態の確認をご覧ください。
    チャンネルの変更方法は、次の通りです。
    1. 「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
       「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    2. 「ハードウェア」タブをクリックします。
    3. 「デバイスマネージャ」をクリックします。
       「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
    4. 「ネットワークアダプタ」の「＋」をクリックします。
    5. 「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
       「802.11b Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    6. 「詳細設定」タブをクリックします。
    7. （1）「プロパティ」の一覧から「1.Channel」をクリックして反転表示させ、（2）「値」のをクリックして使用するチャンネルを設定します。

       - 「Use Default Channel」を選択した場合、チャンネルは「10」に設定されます。

    8. 「OK」をクリックします。
    9. 「デバイスマネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
       以上で、Windows XPでアドホック接続する場合のチャンネル設定は終了です。
  - Windows 2000の場合
    チャンネルの確認方法については、通信状態の確認をご覧ください。
    チャンネルの変更方法については、アドホック接続の場合をご覧ください。
  - Windows Me場合
    チャンネルの確認方法については、通信状態の確認をご覧ください。
    チャンネルの変更方法については、アドホック接続の場合をご覧ください。
  - Windows 98場合
    チャンネルの確認方法については、通信状態の確認をご覧ください。
    チャンネルの変更方法については、アドホック接続の場合をご覧ください。

ネットワーク内のすべてのパソコンで電波の停止／再開を行ってください

電波状態の悪化などにより、本製品を搭載しているパソコンで正常に通信が行えない場合は、本製品を使用しているネットワーク内のすべてのパソコンで電波をいったん停止してから、電波を再開してください。
電波の停止と再開については、お使いのOSによって次をご覧ください。

- Windows XPの場合
  電波の停止と再開
- Windows 2000の場合
  電波の停止と再開
- Windows Meの場合
  電波の停止と再開
- Windows 98の場合
  電波の停止と再開

このような現象が頻繁に起こる場合は、ネットワーク名（SSID）やチャンネルを変更してください。

インターネットプロトコル（TCP/IP）がインストールされているか確認してください

IPアドレスの設定が正しいか確認してください

IPアドレス／MACアドレスの確認方法を知りたいのですがをご覧になり、パソコンに設定されたIPアドレスを確認してください。

接続先のネットワークにアクセスする権限があるかどうか確認してください

ネットワーク接続の設定が正常にできているか確認してください

IPアドレスの設定、ワークグループ、共有設定などを確認してください。

- Windows XPの場合
  ネットワークへの接続
- Windows 2000の場合
  ネットワークへの接続
- Windows Me場合
  ネットワークへの接続
- Windows 98場合
  ネットワークへの接続

本製品の版数が01Aの場合は、ファームウェアのアップデートを行ってください

本製品の版数が01Aの場合で、ファームウェアのアップデートを行っていない場合、12〜14チャンネルを使用したワイヤレスLANネットワークに接続できない場合があります。この場合は、ファームウェアをアップデートしてください。ファームウェアのアップデート方法は次をご覧になり、手順に従って慎重に行ってください。

- Windows XPの場合
  ファームウェアのアップデート
- Windows 2000の場合
  ファームウェアのアップデート
- Windows Me場合
  ファームウェアのアップデート
- Windows 98場合
  ファームウェアのアップデート

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004