ドライバのインストール - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第3章　Windows 2000でワイヤレスLAN接続をする ＞ 2　インストール ＞ ドライバのインストール

ドライバのインストール

本製品のドライバをインストールします。

本製品のドライバをアップデートする場合 パソコンにFMV-JW183 ワイヤレスLANドライバ V1.0 L10に付属のクライアントマネージャ（Wireless Client Manager V3.04）がインストールされている場合は、ドライバのインストールを行う前に削除してください。クライアントマネージャの削除については、クライアントマネージャのみの削除をご覧ください。

- アップデート用のドライバを、富士通パソコン情報ページFMWORLD.NETからダウンロードしてインストールする場合は、本手順中におけるCD-ROMおよびCD-ROMドライブを、ダウンロードしたドライバを保存している場所に読み替えてください。

1. パソコンの電源を入れます。
   「ログオン」ウィンドウが表示されたら、次のいずれかのアカウントでログオンします。
   - コンピュータの管理者
   - 管理者またはAdministratorsグループのメンバ
   新規インストールの場合は、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。手順3にお進みください。
   アップデートの場合、または「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合は、次にお進みください。
2. 次のように操作します。
   1. デスクトップの「マイ コンピュータ」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
      「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   2. 「ハードウェア」タブ→「デバイス マネージャ」の順にクリックします。
   3. 「デバイス マネージャ」ウィンドウで「ネットワーク アダプタ」の中の「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
      「ネットワークアダプタ」が表示されない場合、または「ネットワークアダプタ」に「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」が表示されない場合は、「その他のデバイス」の中の「FUJITSU 802.11b_Wireless_LAN_Adapter(A)」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   4. 「ドライバ」タブ→「ドライバの更新」の順にクリックします。
      「デバイスドライバのアップグレードウィザード」が表示されます。
      以降の手順は、「新しいハードウェアの検出ウィザード」の場合と同じです。
3. 本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
4. 「次へ」をクリックします。
5. （1）「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
6. 次のように操作します。
   1. 「フロッピーディスクドライブ」／「CD-ROMドライブ」をにします。
   2. 「場所を指定」をクリックしてにします。
   3. 「次へ」をクリックします。
   「新しいハードウェアの検出ウィザード」または「デバイスドライバのアップグレードウィザード」が表示されます。
7. 「参照」をクリックします。
8. CD-ROMドライブ→「Driver」フォルダ→「WLASKALL.INF」の順にクリックし、「開く」をクリックします。
9. （1）「製造元のファイルのコピー元」に、「[CD-ROMドライブ]:\Driver」が指定されていることを確認し、（2）「OK」をクリックします。
10. 次のように操作します。
    ■新規インストールの場合
    1. （1）検索されたドライバファイルに「[CD-ROMドライブ]:\driver\wlaskall.inf」が指定されていることを確認し、（2）「次へ」をクリックします。
       手順11にお進みください。
    ■アップデートの場合
    1. （1）「別のドライバを1つインストールする」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
    2. （1）「場所」に「[CD-ROMドライブ]:\driver\wlaskall.inf」が指定されているドライバを選択し、（2）「次へ」をクリックします。

       「場所」に「[CD-ROMドライブ]:\driver\wlaskall.inf」が表示されていない場合 検出された各ドライバファイルをクリックして、「*現在インストールされているドライバです。」と表示されているドライバを選択して、「次へ」をクリックしてください。

11. 「デジタル署名が見つかりませんでした」ウィンドウで「はい」をクリックします。
    ドライバのインストールが開始されます。

    - 「Add/Edit Configuration Profile」ウィンドウが表示された場合は「OK」をクリックしてください。

    インストールが完了すると、「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」または「デバイスドライバのアップグレードウィザードの完了」が表示されます。
12. 「完了」をクリックします。
13. CD-ROMをパソコンから取り出します。
14. 開いているすべてのウィンドウを閉じます。

    - 「システム設定の変更」ウィンドウが表示された場合は「はい」をクリックして、Windowsを再起動してください。

15. デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
16. （1）「ハードウェア」タブ→（2）「デバイス マネージャ」の順にクリックします。
    「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
17. （1）「ネットワークアダプタ」の中の「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、（2）表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
18. （1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバの詳細」をクリックします。
19. 次のように操作します。
    1. 「ドライバ ファイル」の「[システムドライブ]:\WINNT\System32\DRIVERS\wlask48d.sys」をクリックします。
    2. 「ファイル バージョン」が「8.22.50.805」になっていることを確認します。
    3. 「OK」をクリックします。
20. 「802.11b Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
21. 「デバイスマネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
    以上で、ドライバのインストールは終了です。

次に、本製品の版数によって、それぞれ次にお進みください。

- 版数が01Aの場合
  ファームウェアのアップデートへお進みください。
- 版数が02Bの場合
  クライアントマネージャのインストールへお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004