アドホック接続の場合 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第2章　Windows XPでワイヤレスLAN接続をする ＞ 4　ワイヤレスLANの設定（SP1未適用の場合） ＞ アドホック接続の場合

アドホック接続の場合

アドホック接続をする場合の設定を行います。

1. デスクトップ画面右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. （1）「アクション」メニュー→（2）「設定プロファイルの追加/編集」の順にクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
3. （1）「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」がになっていることを確認し、（2）「優先するネットワーク」の中の「追加」をクリックします。
4. 「ワイヤレス ネットワークのプロパティ」ウィンドウで、次のように設定します。
   接続するすべてのパソコンで同じ設定にします。
   1. 「ネットワーク名（SSID）」に接続したいネットワーク名を、半角英数字32文字以内（アルファベットの大文字・小文字を区別します）で入力します。
   2. 「データの暗号化（WEP有効）」を、クリックしてにします。
   3. 「ネットワーク認証（共有モード）」を設定します。
      通常はクリックしてにしてください。
   4. 「キーは自動的に提供される」を、クリックしてにします。
   5. 「ネットワークキー」に、接続するすべてのパソコンで同じネットワークキーの値を入力します。
      正しく入力すると、「キーの形式」と「キーの長さ」の値が、入力した暗号キーに応じて自動的に入ります。次のいずれかで入力します。
      - ASCII文字を、5文字／13文字のいずれかで入力します。使用できる文字は次の通りです。
        0〜9、a〜z、A〜Z（アルファベットの大文字・小文字を区別します）
      - 16進数を、10桁／26桁のいずれかで入力します。使用できる文字は次の通りです。
        0〜9、a（A）〜f（F）（アルファベットの大文字・小文字を区別しません）
   6. 「キーのインデックス（詳細）」でをクリックすると、必要に応じてネットワークキーを0〜3の4つまで設定できます。
      通常は「0」のみ設定してください。

      ネットワークキーの設定について

      ネットワークキーは、ワイヤレスLAN接続するパソコン同士で、対応するインデックス番号のネットワークキーを同じ値に設定する必要があります。
      インデックス番号は、装置やOSのバージョンなどによって、0〜3の場合と1〜4の場合があります。インデックス番号は次のように対応していますので、ご注意ください。

      | 対応するインデックス番号
      キーのインデックス番号が0〜3の場合 | 0 | 1 | 2 | 3
      キーのインデックス番号が1〜4の場合 | 1 | 2 | 3 | 4

   7. 「これはコンピュータ相互（ad hoc）のネットワークで、ワイヤレス アクセスポイントを使用しない」を、クリックしてにします。
   8. 「OK」 をクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
5. 「ワイヤレス ネットワーク」タブの画面で、（1）「優先するネットワーク」に、「ネットワーク名（SSID）」に入力したネットワーク名が追加されたことを確認して、（2）「OK」をクリックします。

   - 「優先するネットワーク」に複数の設定が存在する場合、通信状態などにより希望するネットワークとは別の設定が優先される場合があります。混乱を避けるために、接続したい設定のみを登録することをお勧めします。

6. 「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
   以上で、ワイヤレスLANの設定は終了です。

次にネットワークへの接続へお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004