IEEE 802.1xを使ってインフラストラクチャ接続する場合 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第2章　Windows XPでワイヤレスLAN接続をする ＞ 3　ワイヤレスLANの設定（SP1適用済の場合） ＞ IEEE 802.1xを使ってインフラストラクチャ接続する場合

IEEE 802.1xを使ってインフラストラクチャ接続する場合

インフラストラクチャ接続で、セキュリティをIEEE 802.1xで設定する場合の設定を行います。

- IEEE 802.1xを使用する場合、認証サーバーやCA局などが必要になります。

1. デスクトップ右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. （1）「アクション」メニュー→（2）「設定プロファイルの追加/編集」の順にクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
3. （1）「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」がになっていることを確認し、（2）「優先するネットワーク」の中の「追加」をクリックします。
4. 「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウの「アソシエーション」タブの画面で、次のように設定します。
   アクセスポイントの設定に合わせて設定します。アクセスポイントの設定の確認方法については、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
   1. 「ネットワーク名（SSID）」を、接続するアクセスポイントに合わせて設定します（アルファベットの大文字・小文字を区別します）。
      必ず入力してください。
   2. 「ネットワーク認証」で、をクリックして「オープンシステム」を選択します。
   3. 「データの暗号化」で、をクリックして「WEP」を選択します。
   4. 「キーは自動的に提供される」をクリックしてにします。
   5. 「これはコンピュータ相互（ad hoc）のネットワークで、ワイヤレス アクセスポイントを使用しない」をクリックしてにします。
5. 「認証」タブをクリックします。
6. RADIUSサーバーのプロトコルにより、次のように設定します。
   ■RADIUSサーバーの認証プロトコルの種類がEAP-TLSの場合
   1. 「このネットワークでIEEE 802.1Xを有効にする」をクリックしてにします。
   2. 「EAPの種類」のをクリックして、「スマートカードまたはその他の証明書」を選択します。
   3. 「OK」 をクリックします。
      「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
   4. 「優先するネットワーク」に、「ネットワーク名（SSID）」に入力したネットワーク名が追加されたことを確認して、「OK」をクリックします。

      パソコンに複数の証明書をインストールしている場合

      デスクトップ右下の通知領域に、メッセージが表示されるので、次のように操作してください。

      1. メッセージをクリックします。
      2. （1）証明書のユーザー名を選択して、（2）「OK」をクリックします。

   5. デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。
   6. 「OK」をクリックします。
   ■RADIUSサーバーの認証プロトコルの種類がPEAPの場合
   1. 「このネットワークでIEEE 802.1Xを有効にする」をクリックしてにします。
   2. 「EAPの種類」のをクリックして、「保護された EAP（PEAP）」を選択します。
   3. 「コンピュータの情報が利用できるときは、コンピュータとして認証する」をクリックしてにします。
   4. 「プロパティ」をクリックします。
      「保護された EAP のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   5. 「サーバーの証明書を有効化する」をクリックしてにします。
   6. 「認証方法を選択する」で、「セキュリティで保護されたパスワード（EAP-MSCHAP v2）」が選択されていることを確認します。
   7. 「構成」をクリックします。
      「EAP MSCHAPv2 のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   8. （1）「Windowsのログオン名とパスワード（およびドメインがある場合はドメイン）を自動的に使う」をクリックしてにし、（2）「OK」をクリックします。
   9. 「保護された EAP のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
   10. 「ワイヤレス ネットワークのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
       「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
   11. 「優先するネットワーク」に、「ネットワーク名（SSID）」に入力したネットワーク名が追加されたことを確認して、「OK」をクリックします。
   12. デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。
   13. （1）ユーザー名、パスワード、ログオンドメインを入力して、（2）「OK」をクリックします。
       ユーザー名、パスワード、ログオンドメインは、ネットワーク管理者にご確認ください。
7. 「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
   以上で、ワイヤレスLANの設定は終了です。

次にネットワークへの接続へお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004