クライアントマネージャのインストール - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第5章　Windows 98でワイヤレスLAN接続をする ＞ 2　インストール ＞ クライアントマネージャのインストール

クライアントマネージャのインストール

ワイヤレスLANの設定や接続状態の確認などを行うときに使用する本製品のドライバユーティリティ、クライアントマネージャをインストールします。

- パソコンにFMV-JW183 ワイヤレスLANドライバ V1.0 L20に付属のクライアントマネージャ（Wireless Client Manager V3.36）がインストールされている場合は、本手順を行う必要はありません。
- ドライバを、富士通パソコン情報ページFMWORLD.NETからダウンロードしてインストールする場合は、本手順中におけるCD-ROMおよびCD-ROMドライブを、ダウンロードしたドライバを保存している場所に読み替えてください。

1. 本製品に添付のCD-ROMをパソコンにセットします。
2. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
3. 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウで、「名前」に次のように入力して、「OK」をクリックします。
   `［CD-ROMドライブ］:\tools\setup.exe`
   CD-ROMドライブがEドライブの場合は、「E:\tools\setup.exe」と入力します。
   インストールウィザードが表示されます。
4. 「次へ」をクリックします。
   「使用許諾契約」画面が表示されます。
5. 使用許諾契約の内容に同意する場合は「はい」をクリックします。

   - 同意しない場合は、「いいえ」をクリックします。「いいえ」をクリックした場合、クライアントマネージャはインストールされません。メッセージに従ってインストールを終了してください。

   「インストール先の選択」画面が表示されます。
6. 「次へ」をクリックします。
   「プログラムフォルダの選択」画面が表示されます。
7. 「次へ」をクリックします。
8. （1）「日本語」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
   クライアントマネージャのインストールが開始されます。
9. （1）「Client Managerを起動する」をクリックしてにし、（2）「完了」をクリックします。
   デスクトップ画面右下の通知領域に、クライアントマネージャのアイコン（）が表示されます。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 手順9で、「Client Managerを起動する」をにして「完了」をクリックした場合は、インストール完了後、通知領域にアイコンが表示されません。
   - 手順9で、「InstallShield Wizardは、Wireless Client Manager V3.36を正常にインストールしました。このプログラムを使用する前に、コンピュータを再起動する必要があります。」というメッセージの画面が表示された場合は、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をにして、「完了」をクリックしてください。
     システムが再起動します。

10. CD-ROMをパソコンから取り出します。
11. デスクトップ画面右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「ヘルプ」→「バージョン情報」の順にクリックします。
12. （1）「クライアントマネージャ」の「バージョン」が「3.36」になっていることを確認して、（2）「閉じる」をクリックします。
    以上で、クライアントマネージャのインストールは完了です。

次に、ワイヤレスLANの設定へお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004