通信状態の確認 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第2章　Windows XPでワイヤレスLAN接続をする ＞ 6　クライアントマネージャの使用方法 ＞ 通信状態の確認

通信状態の確認

アイコンによる電波状態の確認

デスクトップ画面右下の通知領域に登録されているクライアントマネージャのアイコンは、接続状態などによって次のように変化します。

アイコンの状態 | インフラストラクチャ接続の場合 | アドホック接続の場合
| 通信環境が良好な状態です。 | −
| 通信環境が正常な状態です。 | −

次のいずれかの状態です。

- 電波が不安定な状態です。
- 電波が干渉している状態です。

−

| 電波が非常に弱い状態です。 | −
| アクセスポイントと接続していません。 | −

次のいずれかの状態です。

- 電波停止中です。
- 本製品がセットされていない状態です。

次のいずれかの状態です。

- アドホック接続中です。
- 電波停止中です。
- 本製品がセットされていない状態です。

クライアントマネージャの画面による接続状態の詳細確認

1. デスクトップ画面右下の通知領域からクライアントマネージャのアイコン（）をクリックします。

   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、アイコンによる電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にクライアントマネージャのアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Wireless」→「Client Manager」の順にクリックします。

   「Wireless クライアントマネージャ」ウィンドウの「ステータス」に接続状態が表示されます。
2. 接続状態を確認します。
   1. 接続状態によって、次のように表示されます。
      - 〔ネットワークに接続済み〕　接続中のネットワークのネットワーク名（SSID）です。
      - 〔ネットワークを検索中〕　検索中のネットワークのネットワーク名（SSID）です。インフラストラクチャ接続でネットワークに接続できていない場合のみ表示されます。
      - 〔ネットワークの範囲外〕　指定されたネットワーク名（SSID）のアクセスポイントに接続できなかった状態です。
      - 〔カードが無効に設定されています。〕　本製品の電波を停止している状態です。
      - 〔ワイヤレスネットワークカードのドライバがありません。通信できません。〕　次のいずれかの状態です。
        - 本製品が正常にPCカードスロットにセットされていません。
        - 本製品のドライバがインストールされていません。
   2. 無線接続
      ネットワークに接続できている場合のみ表示されます。
      - 〔良好〕　ワイヤレス接続は良好です。
      - 〔正常〕　ワイヤレス接続は正常です。
      - 〔不安定（干渉）〕　ワイヤレス接続は電波干渉のため、不安定です。
      - 〔不安定（低信号）〕　ワイヤレス接続は電波が弱いため、不安定です。
      - 〔非常に弱い〕　ワイヤレス接続の電波は弱いです。
      - 〔ピアツーピア〕　アドホックでネットワークに接続しています。
   3. アクセスポイント名
      接続中のアクセスポイントの名前です。インフラストラクチャ接続でネットワークに接続できている場合のみ表示されます。
   4. チャンネル
      使用中のチャンネルです。
   5. 暗号化
      - 〔オン（WEP）〕　データの暗号化にWEPを使用しています。
      - 〔オン（TKIP）〕　データの暗号化にTKIPを使用しています。
      - 〔オフ〕　データの暗号化は無効に設定されています。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004