**********************************************************************
**                                                                  **
**               Bluetooth(TM) PCカード FMV-JW282 用                **
**          FUJITSU Bluetooth Card Windows XP/2000 Driver           **
**                           Version 2.023                          **
**                                                       2002.2.25  **
**********************************************************************
                                                        富士通株式会社

本readmeは、Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition、Microsoft(R) 
Windows(R) XP Professional (以下、Windows XPと表記します）および
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional(以下、Windows 2000と表記しま
す）環境におけるFUJITSU Bluetooth Card Windows XP/2000 Driver のインス
トール方法について説明します。

・ 改版履歴(修正項目)
 ・Version 2.023
    1) 通信終了後にサスペンド・レジュームを繰り返した後に、まれにブルー
       バックが発生する問題を修正しました。

 ・Version 2.022
    1)初版


・Windows XPでのインストール方法（新規の場合）
 1) Windowsが起動したら、パソコン本体にBluetooth(TM) PCカードをセットし
    ます。
 2) しばらくすると「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」と表示さ
    れるので、「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選
    択し、[次へ]をクリックします。
    ※上記のメッセージが表示されない場合は、
     「・Windows XPでのインストール方法（更新の場合）」の手順に従ってイ
      ンストールしてください。
 3)「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、チェックボックスを、
    以下のように設定します。
    ・「リムーバブルメディア」のチェックを外します。
    ・「次の場所を含める」にチェックをつける。
 4)「次の場所を含める」に本ドライバのある「ドライブ名およびディレクトリ
    名」を入力し、[次へ]をクリックします。
    ※例えば、dドライブの"btc201"フォルダの中の"WinXp2k"フォルダにドラ
      イバがある場合は、"d:\btc201\winxp2k"と入力してください。
 5)ファイルのコピーが始まります。
    ここで「ハードウェアのインストール」ウィンドウが表示されるので、
    [続行]をクリックします。
    ※ここで、ドライバのインストールに関しての注意事項が記述されていま
      すが、本ドライバインストール後の動作は問題ありませんので、インス
      トールを続行してください。
 6)コピーが終わると「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示さ
    れるので、[完了]をクリックします。
 7) 続けて別のウィンドウで「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」
    と表示されるので、[次へ]をクリックします。
 8) ファイルのコピーが始まります。
    ここで「ハードウェアのインストール」ウィンドウが表示されるので、
    [続行]をクリックします。
    ※ここで、ドライバのインストールに関しての注意事項が記述されていま
      すが、本ドライバインストール後の動作は問題ありませんので、インス
      トールを続行してください。
 9)コピーが終わると「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示さ
    れるので、[完了]をクリックします。
10) 再度続けて別のウィンドウで「新しいハードウェアの検索ウィザードの開
    始」と表示されるので、[次へ]をクリックします。
11) ファイルのコピーが始まります。
    ここで「ハードウェアのインストール」ウィンドウが表示されるので、
    [続行]をクリックします。
    ※ここで、ドライバのインストールに関しての注意事項が記述されていま
      すが、本ドライバインストール後の動作は問題ありませんので、インス
      トールを続行してください。
12)コピーが終わると「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示さ
    れるので、[完了]をクリックします。

  以上でインストールは終了です。


・Windows XPでのインストール方法（更新の場合）
 1) Windowsが起動したら、パソコン本体にBluetooth(TM) PCカードをセットし
    ます。
     ※「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示された場合は、
       「・Windows 2000でのインストール方法（新規の場合）」の手順に従っ
        てインストールしてください。
 2) [スタート]ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックしま
    す。
 3) [パフォーマンスとメンテナンス]アイコンをクリックします。
 4) [システム]アイコンをクリックします。
 5) [ハードウェア]タブをクリックします。
 6) [デバイス マネージャ]をクリックします。
 7) [ポート(COMとLPT)]をダブルクリックし、[FUJITSU Bluetooth Card(COM4)]
    をダブルクリックします。
    ※お使いの環境によって、「COM」の後の数字は異なります。
 8) [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]をクリックします。
 9) 「ハードウェアの更新ウィザードの開始」と表示されるので、「一覧または
    特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、[次へ]をクリック
    します。
10) 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、[次へ]
    をクリックします。
11) [ディスク使用]をクリックします。
12) 「製造元のファイルのコピー元」に本ドライバのある「ドライブ名および
    ディレクトリ名」を入力し、[OK]をクリックします。
    ※例えば、dドライブの"btc201"フォルダの中の"WinXp2k"フォルダにドラ
      イバがある場合は、"d:\btc201\winxp2k"と入力してください。
13)「モデル」に[FUJITSU Bluetooth Card]と表示されているのを確認して、
    [次へ]をクリックします。
    ※ここで「ドライバの更新警告」ウィンドウが表示される場合があります。
      この場合は[はい]をクリックしてください。
14) ファイルのコピーが始まります。
    ここで「ハードウェアのインストール」ウィンドウが表示されるので、
    [続行]をクリックします。
    ※ここで、ドライバのインストールに関しての注意事項が記述されていま
      すが、本ドライバインストール後の動作は問題ありませんので、インス
      トールを続行してください。
15) コピーが終わると「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示される
    ので、[完了]をクリックします。
16)「FUJITSU Bluetooth Card(COM4)のプロパティ」ウィンドウが表示されてい
    るので、[OK]をクリックします。
    ※ここで「システム設定の変更」ウィンドウが表示される場合があります。
      この場合は[はい]をクリックしてください。その後、本パソコンが自動
      的に再起動しますので、手順17から21は省略してください。
17)「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されているので、[x]ボタンをク
    リックします。
18)「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されているので、[OK]をクリッ
    クします。
19) [スタート]ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリックします。
20)「コンピュータの電源を切る」メニューが表示されるので、「再起動」をク
    リックします。
21) 本パソコンが再起動します。

  以上でインストールは終了です。


・Windows XPでのBluetooth Virtual COM Portドライバのインストール
  Bluetooth用アプリケーションを最初に使うときや、設定を変えた場合に、
  「Bluetooth Virtual COM Port」用ドライバのインストールが必要な場合が
  あります。その場合は次の手順に従ってドライバをインストールしてくださ
  い。
    
 1)「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウが表示され、「新しい
    ハードウェアの検索ウィザードの開始」とメッセージが表示されます。
 2) 表示されるハードウェア名を確認します。
　  ・「Bluetooth Virutal COM Port」と表示されている場合は、
      「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、
       [次へ]をクリックします。その後手順3に進んでください。
    ・「Bluetooth Virtual COM x」(xは数字）と番号つきで表示されている場
       合は、「ソフトウェアを自動的にインストールを（推奨）」を選択し、
       [次へ]をクリックします。その後手順5へ進んでください。
       ※手順3,4は省略になります。
 3)「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、チェックボックスを、
    以下のように設定します。
    ・「リムーバブルメディア」のチェックを外します。
    ・「次の場所を含める」にチェックをつける。
 4)「次の場所を含める」に本ドライバのある「ドライブ名およびディレクトリ
    名」を入力し、[次へ]をクリックします。
 5) ファイルのコピーが始まります。コピーが終わると「新しいハードウェア
    の検索ウィザードの完了」と表示されるので、[完了]をクリックします。
    ※ここで「ハードウェアのインストール」ウィンドウが表示された場合は、
      [続行]をクリックします。ドライバのインストールに関しての注意事項
      が記述されていますが、本ドライバインストール後の動作は問題ありま
      せんので、インストールを続行してください。

  以上でインストールは終了です。
  ※お使いになるアプリケーションの設定によっては複数のVirtual COM Port
    ドライバのインストールが必要となります。


・Windows XPでのインストールの確認方法
 1) [スタート]ボタンをクリックし、「コントロールパネル」を選択します。
 2) [パフォーマンスとメンテナンス]アイコンをクリックします。
 3) [システム]アイコンをクリックします。
 4) [ハードウェア]タブをクリックします。
 5) [デバイス マネージャ]をクリックします。
 6) [ポート(COMとLPT)]をダブルクリックし、[FUJITSU Bluetooth Card
    (COM4)]をダブルクリックします。
    ※お使いの環境によって、「COM」の後の数字は異なります。
 7) [ドライバ]タブをクリックします。
 8) [ドライバの詳細]をクリックします。
 9)「oiibturt.sys」を選択し、下のバージョンであることを確認します。
　　- ファイルバージョン: Version 2.023


・Windows 2000でのインストール方法（新規の場合）
 1) Windowsが起動したら、パソコン本体にBluetooth(TM) PCカードをセットし
    ます。
 2) しばらくすると「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」と表示さ
    れるので、[次へ]をクリックします。
    ※上記のメッセージが表示されない場合は、
     「・インストール方法（更新の場合）」の手順に従ってインストールし
      てください
 3)「ハードウェアデバイスドライバのインストール」と表示されるので、「デ
    バイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ]をクリッ
    クします。
 4)「場所を指定」にチェックをつけ、その他のチェックは外し、[次へ]をクリッ
    クします。
 5) [製造元のファイルのコピー元]に本ドライバのある「ドライブ名およびフォ
    ダ名」を入力し、[OK]をクリックします。
    ※例えば、dドライブの"btc201"フォルダの中の"WinXp2k"フォルダにドラ
      イバがある場合は、"d:\btc201\winxp2k"と入力してください。
 6)「ハードウェアデバイスのドライバファイル検索が終了しました」と表示さ
    れるので、[次へ]をクリックします。
 7) ファイルのコピーが始まります。コピーが終わると「新しいハードウェア
    の検索ウィザードの完了」と表示されるので、[完了]をクリックします。
 8) しばらくすると、「デジタル署名が見つかりませんでした」ウィンドウが
    表示されるので、[はい]をクリックします。

  以上でインストールは終了です。


・Windows 2000でのインストール方法（更新の場合）
 1) Windowsが起動したら、パソコン本体にBluetooth(TM) PCカードをセットし
    ます。
     ※「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示された場合は、
       「・Windows 2000でのインストール方法（新規の場合）」の手順に従っ
        てインストールしてください。
 2) デスクトップの[マイ コンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
 3) [コントロールパネル]アイコンをダブルクリックします。
 4) [システム]アイコンをダブルクリックします。
 5) [ハードウェア]タブをクリックします。
 6) [デバイス マネージャ]をクリックします。
 7) [ポート(COMとLPT)]をダブルクリックし、[FUJITSU Bluetooth Card(COM4)]
    をダブルクリックします。
    ※お使いの環境によって、「COM」の後の数字は異なります。
 8) [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]をクリックします。
 9) [次へ]をクリックします。
10) [このデバイスの既知のドライバを表示して...]を選択し、[次へ]をクリッ
    クします。
11) [ディスク使用]をクリックします。
12) [フロッピーディスクからインストール]ダイアログが表示されるので、
    [製造元のファイルのコピー元]に、本ドライバのある「ドライブ名および
    フォルダ名」を入力し、[OK]をクリックします。
    ※例えば、dドライブの"btc201"フォルダの中の"WinXp2k"フォルダにドラ
      イバがある場合は、"d:\btc201\winxp2k"と入力してください。
    ※「フロッピーディスクからインストール」と表示されていますが、
      CD-ROMドライブやハードディスクからもインストールできます
13)「モデル」に[FUJITSU Bluetooth Card]と表示されているのを確認して、
    [次へ]をクリックします。
    ※ここで「ドライバの更新警告」ウィンドウが表示される場合があります。
      この場合は[はい]をクリックしてください。
14) 表示されているドライバ名が「FUJITSU Bluetooth Card」であることを確
    認し、[次へ]をクリックします。
    ※[デジタル署名がみつかりませんでした]ウィンドウが表示される場合が
      あります。その場合は、[はい]をクリックしてください。
15) ファイルのコピーが始まります。コピーが終了するとダイアログは自動的
    に閉じます。
    ※ここで何度か「ファイルの上書きの確認」ウィンドウが表示される場合
      があります。その場合は全て[はい]をクリックしてください。
16) 「デバイスドライバのアップグレードウィザードの完了」と表示されたの
    を確認し、[完了]をクリックします。
17) [閉じる]をクリックします。
18) デバイスマネージャが自動的にドライバを更新し、表示が書き換えられま
    す。表示が変わらなくなれば終了です。 
19) [システム設定の変更]ウィンドウが表示されるので、[はい]をクリックし、
　　コンピュータを再起動します。
    ※お使いの環境によっては、[システム設定の変更]ウィンドウが表示され
      ない場合があります。その場合は以下の手順でコンピュータを再起動し 
      て下さい。
      1) [デバイスマネージャ]ウィンドウの[×]ボタンをクリックします。
      2) [システムのプロパティ]ウィンドウが表示されているのでの[OK]をク
         リックします。
      3) [スタート]ボタンをクリックし、[シャットダウン]を選択します。
         [再起動]を選択して[OK]をクリックし、Windowsを再起動させます。

  以上でインストールは終了です。


・Windows 2000でのインストールの確認方法
 1) デスクトップの[マイ コンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
 2) [コントロールパネル]アイコンをダブルクリックします。
 3) [システム]アイコンをダブルクリックします。
 4) [ハードウェア]タブをクリックします。
 5) [デバイス マネージャ]をクリックします。
 6) [ポート(COMとLPT)]をダブルクリックし、[FUJITSU Bluetooth Card(COM4)]
    をダブルクリックします。
    ※お使いの環境によって、「COM」の後の数字は異なります。
 7) [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの詳細]をクリックします。
 8)「oiibturt.sys」を選択し、下のバージョンであることを確認します。
　　- ファイルバージョン: Version 2.023


・商標および著作権
  BluetoothはBluetooth SIGの商標であり、弊社へライセンスされています。
  Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国
  における登録商標です。
  その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。
  All Rights Reserved, Copyright(c) 富士通株式会社 2001-2002