**********************************************************************
**                                                                  **
**               Bluetooth(TM) PCカード FMV-JW282 用                **
**          FUJITSU Bluetooth Card Windows Me/98SE Driver           **
**                           Version 2.019                          **
**                                                       2002.2.25  **
**********************************************************************
                                                        富士通株式会社

本readmeは、Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition(以下、Windows Me
と表記します）およびMicrosoft(R) Windows(R)98 Second Edition(以下、
Windows 98SEと表記します）環境におけるFUJITSU Bluetooth Card Windows 
Me/98SE Driverのインストール方法について説明します。


・ 改版履歴(修正項目)
 ・Version 2.019
    1) Plugfreeで'OBEX File Transfer service'を使用中にPlugfreeの環境
       設定ウィンドウを開くと、通信に失敗する問題を修正しました。
    2) 一部のBluetooth機器と通信が正常に行われない問題を修正しました。

 ・Version 2.017
    1)初版

・Windows Meでのインストール方法（新規の場合）
 1) Windowsが起動したら、パソコン本体にBluetooth(TM) PCカードをセットし
    ます。
 2) しばらくすると「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されるの
    で、[ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）]を選択し、
    [次へ]をクリックします。
    ※「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、
      「・Windows Meでのインストール方法（更新の場合）」の手順に従って
       インストールしてください。
 3) [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）]を選択します。
 4) [リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROMなど）]のチェックを外しま
    す。
 5) [検索場所の指定]のチェックをつけ、「本ドライバのあるドライブ名およ
    びフォルダ名」を入力し、[次へ]をクリックします。
    ※例えば、dドライブの"btc201"フォルダの中の"WinMe98"フォルダにドラ
      イバがある場合は、"d:\btc201\winme98"と入力してください。
 6)「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。」
    とメッセージが表示されるので、[次へ]をクリックします。
 7) しばらくすると「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」
    とメッセージが表示されるので、[完了]をクリックします。

  以上でインストールは終了です。


・Windows Meでのインストール方法（更新の場合）
 1) Windowsが起動したら、パソコン本体にBluetooth(TM) PCカードをセットし
    ます。
     ※「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示された場合は、
       「・Windows Meでのインストール方法（新規の場合）」の手順に従って
        インストールしてください。
 2) デスクトップの[マイ コンピュータ]アイコンを右クリックし、「プロパ
    ティ」をクリックします。
 3) [デバイス マネージャ]タブをクリックします。
 4)「種類別に表示」を選択します。
 5) [マルチファンクションアダプタ]をダブルクリックし、 [FUJITSU 
    Bluetooth Card]をダブルクリックします。
 6) [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]をクリックします。
 7) [ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）]を選択し、[次へ]
    をクリックします。
 8) [特定の場所にあるすべての...]を選択し、[次へ]をクリックします。
 9) [デバイスドライバの更新ウィザード]ダイアログが表示されるので、[ディ
    スク使用]をクリックします。
10) [ディスクからインストール]ダイアログが表示されるので、[製造元ファイ
    ルのコピー元]に、「ドライバのあるドライブ名とフォルダ名」を入力し、
    [OK]をクリックします。
    ※例えば、dドライブの"btc201"フォルダの中の"WinMe98"フォルダにドラ
      イバがある場合は、"d:\btc201\winme98"と入力してください。
11)「モデル」に「FUJITSU Bluetooth Card」が表示されていることを確認し、
    [次へ]をクリックします。
    ※ここで[ドライバ更新の警告]ダイアログが表示され、「選択したドライ
      バを使用しますか？」と尋ねられる場合があります。そのときは[はい]
      をクリックしてください。
12) 表示されているドライバ名が「FUJITSU Bluetooth Card」であることを確
    認し、[次へ]をクリックします。
13) [ファイルのコピー]ダイアログが表示され、ファイルのコピーが始まりま
    す。コピーが終了するとダイアログは自動的に閉じます。
    ※ここで[COM2]ダイアログが表示され、「このデバイスを削除しますか？」
      と尋ねられる場合があります。そのときは[はい]をクリックしてくださ
      い。（COMの後の数字はお使いの環境により異なります。）
14)「ハードウェアデバイス用に選択したドライバがインストールされました。」
    と表示されるので、[完了]をクリックします。
    ※表示が出るまでにしばらく時間がかかることがあります。
15) [閉じる]をクリックします。
16) [閉じる]をクリックします。
17) [スタート]ボタンをクリックし、[Windowsの終了]を選択します。[再起動]
    を選択して[OK]をクリックします。

  以上でインストールは終了です。


・Windows 98SEでのインストール方法（新規の場合）
 1) Windowsが起動したら、パソコン本体にBluetooth(TM) PCカードをセットし
    ます。
 2) しばらくすると「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されるの
    で[次へ]をクリックします。
    ※「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、
      「・Windows 98SEでのインストール方法（更新の場合）」の手順に従っ
       てインストールしてください。
 3) [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）]を選択し、[次へ]
    をクリックします。
 4) [検索場所の指定]のチェックをつけ、「本ドライバのあるドライブ名およ
    びフォルダ名」を入力し、[次へ]をクリックします。
    ※例えば、dドライブの"btc201"フォルダの中の"WinMe98"フォルダにドラ
      イバがある場合は、"d:\btc201\winme98"と入力してください。
 5)「FUJITSU Bluetooth Card」と表示されているのを確認して、[次へ]をクリッ
    クします。
 6) しばらくすると「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがイ
    ンストールされました。」とメッセージが表示されるので、[完了]をクリッ
    クします。

  以上でインストールは終了です。


・Windows 98SEでのインストール方法（更新の場合）
 1) Windowsが起動したら、パソコン本体にBluetooth(TM) PCカードをセットし
    ます。
     ※「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示された場合は、
       「・Windows 98SEでのインストール方法（新規の場合）」の手順に従っ
        てインストールしてください。
 2) デスクトップの[マイ コンピュータ]アイコンを右クリックし、「プロパ
    ティ」をクリックします。
 3) [デバイス マネージャ]タブをクリックします。
 4)「種類別に表示」を選択します。
 5) [マルチファンクションアダプタ]をダブルクリックし、 [FUJITSU 
    Bluetooth Card]をダブルクリックします。
 6) [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]をクリックします。
 7) [次へ]をクリックします。
 8) [特定の場所にあるすべての...]を選択し、[次へ]をクリックします。
 9) [デバイスドライバの更新ウィザード]ダイアログが表示されるので、[ディ
    スク使用]をクリックします。
10) [ディスクからインストール]ダイアログが表示されるので、[配布ファイル
    のコピー元]に、「ドライバのあるドライブ名とフォルダ名」を入力し、
    [OK]をクリックします。
    ※例えば、dドライブの"btc201"フォルダの中の"WinMe98"フォルダにドラ
      イバがある場合は、"d:\btc201\winme98"と入力してください。
11)「モデル」に「FUJITSU Bluetooth Card」が表示されていることを確認し、
    [次へ]をクリックします。
    ※ここで[ドライバ更新の警告]ダイアログが表示され、「選択したドライ
      バを使用しますか？」と尋ねられる場合があります。そのときは[はい]
      をクリックしてください。
12) 表示されているドライバ名が「FUJITSU Bluetooth Card」であることを確
    認し、[次へ]をクリックします。
13) [ファイルのコピー]ダイアログが表示され、ファイルのコピーが始まりま
    す。コピーが終了するとダイアログは自動的に閉じます。
    ※ここで[COM2]ダイアログが表示され、「このデバイスを削除しますか？」
      と尋ねられる場合があります。そのときは[はい]をクリックしてくださ
      い。（COMの後の数字はお使いの環境により異なります。）
14)「ハードウェアデバイス用に選択したドライバがインストールされました。」
    と表示されるので、[完了]をクリックします。
    ※表示が出るまでにしばらく時間がかかることがあります。
    ※[完了]をクリックしたあとに「システム設定の変更」ウィンドウが表示
      される場合があります。その場合は[はい]をクリックして本パソコンを
      再起動してください。（手順15以降は必要ありません。）
15) [閉じる]をクリックします。
16) [閉じる]をクリックします。
17) [スタート]ボタンをクリックし、[Windowsの終了]を選択します。[再起動]
    を選択して[OK]をクリックします。

  以上でインストールは終了です。


・インストールの確認方法（Windows Me/98SE共通）
 1) デスクトップの[マイ コンピュータ]アイコンを右クリックし、「プロパ
    ティ」をクリックします。
 2) [デバイス マネージャ]タブをクリックします。
 3)「種類別に表示」を選択します。
 4) [マルチファンクションアダプタ]をダブルクリックし、 [FUJITSU 
    Bluetooth Card]をダブルクリックします。
 5) [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバファイルの詳細]をクリックします。
 6)「OIIBTURT.VXD」を選択し、下のバージョンであることを確認します。
　　- バージョン: Version 2.019


・商標および著作権
  BluetoothはBluetooth SIGの商標であり、弊社へライセンスされています。
  Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国
  における登録商標です。
  その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。
  All Rights Reserved, Copyright(c) 富士通株式会社 2001-2002