用語集

## 2 用語集

本製品をお使いになるうえで参考となるネットワーク関連の用語について説明します。

- AES（Advanced Encryption Standard）
  強固な暗号化方式として無線LANへの幅広い普及が見込まれています。暗号化アルゴリズムには、ベルギーの暗号開発者が開発した「Rijndael（ラインダール）」が採用され、データを固定のブロック長で区切ってそれぞれ暗号化を行います。データ長は128、192、256ビット、鍵の長さは128、192、256ビットがサポートされていて暗号強度は非常に高く設計されています。
- CA局（Certification Authority）
  インターネット上の電子資産を証明するために使用される電子証明書を発行する機関です。
  電子証明書の所有者の身元を確認し、証明します。
- DFS（Dynamic Frequency Selection）
  航空管制レーダーや気象レーダーなどで使用されるレーダーの干渉波を検出して、使用するチャンネルを自動的に変更する、無線LANアクセスポイントの機能です。レーダーの検出は、無線LANアクセスポイントの起動時に行われた後も定期的に行われます。レーダーが検出された場合には、使用するチャンネルが変更されるため、通信がいったん切断されます。
- DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）
  IPアドレスなどの通信に関するパラメータを自動取得するために使用するプロトコルです。
  IPアドレスを与える側をDHCPサーバー、IPアドレスを与えられる側をDHCPクライアントと呼びます。
- DNS（Domain Name System）
  コンピュータに割り当てたIPアドレスと名前の対応を管理する機能です。
  IPアドレスがわからないコンピュータでも名前がわかっていれば、そのコンピュータと通信できます。
- EAP（Extensible Authentication Protocol）
  リモートアクセスによるユーザー認証の際に使用されるプロトコルです。
  電子証明書を使用するEAP-TLSや電子証明書とユーザーID／パスワードを使用するPEAPなどがあります。
- ICMP（Internet Control Message Protocol）
  通信回線の状況を確認する際に使用されるプロトコルで、PINGなどで使用されます。
- IEEE 802.11a
  IEEE（米国電気電子学会）でLAN技術の標準を策定している802委員会が定めた、無線LANの規格の1つです。5GHz帯を使った高速無線LANの規格で、最大54Mbpsの通信が行えます。変調方式として、エラー訂正に優れたOFDM方式を採用しています。
- IEEE 802.11b
  IEEE（米国電気電子学会）でLAN技術の標準を策定している802委員会が定めた、無線LANの規格の1つです。無線免許なしで自由に使える2.4GHz帯の電波（ISMバンド）を使い、最大11Mbpsの速度で通信を行うことができます。
- IEEE 802.11g
  IEEE（米国電気電子学会）でLAN技術の標準を策定している802委員会が定めた、無線LANの規格の1つです。現在最も普及しているIEEE 802.11bと互換性を持ち、同じ2.4GHz帯を使いながら、最大で54Mbpsの通信が行えます。
- IEEE 802.1X
  ネットワークでのユーザー認証方式を定めたIEEE標準プロトコルです。クライアントは、RADIUSサーバーとの相互認証が成功しない限り、ネットワークにアクセスすることはできません。クライアントとRADIUSサーバーで相互認証が成功するとセッションごとにネットワークキーが自動的に生成され、クライアントに配信されます。このため、無線LANクライアントで個々にネットワークキーを設定する必要がありません。また、通信中にもネットワークキーを自動的に変更するためセキュリティが高まります。認証の種類には電子証明書を使ったTLS、電子証明書とユーザー名／パスワードを使用したPEAPなどがあります。
- IPアドレス（Internet Protocol Address）
  TCP/IP環境で、パソコンが通信するために使用するアドレスです。
  現在使用されているIPv4（バージョン4）では、0から255までの、4個の数値で表します（例：192.168.100.123）。
  また、IPアドレスには、グローバルアドレスとプライベートアドレスがあります。
  グローバルアドレスは、世界でただ1つのアドレスです。国内では、JPNIC（日本ネットワークインフォーメーションセンター）により管理されています。プライベートアドレスは、閉じたネットワークの中で1つのアドレスです。
- LAN（Local Area Network）
  同一フロアやビルなどの比較的狭い範囲で、コンピュータどうしを接続した環境をいいます。
- MACアドレス（Media Access Control Address）
  ネットワークカードに固有の物理アドレスです。
  Ethernetならバイト長で、先頭の3バイトはベンダコードとしてIEEEが管理／割り当てを行っています。残り3バイトは各ベンダで独自に（重複しないように）管理しているコードですので、結果として、世界中で同じ物理アドレスを持つEthernetカードは存在せず、すべて異なるアドレスが割り当てられていることになります。Ethernetではこのアドレスを元にフレームの送受信を行っています。
- MTU（Maximum Transmission Unit）
  インターネットなどのネットワーク上で、一度に転送可能な最大データサイズのことです。最大データサイズが大きすぎてデータが正しく通信できない環境などでは、MTUのサイズを小さく設定することにより正常に通信できるようになります。
- PEAP（Protected Extensible Authentication Protocol）
  IEEE 802.1Xの認証プロトコルの1つです。PEAPでは、電子証明書およびID／パスワードを使って認証を行います。
- PING（Packet Internet Groper）
  インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワークで、相手先のコンピュータと通信できているかや通信回線の状況を確認するコマンドです。
- PPPoE（Point to Point Protocol over Ethernet）
  電話回線接続で使用する認証プロトコル（PPP）を、Ethernet上で使用するための方式です。
- PSK（Pre-Shared Key）
  暗号化キーを生成するために用いられる文字列（事前共有キー）のことです。
  また、あらかじめ設定した文字列が無線LANアクセスポイントとクライアントで一致した場合、相互認証を行う簡易認証の方式を表す場合もあります。
- SSID（Service Set Identifier）
  無線LANを構成するとき、混信やデータの盗難などを防ぐために、グループ分けをします。このグループ分けをSSIDで行います。さらにセキュリティ強化のためにネットワークキーを設定し、SSIDとネットワークキーが一致しないと通信できないようになっています。
- Super AG、Super G
  米国アセロス・コミュニケーションズ社の開発した無線高速化技術です。 通信データフレームをバースト転送する技術に加え、データの圧縮を行うことによって、無線通信をより高速化します。
  Super AGおよびSuper Gをご利用になるには、無線LANアクセスポイント側もご利用になる機能に対応している必要があります。
- TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）
  インターネットの標準プロトコルであり、現在最も普及しているプロトコルです。
- TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）
  WEPに代わる暗号化方式です。静的なWEPに対し、動的に暗号化キーを生成します。暗号化キーをパケットごとに自動的に更新したり、通信データを複雑にしたりして、暗号強度を大幅に高めています。
- TLS（Transport Layer Security）
  IEEE 802.1Xの認証プロトコルの1つです。TLSでは、電子証明書を使って認証を行います。
- WEPキー（Wired Equivalent Privacy Key）
  無線LANでデータ通信を行う際にデータを暗号化するために使用する鍵情報です。
  本製品はデータの暗号化／復号化共に同一のネットワークキーを用いるため、通信する相手と同一のネットワークキーを設定する必要があります。
- Wi-Fi® （Wireless Fidelity）
  無線LANの互換性接続を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示します。
- WPA（Wi-Fi Protected Access）
  Wi-Fi Alliance®が新たに策定したセキュリティ規格です。従来のSSIDやWEPキーに加えて、ユーザー認証機能や暗号化プロトコルを採用して、セキュリティを強化しています。
- WPA2（Wi-Fi Protected Access 2）
  Wi-Fi Alliance®が新たに策定したWPA の新バージョンです。WPA と比べ、より強力なAES暗号に対応しています。
- WPA-PSK（WPA Pre-Shared Key）
  WPAの家庭向け簡易認証方式です。PSKが無線LANアクセスポイントと一致した場合、相互認証を行います。
- アドホック
  無線LANのネットワーク構成の呼び名です。無線LANカードを搭載したコンピュータどうしで通信を行う形態をいいます。詳しくはアドホック通信をご覧ください。
- インフラストラクチャ
  無線LANのネットワーク構成の呼び名です。無線LANアクセスポイントを使用して通信を行う形態をいいます。詳しくは、インフラストラクチャ通信をご覧ください。
- オープンシステム認証
  無線LANのネットワーク認証の1つです。認証の際にネットワークキーの確認を行わないため、クライアントは正しいネットワークキーを提示しなくても無線LANアクセスポイントと接続することができます。しかし、実際に通信を行う場合には同じネットワークキーが設定されている必要があります。オープンキー認証と呼ばれる場合もあります。
- 共有キー（シェアードキー）認証
  無線LANのネットワーク認証の1つです。無線LANアクセスポイントは、クライアントに対し、同じネットワークキーが設定されているかどうかを認証する際に確認します。クライアントが誤ったネットワークキーを使用している場合や、ネットワークキーが設定されていない場合は認証に失敗し、無線LANアクセスポイントと通信できなくなります。
- サブネットマスク
  TCP/IPネットワークは、複数の小さなネットワーク（サブネット）に分割されて管理されます。IPアドレスは、そのサブネットのアドレスと、個々のコンピュータのアドレスから構成されています。IPアドレスの何ビットがサブネットのアドレスかを定義するのが、サブネットマスクです。
- セキュリティキー
  Windows Vistaでは、「WEPキー」を「セキュリティキー」と称しています。
- チャンネル
  無線LANカードや無線LANアクセスポイントで通信するために使用する、無線の周波数帯を表します。
- 認証サーバー
  ユーザーのネットワークアクセスを許可するか否かを確認するサーバーのことです。
  ソフトウェアでユーザーの名前やパスワードなどを一括管理します。暗号を利用した認証用のプロトコルを使い、ユーザーが「アクセスを許可された当人である」ことを認証します。RADIUSサーバーなどがこれに該当します。
- ネットワーク認証
  無線LANクライアントが、無線LANアクセスポイントと接続する場合に行う認証方式を指します。オープンシステム認証と、共有キー（シェアードキー）認証があります。認証方法は、それぞれのクライアントに設定されていなければならず、通信したい無線LANアクセスポイントの設定とも一致している必要があります。認証モードと呼ばれる場合もあります。
- パスフレーズ
  PSKをASCII文字で設定した値のことを指します。
- プリアンブル
  無線通信において同期をとるために、データの前に付加するビット列のことです。アドホック通信で通信を開始できない場合には、この設定を切り替えます。通常は変更する必要はありません。
- プロトコル
  パソコン間でのデータの受け渡しを行うための手順や規則です。データの送受信方法、通信エラー時の処理など、通信を行うために必要な条件をすべて手順化しておくことで、規則正しい情報の伝達が行えます。

このページの先頭へ