### 無線LAN通信のための動作環境

#### インフラストラクチャ通信の場合

次の無線LANアクセスポイントを使用した、インフラストラクチャ通信が可能です（2008年3月現在）。
無線LANアクセスポイントのご利用方法については、無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

- ワイヤレスLANステーション FMWT-201
- ワイヤレスLANステーション FMWT-501
- ワイヤレスLANステーション FMWT-52A
- ワイヤレスLANステーション FMWT-52B
- ワイヤレスLANステーション FMWT-52AB
- ワイヤレスLANステーション FMWT-52BB
- ワイヤレスLANステーション FMWT-53A
- ワイヤレスLANステーション FMWT-53G
- ワイヤレスLANステーション FMWT-54AG
- ワイヤレスLANステーション FMWT-55AG
- ワイヤレスLANステーション FMWT-56AG
- ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-101
- ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-102
- ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-201
- ファミリーネットワークステーション FMFNS-101
- ファミリーネットワークステーション FMFNS-102
- ファミリーネットワークステーション FMFNS-103
- ファミリーネットワークステーション FMFNS-104
- ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-201
- ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-202
- ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-203
- ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-204
- FMVステーション FMVST-101
- FMVステーション FMVST-102
- 弊社製ホームサーバー機能搭載機種

ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-201をお使いになる場合の注意
ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-201を使用してインフラストラクチャ通信を行う場合、ワイヤレスブロードバンドルータのファームウェアバージョンが「V2.00.00」以降であることをご確認ください。
ファームウェアバージョンが「V2.00.00」より古い場合は、最新のファームウェアにアップデートしてください。
ファームウェアのダウンロードとアップデートについては、富士通製品情報ページ （http://www.fmworld.net/）をご覧ください。
ワイヤレスLANステーション FMWT-201またはワイヤレスLANステーション FMWT-501をお使いになる場合の注意
ワイヤレスLANステーションFMWT-201およびワイヤレスLANステーションFMWT-501を使用してインフラストラクチャ通信を行う場合、それぞれの無線LANアクセスポイントのマニュアルに記載されている「ワイヤレスLANカードの設定」は、ワイヤレスLANカード FMV-W181、またはワイヤレスLANカード FMV-JW181を使用する場合の設定です。
本製品をお使いになる場合、これらの設定は行わないよう、ご注意ください。
なお、次は該当する無線LANアクセスポイントのマニュアルの該当箇所です。

- ワイヤレスLANステーション FMWT-201をお使いの場合
  「ワイヤレスLANステーション FMWT-201 取扱説明書」
  該当箇所
  - 「2.1 Client Managerをインストールする」
  - 「2.3 ワイヤレスLANカードのパラメータを設定する」
- ワイヤレスLANステーション FMWT-501をお使いの場合
  「ワイヤレスLANステーションFMWT-501 取扱説明書」
  該当箇所
  - 「2.1 Client Managerをインストールする」
  - 「2.3 ワイヤレスLANカードのパラメータを設定する」

本製品とワイヤレスLANステーション FMWT-201の組み合わせでインターネットに接続する場合の注意
本製品と、ワイヤレスLANステーションFMWT-201の組み合わせで、電話回線を使用してインターネットに接続することはできません。ADSL（PPPoE）回線を使用してインターネットに接続する場合は、ステーション設定ツールのISPの設定画面で「Connection」を「Automatic」に設定してください。ステーション設定ツールについては、ワイヤレスLANステーション FMWT-201のマニュアルをご覧ください。

#### アドホック通信の場合

次の機器とアドホック通信が可能です（2008年3月現在）。

- 次のLANカードを搭載したパソコン
  - FMV-JW482 [ 注1]
  - FMV-JW481 [ 注2] [ 注3]
  - ワイヤレスLANカード FMV-JW181
  - ワイヤレスLANカード FMV-JW182
  - ワイヤレスLANカード FMV-JW183
  - ワイヤレスLANカード FMV-W181
  - ワイヤレスLANカード FMV-W182
  - ワイヤレスLANカード FMV-JW381 （IEEE 802.11a (J52)対応のFMV-JW481のみ）
- 無線LAN（IEEE 802.11a準拠 [ 注2] [ 注3]、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠）標準搭載の弊社製パソコン
- Pocket LOOX（ワイヤレスLANモデル）、またはワイヤレスLANカード FLX-LN1を搭載したPocket LOOX
- 液晶プロジェクタ PJ-X3500＋ワイヤレスLAN／LANユニット PJX35-WL1

  注1 | ： | IEEE 802.11aでのアドホック通信は、W52のチャンネルのみ使用できます。
  注2 | ： | FMV-JW482およびIEEE 802.11a (J52/W52)対応のFMV-JW481の場合、IEEE 802.11aでのアドホック通信は、W52のチャンネルのみ使用できます。IEEE 802.11a準拠(W52)でのアドホック通信を行うには、通信相手の機器がIEEE 802.11a準拠(W52)に対応している必要があります。
  注3 | ： | IEEE 802.11a (J52)対応のFMV-JW481の場合、IEEE 802.11aでのアドホック通信は、J52のチャンネルのみ使用できます。IEEE 802.11a準拠(J52)でのアドホック通信を行うには、通信相手の機器がIEEE 802.11a準拠(J52)でのアドホック通信に対応している必要があります。

  - アドホック通信で、Super AGおよびSuper Gはサポートしていません。
  - Windows VistaではIEEE 802.11aでアドホック通信は設定できません。

このページの先頭へ