### インストール

ドライバおよびユーティリティをインストールする手順を説明します。
古いバージョンのドライバおよびユーティリティを本バージョンに更新する場合（更新インストール）も、同じ手順で行います。

#### インストール方法の種類について

ドライバおよびユーティリティのインストール方法には、「通常インストール」と「シングルサインオン用インストール」があり、インストール手順が一部異なります。
シングルサインオンを使用しない（無効にする）場合は、通常インストールを行います。
シングルサインオンを使用する（有効にする）場合は、シングルサインオン用インストールを行います。
シングルサインオンとは
シングルサインオンとは、無線LANの認証方式、PEAP（EAP-MSCHAP v2）などにおいて、Windowsにログオンするユーザー名とパスワードを、認証のユーザーID、パスワードとして使用する機能です。認証のためのユーザーIDとパスワードを別途入力する必要がありません。
シングルサインオン有効／無効の切り替えについて

- シングルサインオンの有効／無効を切り替えるためには、ドライバおよびユーティリティを削除して、それぞれのインストール方法でインストールし直す必要があります。
  ドライバおよびユーティリティの削除については、ドライバおよびユーティリティを削除したいのですがをご覧ください。
- ドライバを削除した場合、無線LANの設定がすべて削除されます。

更新インストールの場合
以前のバージョンで使用していたプロファイル（無線LANの設定）は、そのまま引き継がれます。

- シングルサインオン用インストールを行うとGINA（Graphical Identification and Authentication）の置き換えを行います。
  これにより、Windowsにログオンするユーザー名とパスワードを、認証用のユーザー名とパスワードに利用できるようになります。
- シングルサインオンを使用する場合、Windows XPの次の機能が利用できなくなります。
  - ようこそ画面の使用
  - ユーザーの簡易切り替えの使用
- ユーザー名とパスワードを使用する認証方法をお使いになる場合にのみ、シングルサインオンを有効にしてください。
- PEAP認証を使用する環境において、シングルサインオンを有効にした場合、ドメインへの参加ができません。PEAP認証を使用する場合は、ローカルコンピュータへログオンしてください。
- シングルサインオンを使用する場合、Windowsのユーザーにパスワードを設定する必要があります。
- シングルサインオンでインストールした場合、セキュリティが設定されていない無線LANアクセスポイントと自動で接続する場合があります。
  セキュリティ設定がされていないためパソコンの情報が外部に漏れる可能性があります。シングルサインオンでインストールした場合は、必ずセキュリティの設定を行ってください。
- 次の画面が表示された場合は、お使いになっているドライバを削除してから再インストールを行う必要があります。
  ドライバを削除すると、無線LANの設定とネットワークの設定も削除されるため、再インストール後に、再度、設定を行う必要があります。ドライバを削除する前に、現在の無線LANの設定、およびネットワークの設定をメモしておくなどして、再インストール後に設定を行えるようにしておいてください。
  ドライバの削除については、ドライバおよびユーティリティを削除したいのですがをご覧ください。

#### インストール手順

1. パソコンの電源を切った状態で、本製品をパソコンのPCカードスロットにセットします。
   - インストール中は、絶対に本製品をパソコンから取り外さないでください。
2. パソコンの電源を入れます。
   「ログオン」ウィンドウが表示されたら、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンします。
   「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」ウィンドウが表示された場合
   「キャンセル」をクリックしてください。
3. 本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
   「FMV-JW481/2 ワイヤレスLANドライバ」ウィンドウが表示されます。
   インストール方法によって、手順が異なります。
   通常インストールの場合
   1. 「Atheros Client Utility」をクリックします。
      メッセージの画面が表示されます。
   2. 「OK」をクリックします。
      「設定言語の選択」ウィンドウが表示されます。
   シングルサインオン用インストールの場合
   1. 「FMV-JW481/2 ワイヤレスLANドライバ」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。
   2. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
   3. 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウで、「名前」に次のように入力して、「OK」をクリックします。
      [CD-ROMドライブ]:¥ACU¥Setup.exe -gina
      CD-ROMドライブが Eドライブの場合は、「E:¥ACU¥Setup.exe -gina」となります。
      「設定言語の選択」ウィンドウが表示されます。
4. （1）「日本語」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
   インストール開始の画面が表示されます。
   更新インストール時に「以前のインストールの検出」ウィンドウが表示された場合
   次の操作を行ってください。
   なお、「以前のインストールの検出」ウィンドウが表示されない場合でも、更新インストールは正しく行われます。
   1. （1）「以前のインストールを更新する。」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
   2. 次のメッセージ画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。
      手順13にお進みください。
5. 「次へ」をクリックします。
6. （1）「使用許諾契約の全条項に同意します」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
   「セットアップタイプ」ウィンドウが表示されます。
7. （1）「クライアントユーティリティとドライバのインストール」をクリックして（2）「次へ」をクリックします。
   「インストール先の選択」ウィンドウが表示されます。
8. 「次へ」をクリックします。
   「フォルダの選択」ウィンドウが表示されます。
9. 「次へ」をクリックします。
   Windows XPの場合は、手順10にお進みください。
   Windows 2000の場合は、手順12にお進みください。
10. 「Next」をクリックします。
11. （1）「Atherosクライアントユーティリティ（ACU）と認証」をクリックしてにし、（2）「Next」をクリックします。
    - 次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
12. 「OK」をクリックします。
13. 「完了」をクリックします。
    次の画面が表示された場合
    次の画面が表示された場合は、「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」をクリックしてにして、「完了」をクリックしてください。
    次のメッセージが表示された場合
    「OK」をクリックする前に、次のことを行ってください。
    - 他のすべてのアプリケーションを終了する。
    - CD-ROMを取り出す。
    その後、「OK」をクリックすると、Windowsが再起動されます。再起動後、手順16にお進みください。
14. CD-ROMを取り出します。
15. Windowsを再起動します。
16. 「ログオン」ウィンドウが表示されたら、手順2で使用したユーザーでログオンします。
    次のメッセージが表示された場合
    「いいえ」をクリックした後、次の手順でWindowsの無線LAN機能を無効にしてください。
    1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
    2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
    3. 「ネットワーク接続」をクリックします。
       現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
    4. 一覧に表示されているアイコンにマウスポインタを重ね、「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と表示されるアイコンが見つかったら右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
       「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    5. 「ワイヤレス ネットワーク」タブをクリックします。
    6. 「Windowsでワイヤレス ネットワークの設定を構成する」（または「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」）をクリックしてにします。
17. 次のように操作します。
    Windows XPの場合
    「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    Windows 2000の場合
    デスクトップ画面の「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
18. （1）「ハードウェア」タブをクリックして、（2）「デバイス マネージャ」をクリックします。
19. 「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
20. （1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバの詳細」をクリックします。
21. 次のように操作します。
    1. お使いのOSによって、次のように操作します。
       - Windows XPの場合
         「ドライバファイル」の「[システムドライブ]:¥WINDOWS¥system32¥DRIVERS¥ar5211.sys」をクリックします。
       - Windows 2000の場合
         「ドライバファイル」の「[システムドライブ]:¥WINNT¥system32¥DRIVERS¥ar5211.sys」をクリックします。
    2. 「ファイルバージョン」が「4.2.2.44」になっていることを確認します。
    3. 「OK」をクリックします。
22. 「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
23. 「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。

以上で、ドライバおよびユーティリティのインストールは終了です。

- 本製品のドライバおよびユーティリティをインストールすると、すべての「ローカルエリア接続」および「ワイヤレスネットワーク接続」のプロパティに「AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.10.0」が追加されます。この「AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.10.0」は本製品でのみ動作するため、他のネットワークデバイスには影響を与えません。

次に、無線LAN通信のための設定を行います。接続するネットワークによって、無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）または無線LANの設定（アドホック通信の場合）にお進みください。
このページの先頭へ