### 更新インストール

以前のバージョンのドライバおよびユーティリティを、本バージョンに更新する場合のインストール方法を説明します。

- インストールを開始する前に、本製品をパソコンにセットしないでください。
- Windows XPのみでお使いになれます（Windows XP SP1以降が必要です）。
- WPA／WPA2をお使いになるためには、Windows XP SP2をインストールする必要があります。
  また、WPA2をお使いになる場合は、Windows XPの更新プログラム（KB893357）を適用する必要があります。
  インストール方法については、Microsoft社のホームページをご覧ください。
  （http://support.microsoft.com/kb/893357/ja）
- 更新インストールを行った場合、デバイス名が 「FUJITSU 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と表示される場合があります。その場合は、このマニュアルの「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と記載している部分を「FUJITSU 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」に読み替えてください。

- 以前のバージョンで使用していたプロファイル（無線LANの設定）は、そのまま引き継がれます。
- インストール後の「Mr.WLANner」ウィンドウは、簡易表示になっている場合があります。
  「簡易表示」から、標準の「一覧表示」に切り替えるには、「Mr.WLANner」ウィンドウの右上にある「一覧表示」ボタン（）をクリックします。

1. パソコンの電源を切って、本製品をパソコンから取り外します。
   取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。
2. パソコンの電源を入れます。
   「ログオン」ウィンドウが表示されたら、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンします。
3. 本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
4. 「Mr.WLANner」をクリックします。
   パソコンの機種によって、次に表示されるメッセージが異なります。
5. メッセージに従って、次のように操作します。
   次のメッセージ画面が表示された場合
   1. 本製品をパソコンにセットして、メッセージ画面で「OK」をクリックします。
   次のメッセージ画面が表示された場合
   1. メッセージの画面で「OK」をクリックします。
   次のメッセージが表示された場合
   次の手順を行います。
   1. 「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
      「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   2. 「ハードウェア」タブをクリックします。
   3. 「デバイスマネージャ」をクリックします。
   4. 「ネットワークアダプタ」の中から「Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter」を右クリックして、表示されるメニューから「有効」をクリックします。
   5. 「デバイスマネージャ」ウィンドウを閉じます。
   6. メッセージの画面で「OK」をクリックします。
   「プログラムを変更、修正、または削除します。」ウィンドウが表示された場合
   「修正」を選択して「次へ」をクリックしてください。
   その後、手順7へお進みください。
   インストールの確認メッセージが表示されます
6. 「次へ」をクリックします。
   ドライバおよびユーティリティがインストールされます。
7. 次のメッセージが表示された場合は、本製品をパソコンにセットして、「OK」をクリックしてください。
   すでに本製品がパソコンにセットされている場合は、そのまま「OK」をクリックしてください。
8. 「アップデートの完了」ウィンドウ、または「メンテナンスの完了」ウィンドウで「完了」をクリックします。
   画面例は「アップデートの完了」ウィンドウです。
9. CD-ROMを取り出します。
10. 「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
11. （1）「ハードウェア」タブをクリックして、（2）「デバイス マネージャ」をクリックします。
12. パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスが無効になっていることを確認します。
    - 無線LANが標準搭載されているパソコンの場合、本インストーラにより、パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスは無効に設定されます。ただし、お使いの環境によって、パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスが無効に設定されない場合がありますので、その際は、無効に設定してください。
      無効に設定するには、デバイスマネージャの画面で、パソコン本体に搭載されている無線LANを右クリックして、表示されるメニューから「無効」をクリックします。
13. 「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
14. Windowsを再起動します。
15. 「ログオン」ウィンドウが表示されたら、手順2で使用したユーザーでログオンします。
16. 「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
17. （1）「ハードウェア」タブをクリックして、（2）「デバイス マネージャ」をクリックします。
18. 「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
19. （1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバの詳細」をクリックします。
20. 次のように操作します。
    1. 「ドライバファイル」の「[システムドライブ]:¥WINDOWS¥system32¥DRIVERS¥ar5211.sys」をクリックします。
    2. 「ファイルバージョン」が「4.2.2.44」になっていることを確認します。
    3. 「OK」をクリックします。
21. 「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
22. 「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。

以上で、ドライバおよびユーティリティのインストールは終了です。
このページの先頭へ