### セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEP

1. セキュリティを指定します。
   WPA-PSK／WPA2-PSKの場合
   1. ネットワーク認証：「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選択します。
   2. データの暗号化：接続する無線LANアクセスポイントの設定に合わせて選択します。
   3. 「次へ」をクリックします。
   WEPの場合
   1. ネットワーク認証：「オープンシステム」または「共有キー」を選択します。
   2. データの暗号化：「WEP」を選択します。
   3. 「次へ」をクリックします。
   4. 次の画面で、（1）「WEPキーを指定する」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
2. 暗号化キーを入力します。
   WPA-PSK／WPA2-PSKの場合
   （1）接続する無線LANアクセスポイントに合わせて「PSK」を入力し、（2）「次へ」をクリックします。
   WEPの場合
   （1）接続する無線LANアクセスポイントに合わせて「WEPキー」を入力し、（2）「次へ」をクリックします。
   「ASCII文字」と「16進数のキャラクターコード」の2種類のキー形式で入力できます。接続する無線LANアクセスポイントに合わせて設定します。
   WEPキーに使用できる文字などについては、WEPキーについてをご覧ください。
   WEPキーについて
   - キーの形式は、入力されたWEPキーの文字数により自動的に判別されます。
   - 「WEPキー」にお使いになれる文字は、次のとおりです。
     - キーの形式がASCII文字の場合
       0 ～9、A～Z、a ～z、_（アンダーバー）
     - キーの形式が16進数のキャラクターコードの場合
       0 ～9、A～F、a ～f
   - 「WEPキー」にお使いになれる文字数は、WEPキーの形式や、接続する無線LAN機器の仕様により異なります。

     表: WEPキーの形式、キーの長さによるネットワークキーの入力文字数について
     WEPキーの形式 | キーの長さ
     --- | ---
     40bit | 104bit | 128bit
     16進数 | 10桁 | 26桁 | 32桁
     ASCII文字 | 5文字 | 13文字 | 16文字

3. （1）「プロファイル名」と「シールアイコン」を設定し、（2）「次へ」をクリックします。
   - プロファイル名：識別しやすい名前を入力します。
   - シールアイコン：プロファイルに合わせてシールアイコンが選択できます。
   お使いになる環境に応じてオプションを選択できます
   - このネットワークに自動的に接続する
     クリックしてにするとプロファイルの自動適用が有効となり、作成したプロファイルのネットワークに自動で接続されます。
     にするとプロファイルの自動適用が無効となり、コンピュータの起動時またはスタンバイ・休止状態からの復帰時に自動で接続されません。このプロファイルを使用して接続する場合は、手動で接続してください。また、電波の状態が悪く接続が切れた際も再接続しない場合があります。この場合も、手動で接続してください。
   - すべてのユーザーでこのプロファイルを使用する（共有プロファイル）
     クリックしてにすると、パソコンに登録したすべてのユーザーが、作成したプロファイルを使用できます。
     にすると、このプロファイルを作成したユーザーのみが、このプロファイルを使用してネットワークに接続できます。
4. 設定を確認し、「完了」をクリックします。
   「プロファイルの追加」が終了し、作成したプロファイルがメインウィンドウに追加されます。
5. 作成したプロファイルでネットワークに接続されたことを確認します。
   - ネットワークに接続されない場合は、作成したプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「接続」をクリックしてください。
     その際、次のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
   - プロファイルを切り替えた際、切り替えた先のネットワークに接続されない場合は、そのネットワークのプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「再接続」をクリックしてください。
   - プロファイルの初期設定は、「このネットワークに自動的に接続する」が有効です。
     詳細は、プロファイルの自動適用をご覧ください。
6. 「Mr.WLANner」を終了します。

続いてネットワークの設定をします。ネットワークの設定（Windows XPの場合）へお進みください。
このページの先頭へ