### ネットワーク接続の設定

ネットワークの接続に必要な、次の設定を行います。

- IPアドレスの設定
- フル コンピュータ名／ワークグループの確認

#### IPアドレスの設定

- IPアドレスを設定する場合は、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンしている必要があります。

1. デスクトップの「マイ ネットワーク」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   「ネットワークとダイヤルアップ接続」ウィンドウに、現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
2. 一覧に表示されているアイコンにマウスポインタを重ねて「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が表示されるアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   「ローカル エリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
3. （1）「インターネット プロトコル（TCP/IP）」をクリックして、（2）「プロパティ」をクリックします。
   インターネット プロトコル（TCP/IP）のプロパティ画面が表示されます。
4. IPアドレスの設定をします。
   IPアドレス／DNSサーバーの設定／デフォルトゲートウェイの設定について、ネットワーク管理者の指示があった場合は、その指示に従ってください。
   DHCPクライアント（IPアドレスをDHCPサーバーから自動取得する）に設定する場合
   1. IPアドレスを自動的に取得する
      クリックしてにします。
   2. DNSサーバーのIPアドレスを自動的に取得する
      クリックしてにします。
   3. OK
      設定が完了したら、「OK」をクリックします。
   固定IPアドレスを設定する場合
   1. 次のIPアドレスを使う
      クリックしてにします。
   2. IPアドレス／サブネットマスク
      IPアドレスとサブネットマスクを入力します。
      IPアドレスの設定例についてはIPアドレスの設定方法を知りたいのですがをご覧ください。
   3. OK
      設定が完了したら、「OK」をクリックします。
   「ローカル エリア接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
5. 「OK」または「閉じる」をクリックします。
   再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてパソコンを再起動してください。
   再起動のメッセージが表示されない場合は、「ネットワークとダイヤルアップ接続」ウィンドウでをクリックします。

#### フル コンピュータ名／ワークグループの確認

- フルコンピュータ名、ワークグループを変更する場合は、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンしている必要があります。

1. デスクトップの「マイ コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「ネットワークID」タブをクリックします。
3. 「フル コンピュータ名」、「ワークグループ」を確認します。
   1. フル コンピュータ名
      ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名前です。それぞれのパソコンに、重複しない任意の名前を設定します。機種名やユーザー名などを設定すると、識別しやすくなります。
   2. ワークグループ
      ネットワークのグループ名です。
      - インフラストラクチャ通信の場合
        接続したいワークグループ名が設定されているか確認します。
      - アドホック通信の場合
        アドホック通信するすべてのパソコンで、同じ名前が設定されているか確認します。
   3. 設定を変更する場合は、「プロパティ」をクリックして表示されるウィンドウで設定します。
4. 「システムのプロパティ」ウィンドウで、「OK」をクリックします。
   再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてパソコンを再起動してください。

このページの先頭へ