無線LANの設定（アドホック通信の場合）

## 3 無線LANの設定（アドホック通信の場合）

アドホック通信の場合の無線LANの設定について説明します。
Atherosクライアントユーティリティをお使いください
本製品では、Atherosクライアントユーティリティを使用した各種無線LAN設定およびセキュリティ通信を推奨しています。
AtherosクライアントユーティリティとWindows XP標準の無線LAN機能は併用できませんので、次の手順でWindows XP標準の無線LAN機能が無効になっていることを確認してください。
なお、Windows 2000 SP4で提供される Wireless Configurationサービスはお使いになれません。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
   クラシック表示をお使いの場合は「ネットワークとインターネット接続」は表示されません。そのまま次へお進みください。
3. 「ネットワーク接続」をクリックします。
   現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
4. 一覧に表示されているアイコンにマウスポインタを重ねて「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が表示されるアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
5. 「ワイヤレス ネットワーク」タブをクリックします。
6. 「Windowsでワイヤレス ネットワークの設定を構成する」（または「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」）がになっていることを確認してください。の場合は、クリックしてにします。

- アドホック通信で、Super AGおよびSuper Gはサポートしていません。

無線LAN通信を行うために必要なSSID、セキュリティなどを設定します。設定した内容はプロファイルに保存されます。
本書での用語の表記について
本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。
本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。
プロファイルの保存と復元について
複数のパソコンに同じ無線LANの設定を行う場合などは、1台のパソコンで設定を行った後、設定内容をファイルに保存して、別のパソコンに復元することができます。詳しくは、プロファイルの保存と復元をご覧ください。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「Atherosクライアントユーティリティを開く」をクリックします。
   「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
2. （1）「プロファイル管理」タブをクリックし、（2）「新規」をクリックします。
3. 「プロファイル管理」ウィンドウで次のように設定します。
   1. プロファイル名
      プロファイルを識別するためのプロファイル名を設定します。半角英数字、半角記号および全角文字（日本語）で入力できます（32 文字以内）。
   2. クライアント名
      変更する必要はありません。
   3. SSID1
      接続するアドホックネットワークに合わせて、SSIDを半角英数字32文字以内で入力します。大文字、小文字を区別します。
   4. SSID2／SSID3
      SSID2／SSID3は、使用できません。設定を行わないでください。
4. 「詳細設定」タブをクリックします。
5. 「ネットワークの種類」のをクリックして「アドホック通信」に設定します。
   本製品を屋外で使用する場合
   本製品を屋外で使用する場合は、次のように5GHzの電波を停止させてください。5GHz帯の電波を停止することで、IEEE 802.11aの通信を行わなくなります。
   - 「ワイヤレスモード」の「5GHz 54 Mbps」をクリックしてにします。
6. 「アドホックネットワークの起動時のワイヤレスモード」から使用する周波数を選択します。
   - 「2.4GHz 11Mbps」でアドホック通信を行う場合、指定できるチャンネルは1～13までですが、実際には1～14チャンネルでのアドホック通信が可能です（14チャンネルを使用する場合は、事前に通信相手を起動しておく必要があります）。
   IEEE 802.11aを使用する場合
   1. 「5GHz 54Mbps」をクリックしてにします。
   IEEE 802.11bを使用する場合
   1. 「2.4GHz 11Mbps」をクリックしてにします。
   2. 「チャネル」の右側のをクリックして使用するチャンネルを選択します。
   IEEE 802.11gを使用する場合
   1. 「2.4GHz 54Mbps」をクリックしてにします。
   2. 「チャネル」の右側のをクリックして使用するチャンネルを選択します。
   - 事前に通信相手が起動している場合は、「アドホックネットワークの起動時のワイヤレスモード」の設定に関係なく接続される場合があります。
   - 同一フロア内など、近くに他のIEEE 802.11b無線LANが存在する場合には、チャンネルの値を5つ以上離してください。例えばチャンネル1、6、11のように設定してください。
7. 「セキュリティ」タブをクリックします。
8. 通信データを暗号化するための設定をします。
   - セキュリティの設定は必ず行ってください。セキュリティを設定していない場合、ワイヤレスLANカードを搭載したすべてのパソコンから接続できます。他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりする可能性があります。
   1. 事前共有キー（静的WEP）
      WEPキーを使用する場合、「事前共有キー（静的WEP）」をクリックしてにします。「設定」をクリックし、「事前共有キーの定義」ウィンドウで次のように設定します。
      1. キー入力
         キー入力の形式を16進数またはASCIIテキストから選択します。
      2. WEPキー
         接続するアドホックネットワークに合わせて設定します。
         使用するWEPキーの長さを「WEPキーサイズ」で選択し、「送信キー」にWEPキーを入力します。
         WEPキーに使用できる文字数などについては、WEPキーに使用できる文字と文字数についてをご覧ください。
      3. OK
         設定が完了したら、「OK」をクリックします。
         「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブの画面に戻ります。
   2. なし
      データを暗号化しない場合、クリックしてにします。
   WEPキーに使用できる文字と文字数について
   WEPキーとしてお使いになれる文字は、次のとおりです。
   - キー入力がASCIIテキストの場合
     0 ～9、A～Z、a～z、_（アンダーバー）
   - キー入力が16進数のキャラクターコードの場合
     0 ～9、A～F、a～f
   「キー入力」、「WEPキーサイズ」の設定によるWEPキーの入力文字数は、次のとおりです。

   表: 「キー入力」、「WEPキーサイズ」の設定によるWEPキーの入力文字数について
   「キー入力」 | 「WEPキーサイズ」
   --- | ---
   64bit | 128bit | 152bit
   「16進数（0-9、A-F）」 | 10桁 | 26桁 | 32桁
   「ASCIIテキスト」 | 5文字 | 13文字 | 16文字

   キーの番号について
   キーの番号はお使いになるパソコンと同じ値に設定する必要がありますが、装置やOSのバージョンなどによって、設定できる範囲が0～3の場合と1～4の場合があります。キーの番号は次のように対応していますので、ご注意ください。

   表: キーの番号と対応するインデックス番号
   キーのインデックス番号 | 対応するインデックス番号
   --- | ---
   キーのインデックス番号が0～3の場合 | 0 | 1 | 2 | 3
   キーのインデックス番号が1～4の場合 | 1 | 2 | 3 | 4

   WEPキーを変更する場合
   一度入力済みのWEPキーを変更する場合は、すべての文字列を削除してから入力し直してください。
9. 「OK」をクリックします。
10. 「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウの「プロファイル管理」タブで設定したプロファイルが選択されていることを確認し、「アクティブ化」をクリックします。
    以上で無線LANの設定は終了です。

次に、Windows XPの場合は、ネットワークの設定（Windows XPの場合）へ、Windows 2000の場合は、ネットワークの設定（Windows 2000の場合）へお進みください。
このページの先頭へ