### 電波の停止と再開

電波の停止と再開の方法を説明します。

- 電波の停止と再開
- 5GHz帯の電波の停止と再開

#### 電波の停止と再開

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線LANの電波を停止してください。
無線LAN機能を使って通信を行う場合は、無線LANの電波が発信できる状態にしてください。

1. （スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「モバイルコンピュータ」をクリックします。
3. 「Windows モビリティセンター」をクリックします。
4. 次のように操作します。
   停止する場合
   「ワイヤレスネットワーク」の「ワイヤレスをオフにする」をクリックします。
   無線LANの電波が停止されます。
   再開する場合
   「ワイヤレスネットワーク」の「ワイヤレスをオンにする」をクリックします。
   無線LANの電波が開始されます。

#### 5GHz帯の電波の停止と再開

本製品を屋外でお使いになる場合、5GHz帯の電波を停止する必要があります。

1. （スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。
3. 「コンピュータの基本的な情報の表示」ウィンドウ左の「デバイスマネージャ」をクリックします。
   「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
4. 「続行」をクリックします。
   デバイスマネージャが表示されます。
5. 「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
6. 「詳細設定」タブをクリックします。
7. 次のように操作します。
   停止する場合
   （1）「プロパティ」の「Wireless Mode Selection」をクリックして、（2）「値」から「2.4Ghz Only」を選択します。
   再開する場合
   （1）「プロパティ」の「Wireless Mode Selection」をクリックして、（2）「値」から「Auto」を選択します。
8. 「OK」をクリックします。

このページの先頭へ