### ネットワーク接続の設定

- IPアドレスの設定
- フル コンピュータ名／ワークグループの確認

#### IPアドレスの設定

1. （スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。
3. 「ネットワークと共有センター」ウィンドウ左の「ネットワーク接続の管理」をクリックします。
   ネットワーク接続の一覧が表示されます。
4. 一覧から「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
5. 「続行」をクリックします。
   「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
6. （1）「この接続は次の項目を使用します」の一覧から、「インターネット プロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）」をクリックし、（2）「プロパティ」をクリックします。
7. IPアドレスの設定をします。
   無線LANアクセスポイントまたはネットワーク上にブロードバンドルータなどのDHCPサーバーがある場合
   1. 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」が になっていることを確認します。
      になっている場合は、をクリックしてにします。
   無線LANアクセスポイントまたはネットワーク上にDHCPサーバーがない場合
   1. 「次のIPアドレスを使う」のをクリックしてにします。
   2. 「IPアドレス」にIPアドレスを入力します。
      例：192.168.0.1
   3. 「サブネットマスク」を入力します。
      例：255.255.255.0

#### フル コンピュータ名／ワークグループの確認

1. （スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。
   「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
2. 「システムとメンテナンス」をクリックします。
3. 「システム」の「コンピュータの名前の参照」をクリックします。
   「システム」ウィンドウが表示されます。
4. 「コンピュータ名、ドメインおよびワークグループの設定」の「フルコンピュータ名」、「ワークグループ」を確認します。
   変更する場合は「設定と変更」をクリックし、変更してください。
   - 「設定と変更」をクリックすると、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。「続行」と表示されている場合は、「続行」をクリックしてください。
     「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
   1. フルコンピュータ名
      ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名前です。設定する際は、他のコンピュータと重複しないように、半角英数字15文字以内で名前を付けてください。機種名やパソコンの使用者名などをフルコンピュータ名に設定すると、識別しやすくなります。
   2. ワークグループ
      ネットワークにつながったパソコンの集まりを表します。複数のパソコンに共通のワークグループの名前を付けると、同じネットワークにつながっている「仲間」として、ネットワーク上でファイルやプリンタの共有が行えます。
      ワークグループは、半角英数字15文字以内で好きな名前を付けることができます。通常、ネットワークを組むときは、各パソコンに同じワークグループを設定してください。
5. 「OK」をクリックします。
   再起動を確認するメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

このページの先頭へ