<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<archive>
<html><head><meta name="filename" content="1-2.html" /><title>HTML形式マニュアルのヘルプ</title></head><body><div>
HTML形式マニュアルのヘルプ

■ 画面の構成
最初のページに移動します。前後のページに移動します。検索語を入力して「検索」をクリックし、マニュアル全体を検索します。検索のヒントもご覧ください。目次と索引を切り替えます。長いページの場合に、ページの先頭に戻ります。
■ 留意事項
JavaScriptの設定を有効にしてください。また、ブラウザによってはJavaScriptが正しく動作しない場合があります。ブラウザによっては、文字とグラフィックの高さや、段落の開き方など、表示に違いがあります。また、古いブラウザでは正しく表示できない場合があります。ブラウザによっては検索機能は利用できません。WindowsR Internet ExplorerR 7の「拡大レベルの変更」ボタンで、拡大レベルを100%以外に設定した場合、正しく表示されない場合があります。『取扱説明書』が表示されたときにWebブラウザに情報バーが表示された場合は、メニューの折りたたみ機能などのコンテンツは使用できません。使用する場合は次の手順でアクティブコンテンツを有効にしてください。一時的に有効にする場合情報バーをクリックします。 「ブロックされているコンテンツを許可」をクリックします。 「セキュリティの警告」ウィンドウで「はい」をクリックします。 永続的に有効にする場合「ツール」メニュー→「インターネット オプション」の順にクリックします。 「詳細設定」タブをクリックします。 （1）「マイ コンピュータのファイルでのアクティブ コンテンツの実行を許可する」および「マイ コンピュータでの、CDのアクティブ コンテンツの実行を許可する」のをクリックしてにし、（2）「OK」をクリックします。 ブラウザをいったん終了し、再度、このマニュアルを開きます。
■ 検索のヒント

検索時には、次のような文字列（キーワード）を入力できます。

入力文字列の例


入力文字列

意味

入力例と検索結果

ABC DEF

複数の検索語を半角スペースで区切ると、指定した検索語をすべて含むトピックが検索されます（and検索）。

入力例

無線LAN セキュリティ

検索結果

...無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに...

-------

ABC|DEF

複数の検索語を半角の「|」で区切ると、指定した検索語を含んだトピックが検索されます（or検索）。

入力例

PSK|パスフレーズ

検索結果

セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEP...

-------

...1Xにお進みください。 WPA/WPA2パスフレーズ WPA-PSK...

-------

AB.

半角の「.」を入力すると、任意の文字を含んだトピックが検索されます。

入力例

FMV-JW48.

検索結果

-------

FMV-JW482の仕様...

-------

FMV-JW481の仕様...

-------

■ 検索機能の留意事項
「電波の状態を確認する」のような文章を入力しての検索（自然文検索）はできません。単語を入力してください。検索語1つにつき、30文字以内で入力してください。アルファベットは大文字・小文字を区別しません。検索結果は、ページの並び順に表示されます。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="2-1.html" /><title>はじめに</title></head><body><div>
はじめに

このたびは、弊社のFMVシリーズ用ワイヤレスLANカード（FMV-JW482またはFMV-JW481）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、ワイヤレスLANカード（以降、本製品）の基本的な取り扱い方法と、無線LAN通信を行うための設定方法について説明しています。お使いになる前に本書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2008年3月
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="2-2.html" /><title>注意</title></head><body><div>
ご注意

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、安全上のご注意をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

注意

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。 お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。 ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。
原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など
本製品は、社団法人  日本電子工業振興協会のPCカードガイドラインに適しています。

本製品のご利用について

本製品は、ご利用になるパソコン本体の仕様との整合を確認の上、お使いください。

保守部品供給期間について

本製品の保守部品の供給期間は、販売終了後5年間とさせていただきます。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="2-3.html" /><title>このマニュアルの表記について</title></head><body><div>
このマニュアルの表記について

■ 画面例およびイラスト

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種や状況によって、画面およびイラストが一部異なることがあります。

■ クリック操作について

このマニュアルは、マウスのクリック操作をシングルクリックで記述しています。設定によっては、ダブルクリックに読み替えてください。

■ 本文中の記号

本文中の記号


記号

意味
Icon
お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
Icon
操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。

■ 製品の呼び方

このマニュアルでは製品名称を、次のように略して表記しています。

製品名称の呼び方


製品名称

本書での表記

ワイヤレスLANカード FMV-JW482

FMV-JW482

本製品

ワイヤレスLANカード FMV-JW481

FMV-JW481

Windows VistaR Ultimate

Windows Vista

Windows

Windows VistaR Enterprise

Windows VistaR Business

Windows VistaR Home Premium

Windows VistaR Home Basic

MicrosoftR WindowsR XP Professional

Windows XP

MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

MicrosoftR WindowsR XP Media Center Edition 2004

MicrosoftR WindowsR XP Media Center Edition 2005

MicrosoftR WindowsR XP Tablet PC Edition

MicrosoftR WindowsR XP Tablet PC Edition 2005

MicrosoftR WindowsR 2000 Professional

Windows 2000

MicrosoftR WindowsR XP Service Pack 1

Windows XP、またはSP1

MicrosoftR WindowsR XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載

Windows XP、またはSP2

■ 商標について

Atheros、the Atheros logo、Super AG、Super G、Total 802.11は、Atheros Communications, Inc.の商標または登録商標であり、弊社は同社の許可に基づき当該商標を使用しています。

Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標であり、弊社へライセンスされています。Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。本製品のドライバの著作権は、Atheros Communications, Inc.にあります。本製品添付のユーティリティ「Mr.WLANner（ミスターランナー）」の著作権は、富士通株式会社にあります。その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyrightc FUJITSU LIMITED 2008
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="2-4.html" /><title>安全上のご注意</title></head><body><div>
安全上のご注意

■ 安全にお使いいただくための絵記号

本書では、いろいろな絵表示を使用しています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、お客様自身や他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

安全にお使いいただくための絵記号


記号

意味
PL02
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
PL01
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを区別するために、上記の表示と同時に次のような記号を使っています。

危害や損害の内容を示す記号


記号

意味
Iconで示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
Iconで示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
Iconで示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。
PL02PL45PL31万一、本製品から発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに本製品をセットしているパソコン本体の電源スイッチ（MAINスイッチなど）を切ってください。バッテリパックを装着している場合は、バッテリパックも取り外してください。その後、異常な現象がなくなるのを確認してお問い合わせ先、またはご購入元にご連絡ください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因になります。PL45本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、本製品をセットしているパソコン本体の電源スイッチ（MAINスイッチなど）を切り、すぐにACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリパックを装着している場合は、バッテリパックも取り外してください。その後、お問い合わせ先またはご購入元にご連絡ください。そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。PL47本製品をお客様ご自身で改造しないでください。またマニュアル等で指示がある場合を除いて分解しないでください。感電・火災の原因になります。修理や点検が必要な場合は、お問い合わせ先、またはご購入元にご連絡ください。PL16本製品を調理台や加湿器のそば、ほこりの多い場所などで使用したり置いたりしないでください。感電・火災の原因になります。PL26本製品を風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり置いたりしないでください。感電・火災の原因になります。PL16振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。本製品が倒れたり、落下したりして、けがの原因になります。PL16本製品の上や周りに花びん・コップなどの液体の入ったものを置かないでください。水などの液体が本製品の内部に入って、感電・火災の原因になります。また、本製品のうえに重いものを置かないでください。故障・けがの原因になります。PL31病院内や医療用電気機器のある場所では、本製品を使用しないでください。特に手術室、集中治療室、CCU（冠状動脈疾患監視病室）などには持ち込まないでください。本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。PL31本製品を使用したり持ち運んだりする場合は、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。もしくは本製品をセットしているパソコン本体の電源スイッチ（MAINスイッチなど）を切ってください。電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。PL31航空機内など無線通信機能の使用を禁止されている場所や、自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近くでは、本製品を使用しないでください。誤動作による事故の原因になります。PL16梱包に使用している袋等はお子様の手の届く所に置かないでください。口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因になります。PL01PL16本製品を直射日光があたる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具のそばで使用したり、置いたりしないでください。感電・火災の原因となることがあります。また、破損や故障の原因となることがあります。PL16使用中の本体やACアダプタなどを、布などでおおったり、包んだりしないでください。また、排気孔などの開口部をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。PL15CD-ROMをセットまたは取り出す場合は、CD-ROMドライブのトレーに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。PL15PCカードスロットなど、本体の開口部に、手や指を入れないでください。けが・感電の原因となることがあります。PL10本製品の使用終了直後は、PCカードが高温になっていることがあります。本製品を取り出すときは、使用後しばらく待ってから取り出してください。やけどの原因となることがあります。PL31電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="2-5.html" /><title>FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応）のIEEE 802.11aについて</title></head><body><div>
本製品のIEEE 802.11aについて

FMV-JW482とFMV-JW481では、2005年5月16日に総務省より発表された「電波法施行規則の一部を改正する省令」による、5GHz帯無線LAN（IEEE 802.11a規格）の変更後の周波数帯への対応状況が異なります。対応状況により、5GHz帯無線LAN（IEEE 802.11a規格）でご利用になれるチャンネルが異なりますので、ご注意ください。

■ FMV-JW482のIEEE 802.11aについて

FMV-JW482は、2005年5月16日に総務省より発表された「電波法施行規則の一部を改正する省令」による、5GHz帯無線LAN（IEEE 802.11a規格）の変更後の周波数帯に対応しています。

FMV-JW482のIEEE 802.11aについて
FMV-JW482のIEEE 802.11aは、以下のチャンネルを使用できます。J52：34(5,170MHz)/38(5,190MHz)/42(5,210MHz)/46(5,230MHz)W52：36(5,180MHz)/40(5,200MHz)/44(5,220MHz)/48(5,240MHz)W53：52(5,260MHz)/56(5,280MHz)/60(5,300MHz)/64(5,320MHz)
IEEE 802.11aを使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
FMV-JW482のアドホック通信は、W52のチャンネルしか使用できません。IEEE 802.11aでアドホック通信を行う場合は、通信を行う機器がW52で通信できることを確認してください。Windows VistaではIEEE 802.11aでアドホック通信は設定できません。
■ FMV-JW481のIEEE 802.11aについて

2005年5月16日に総務省より発表された「電波法施行規則の一部を改正する省令」による、5GHz帯無線LAN（IEEE 802.11a規格）の周波数帯の変更に伴い、FMV-JW481では変更後の周波数帯での通信を可能にするためのアップグレードに対応しています。この省令、およびこの省令に対応したアップグレードについては、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/）をご覧ください。このマニュアルでは、このアップデートへの対応状況に応じて、FMV-JW481を次のように記載する場合があります。
この省令に対応したアップデートを行った場合 ： IEEE 802.11a (J52/W52)対応この省令に対応したアップデートを行っていない場合 ： IEEE 802.11a (J52)対応
IEEE 802.11a (J52/W52)対応のFMV-JW481と、IEEE 802.11a (J52)対応のFMV-JW481では、使用できるチャンネルが異なります。

FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応）の場合

FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応）のIEEE 802.11aについて
FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応）のIEEE 802.11aは、以下のチャンネルを使用できます。J52：34(5,170MHz)/38(5,190MHz)/42(5,210MHz)/46(5,230MHz)W52：36(5,180MHz)/40(5,200MHz)/44(5,220MHz)/48(5,240MHz)
IEEE 802.11aを使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応）のアドホック通信は、W52のチャンネルしか使用できません。IEEE 802.11aでアドホック通信を行う場合は、通信を行う機器がW52で通信できることを確認してください。Windows VistaではIEEE 802.11aでアドホック通信は設定できません。
FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52)対応）の場合

FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52)対応）のIEEE 802.11aについて
FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52)対応）のIEEE 802.11aは、以下のチャンネルを使用できます。J52：34(5,170MHz)/38(5,190MHz)/42(5,210MHz)/46(5,230MHz)
IEEE 802.11aを使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52)対応）のアドホック通信は、J52のチャンネルしか使用できません。IEEE 802.11aでアドホック通信を行う場合は、通信を行う機器がJ52でアドホック通信できることを確認してください。Windows VistaではIEEE 802.11aでアドホック通信は設定できません。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="2-6.html" /><title>この機器の使用上の注意</title></head><body><div>
電波に関するご注意

■ ワイヤレス・インタオペラビリティ

本製品は、DS-SS方式およびOFDM方式を基礎とする無線LAN製品との、相互通信システムの協調を実現するように設計されています。また、無線LAN製品の相互接続性を検証する「Wi-Fi AllianceR」が定義する、無線LAN標準の「Wi-FiR」に準拠しております。

■ 電波放射の環境への影響
本製品は、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していますが、本製品が放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような無線デバイスが放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。本製品は、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、本製品の使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。ある状況や環境において、本製品の使用は、建物の所有者や団体の責任ある代表者により制限されることがあります。例えば、下記にあげる場合です。飛行機内での本製品の使用他のデバイスやサービスに対し干渉の危険がある環境での使用特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針が明確にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本製品の使用許可について問い合わせをしてください。
■ 電波放射の人体への影響

本製品から放射される出力パワーは、FCC電波放射限界よりはるかに低くなっています。それでも、本製品は、通常の動作中に人間の接触に対し電位が最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。使用中は本製品に極力触れないでください。

■ 干渉に関する注意事項
本製品は、高周波エネルギーを発生させ、使用し、また放射します。このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉を生じることがあります。本製品がラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている場合は（本製品をセットしたパソコンの電源を入／切することで原因となっているかどうかを判別できます）、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。本製品を搭載したパソコンと受信機の距離を離す受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントに本製品を搭載したパソコンを接続する経験のあるラジオ／テレビ技術者に相談する本製品、および付属品の不正な改造、指定された以外の代替品等の接続は行わないでください。本製品、および付属品の不正な改造や、指定された以外の代替品等の接続により発生した、ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。近くに他のチャンネルを使用している無線LAN機器がある場合、干渉により本来の性能が出ない場合があります。この場合、他のチャンネルを使用している無線LAN機器と使用しているチャンネルの間隔をあけるように変更して干渉の影響が最小となるチャンネルでお使いください。それでも解決しない場合は、他のチャンネルを使用している無線LAN機器から3m以上離して干渉の影響が最小となる場所でお使いください。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、IEEE 802.11gはIEEE 802.11bとの互換性をとるためIEEE 802.11g本来の性能が出ない場合があります。IEEE 802.11g本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11gとIEEE 802.11bを別のネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を5チャンネル以上あけてお使いください。本製品の2.4GHz帯は、チャンネル1～14まで使用することができますが、他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してお使いください。
この機器の使用上の注意

上記表示のある無線機器は2.4GHz 帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式およびOFDM 変調方式を採用し、与干渉距離は40mです。

この機器の使用周波数は2.4GHz 帯です。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
この機器を使用する前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。不明な点、その他お困りのことが起きたときは、お買い求めの販売店または富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口までお申しつけください。
■ 海外での使用について

本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

■ 屋外での使用について

IEEE 802.11a準拠（5GHz帯）の無線LANの屋外使用は、電波法により禁じられています。

■ 無線機器との通信について

BluetoothRワイヤレステクノロジー機器とは通信規格が異なるため通信できません。

■ 航空機内での使用について

航空機内での使用は、各航空会社に事前にご確認ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="2-7.html" /><title>無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意</title></head><body><div>
無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意
お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。
無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線LANアクセスポイント（ワイヤレスLANステーション、ワイヤレスブロードバンドルータなど）間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
IDやパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報メールの内容
などの通信内容を盗み見られる可能性があります。
不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスLANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティのしくみを持っています。そのため、別途ご購入された無線LANアクセスポイントなど、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題が発生する可能性を少なくすることができます。

しかし、無線LANアクセスポイントなどの無線LAN製品は、ご購入時の状態ではセキュリティに関する設定が施されていない場合があります。上記のようなセキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためには、無線LANアクセスポイントなどの無線LAN製品に添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」までお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-01.html" /><title>お使いになる前に</title></head><body><div>
第1章

お使いになる前に

本製品をお使いになる前に必ず確認していただくこと、および本製品の概要について説明します。
1 確認してください2 概要3 動作環境4 作業の流れ</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-02.html" /><title>確認してください</title></head><body><div>
1 確認してください

本製品をお使いになる前に、知っておいていただきたいことなどを説明します。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-03.html" /><title>各部の名称と働き</title></head><body><div>
各部の名称と働き

本製品の各部の名称と働きについて説明します。
コネクタ
パソコン本体のPCカードスロットに接続する端子です。
コネクタには絶対に手を触れないでください。故障の原因になります。内蔵アンテナランプ1／ランプ2
ランプ1／ランプ2の動作と説明


ランプ1

ランプ2

説明

点滅

-

本製品に電源が供給されている状態です。

同時点滅

送受信中は2つのランプが同時に点滅します。点滅の間隔は通信量に応じて変わります。

交互点滅

インフラストラクチャ通信、またはアドホック通信していないときは2つのランプが交互に点滅します。

認定番号

本製品は、電波法、および電気通信事業法による技術基準認定を取得しています。認定番号は、カードの裏面に記載されています。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-04.html" /><title>電波発信の停止と再開について</title></head><body><div>
電波発信の停止と再開について

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規則がある場所では、あらかじめ本製品の電波の発信を停止してください。電波発信の停止と再開については、パソコンのOSによって、それぞれ次をご覧ください。
Windows Vistaの場合電波の停止と再開Windows XPの場合
お使いになるユーティリティによって参照先が異なります。
Atherosクライアントユーティリティを使用する場合電波の停止と再開Mr.WLANnerを使用する場合電波の停止と再開Windows 2000の場合電波の停止と再開</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-05.html" /><title>概要</title></head><body><div>
2 概要

本製品は、パソコンに取り付けて無線LAN通信を行うための装置です。ここでは、本製品の特長、および本製品を搭載したパソコンでできることを説明します。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-06.html" /><title>本製品の特長</title></head><body><div>
本製品の特長

本製品は、パソコンのPCカードスロットにセットして使用するワイヤレスLANカードです。主な特長は次のとおりです。
Super AGおよび、Super Gに対応しています。
Super AGまたは、Super Gが有効な無線LANアクセスポイントと接続したときにリンクスピードが108Mbpsと表示される場合がありますが、良好な通信を行うための仕様です。なお、108Mbpsは理論上の通信速度であり、実際のデータ転送速度はこれ以下になります。
Wi-FiR、WPA、およびWPA2に準拠しています。2.4GHz帯および5GHz帯の小電力通信システムを使用しているため、無線免許が不要です。IEEE 802.11a[注]、IEEE 802.11b、IEEE 802.11gに準拠しています。
［注］：FMV-JW482は、IEEE 802.11a (J52/W52/W53)に準拠しています。FMV-JW481は、IEEE 802.11a (J52/W52)、またはIEEE 802.11a(J52)に準拠しています。
最大で規格値54Mbps［注］無線LANに対応しています。
［注］：表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
推奨する最大通信距離は、2.4GHz帯では屋内25m、5GHz帯では屋内15mです。ただし、設置環境（壁や柱などの影響）により短くなる場合があります。IEEE 802.1XやWPAなどのセキュリティ機能に対応し、より安全にご利用いただけます。TKIPまたはAESを有効にした無線LANアクセスポイントと通信が可能です。
仕様について詳しくは、仕様をご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-07.html" /><title>無線LANのネットワーク構成</title></head><body><div>
無線LANのネットワーク構成

無線LANを使って接続できるネットワークは、次の2種類があります。

■ インフラストラクチャ通信

別売のワイヤレスブロードバンドルータなど、無線LANアクセスポイントを利用したネットワークを「インフラストラクチャ通信」といいます。この機能を使うと、無線LANアクセスポイント経由で有線LANに接続したり、ADSLモデムやケーブルモデムなどを経由してインターネットに接続したりできます。インフラストラクチャ通信を利用するためには、お使いの無線LANアクセスポイントに合わせて本製品の無線LANの設定を行います。次の図は、無線LANアクセスポイントを使って、無線LANから有線LANやインターネットに接続した場合の接続例です。

図1：インフラストラクチャ通信の例

■ アドホック通信

無線LANを搭載したパソコンどうしを接続する方法を「アドホック通信」といいます。一時的な簡易ネットワークを構成する場合に適しています。アドホック通信を利用するためには、接続するすべてのパソコンで無線LANの設定を同じにします。次の図は、アドホック通信の例です。

図2：アドホック通信の例
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-08.html" /><title>動作環境</title></head><body><div>
3 動作環境

本製品をお使いになるために必要なハードウェアとソフトウェア、および本製品を搭載したパソコンの、設置場所に関するご注意について説明します。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-09.html" /><title>本製品の動作環境</title></head><body><div>
本製品の動作環境

本製品は、次の対応機種に、対応OSがインストールされているパソコンでお使いになれます。各パソコンが対応するOSについては、各パソコンのマニュアルをご覧ください。
本製品をセットした状態でWindowsのセットアップ（初めてパソコンの電源を入れた後に行うWindowsの初期設定）を行わないでください。
■ 対応機種

FMV-JW482の対応機種
FMV-DESKPOWERシリーズ（2003年冬モデル以降の、PCカード（TYPE II）スロットが搭載されているパソコン）FMV-DESKTOPシリーズ（2003年冬モデル以降の、PCカード（TYPE II）スロットが搭載されているパソコン）FMV-LIFEBOOKシリーズ（2003年冬モデル以降）FMV-BIBLO LOOXシリーズ（2003年冬モデル以降）FMV-BIBLOシリーズ（2003年冬モデル以降）
FMV-JW481の対応機種
FMV-DESKPOWERシリーズ（2001年冬モデル以降の、PCカード（TYPE II）スロットが搭載されているパソコン）FMV-DESKTOPシリーズ（2001年冬モデル以降の、PCカード（TYPE II）スロットが搭載されているパソコン）FMV-LIFEBOOKシリーズ（2001年冬モデル以降）FMV-BIBLO LOOXシリーズ（2001年冬モデル以降）FMV-BIBLOシリーズ（2001年冬モデル以降）FM PenNoteシリーズ（2003年春モデル以降）FMV-STYLISTICシリーズ（2002年冬モデル以降）
■ 対応OS
Windows VistaR UltimateWindows VistaR EnterpriseWindows VistaR BusinessWindows VistaR Home PremiumWindows VistaR Home BasicMicrosoftR WindowsR XP ProfessionalMicrosoftR WindowsR XP Home EditionMicrosoftR WindowsR XP Media Center Edition 2004MicrosoftR WindowsR XP Media Center Edition 2005MicrosoftR WindowsR XP Tablet PC EditionMicrosoftR WindowsR XP Tablet PC Edition 2005MicrosoftR WindowsR 2000 Professional無線LAN搭載モデルのパソコンで本製品を使用する場合、対応OSはWindows VistaおよびWindows XPとなります。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-10.html" /><title>無線LAN通信のための動作環境</title></head><body><div>
無線LAN通信のための動作環境

■ インフラストラクチャ通信の場合

次の無線LANアクセスポイントを使用した、インフラストラクチャ通信が可能です（2008年3月現在）。無線LANアクセスポイントのご利用方法については、無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
ワイヤレスLANステーション FMWT-201ワイヤレスLANステーション FMWT-501ワイヤレスLANステーション FMWT-52AワイヤレスLANステーション FMWT-52BワイヤレスLANステーション FMWT-52ABワイヤレスLANステーション FMWT-52BBワイヤレスLANステーション FMWT-53AワイヤレスLANステーション FMWT-53GワイヤレスLANステーション FMWT-54AGワイヤレスLANステーション FMWT-55AGワイヤレスLANステーション FMWT-56AGワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-101ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-102ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-201ファミリーネットワークステーション FMFNS-101ファミリーネットワークステーション FMFNS-102ファミリーネットワークステーション FMFNS-103ファミリーネットワークステーション FMFNS-104ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-201ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-202ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-203ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-204FMVステーション FMVST-101FMVステーション FMVST-102弊社製ホームサーバー機能搭載機種
ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-201をお使いになる場合の注意

ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-201を使用してインフラストラクチャ通信を行う場合、ワイヤレスブロードバンドルータのファームウェアバージョンが「V2.00.00」以降であることをご確認ください。ファームウェアバージョンが「V2.00.00」より古い場合は、最新のファームウェアにアップデートしてください。ファームウェアのダウンロードとアップデートについては、富士通製品情報ページ （http://www.fmworld.net/）をご覧ください。

ワイヤレスLANステーション FMWT-201またはワイヤレスLANステーション FMWT-501をお使いになる場合の注意

ワイヤレスLANステーションFMWT-201およびワイヤレスLANステーションFMWT-501を使用してインフラストラクチャ通信を行う場合、それぞれの無線LANアクセスポイントのマニュアルに記載されている「ワイヤレスLANカードの設定」は、ワイヤレスLANカード FMV-W181、またはワイヤレスLANカード FMV-JW181を使用する場合の設定です。本製品をお使いになる場合、これらの設定は行わないよう、ご注意ください。なお、次は該当する無線LANアクセスポイントのマニュアルの該当箇所です。
ワイヤレスLANステーション FMWT-201をお使いの場合「ワイヤレスLANステーション FMWT-201 取扱説明書」該当箇所「2.1 Client Managerをインストールする」「2.3 ワイヤレスLANカードのパラメータを設定する」ワイヤレスLANステーション FMWT-501をお使いの場合「ワイヤレスLANステーションFMWT-501 取扱説明書」該当箇所「2.1 Client Managerをインストールする」「2.3 ワイヤレスLANカードのパラメータを設定する」
本製品とワイヤレスLANステーション FMWT-201の組み合わせでインターネットに接続する場合の注意

本製品と、ワイヤレスLANステーションFMWT-201の組み合わせで、電話回線を使用してインターネットに接続することはできません。ADSL（PPPoE）回線を使用してインターネットに接続する場合は、ステーション設定ツールのISPの設定画面で「Connection」を「Automatic」に設定してください。ステーション設定ツールについては、ワイヤレスLANステーション FMWT-201のマニュアルをご覧ください。

■ アドホック通信の場合

次の機器とアドホック通信が可能です（2008年3月現在）。
次のLANカードを搭載したパソコンFMV-JW482 [注1]FMV-JW481 [注2] [注3]ワイヤレスLANカード FMV-JW181ワイヤレスLANカード FMV-JW182ワイヤレスLANカード FMV-JW183ワイヤレスLANカード FMV-W181ワイヤレスLANカード FMV-W182ワイヤレスLANカード FMV-JW381 （IEEE 802.11a (J52)対応のFMV-JW481のみ）無線LAN（IEEE 802.11a準拠 [注2] [注3]、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠）標準搭載の弊社製パソコンPocket LOOX（ワイヤレスLANモデル）、またはワイヤレスLANカード FLX-LN1を搭載したPocket LOOX液晶プロジェクタ PJ-X3500＋ワイヤレスLAN／LANユニット PJX35-WL1_
：

IEEE 802.11aでのアドホック通信は、W52のチャンネルのみ使用できます。
_
：

FMV-JW482およびIEEE 802.11a (J52/W52)対応のFMV-JW481の場合、IEEE 802.11aでのアドホック通信は、W52のチャンネルのみ使用できます。IEEE 802.11a準拠(W52)でのアドホック通信を行うには、通信相手の機器がIEEE 802.11a準拠(W52)に対応している必要があります。
_
：

IEEE 802.11a (J52)対応のFMV-JW481の場合、IEEE 802.11aでのアドホック通信は、J52のチャンネルのみ使用できます。IEEE 802.11a準拠(J52)でのアドホック通信を行うには、通信相手の機器がIEEE 802.11a準拠(J52)でのアドホック通信に対応している必要があります。
アドホック通信で、Super AGおよびSuper Gはサポートしていません。Windows VistaではIEEE 802.11aでアドホック通信は設定できません。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-11.html" /><title>良好な通信を行うために</title></head><body><div>
良好な通信を行うために

本製品を搭載したパソコンの設置場所について次のことをご確認いただき、良好に動作する場所を実際にお試しいただいたうえでお使いください。

■ 使用する周波数帯に依存しない項目
本製品は、他の電気機器から離して使用してください。本製品を搭載したパソコン本体と電源が入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の障害になったりすることがあります。正常に通信できない場合は、使用するチャンネルや使用場所を変更してください。放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、本製品を搭載したパソコン本体の設置場所を変えてみてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信できないことがあります。
■ IEEE 802.11a準拠（5GHz帯）をお使いになる場合
通信距離は見通し半径15m以内（無線LAN通信の推奨値）となります。ただし、無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造・材質／障害物／ソフトウェア／設置状況／電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。本製品は、電波法の定めにより屋外では使用できません。屋内でのみご使用ください。W53（52/56/60/64ch）では、無線LANアクセスポイントのDFS機能によって使用するチャネルが変更された場合、通信がいったん切断されます。
■ IEEE 802.11b準拠／IEEE 802.11g準拠（2.4GHz帯）をお使いになる場合
通信距離は見通し半径25m以内（無線LAN通信の推奨値）となります。ただし、無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造・材質／障害物／ソフトウェア／設置状況／電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。BluetoothRワイヤレステクノロジー機器との電波干渉について
無線LAN機器とBluetoothRワイヤレステクノロジー機器は、同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、BluetoothRワイヤレステクノロジー機器を搭載したパソコンの近辺で本製品を使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
BluetoothRワイヤレステクノロジー機器を搭載したパソコンからは、10m以上離れた場所で使用してください。10m以内で使用する場合は、本製品の電波を停止するかBluetoothRワイヤレステクノロジー機器の電源を切ってください。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-12.html" /><title>作業の流れ</title></head><body><div>
4 作業の流れ

本製品を使用してネットワークへ接続するまでの作業の流れを説明します。

パソコンのOSによって、本製品のドライバをインストールする手順などが異なります。お使いになるパソコンのOSに合わせて、「作業の流れ」を確認してください。
OSがWindows Vistaの場合作業の流れ（Windows Vistaの場合）OSがWindows XPの場合
お使いのパソコンに無線LANが標準搭載されている場合といない場合で、インストール方法や使用するユーティリティが異なります。

通常は、作業の流れ（Atherosクライアントユーティリティの場合）をご覧ください。無線LANが標準搭載されているパソコンをお使いの場合は、作業の流れ（Mr.WLANnerの場合）をご覧ください。

更新インストールの場合

すでにパソコンにインストールされている、古いバージョンのドライバを更新する場合、現在お使いになっているユーティリティの「作業の流れ」をご覧ください。
OSがWindows 2000の場合作業の流れ（Atherosクライアントユーティリティの場合）</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-13.html" /><title>作業の流れ（Windows Vistaの場合）</title></head><body><div>
作業の流れ（Windows Vistaの場合）

Windows Vistaで本製品を使用する場合の、作業の流れと参照先を説明します。ドライバユーティリティは、Windows Vista標準の無線設定機能を使用します。
ドライバとユーティリティをインストールします。インストール無線LANのSSIDやセキュリティなど、無線LAN通信のための設定を行います。無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）無線LANの設定（アドホック通信の場合）ネットワークの設定を行い、ネットワークへ接続します。ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-14.html" /><title>作業の流れ（Atherosクライアントユーティリティの場合）</title></head><body><div>
作業の流れ（Atherosクライアントユーティリティの場合）

本製品を使用してネットワークへ接続するまでの作業の流れと参照先を説明します。ドライバユーティリティは、「Atherosクライアントユーティリティ」を使用します。
ドライバとユーティリティをインストールします。インストール無線LANのSSIDやセキュリティなど、無線LAN通信のための設定を行います。無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）無線LANの設定（アドホック通信の場合）ネットワークの設定を行い、ネットワークへ接続します。ネットワークの設定（Windows XPの場合）
ユーティリティの使用方法

ユーティリティを使用して、電波の状態を確認したり、電波の発信を停止、再開したりすることができます。ユーティリティの使用方法については、ユーティリティの使用方法をご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="3-15.html" /><title>作業の流れ（Mr.WLANnerの場合）</title></head><body><div>
作業の流れ（Mr.WLANnerの場合）

無線LANが標準搭載されているWindows XPのパソコンで本製品を使用する場合の、作業の流れと参照先を説明します。ドライバユーティリティは、「Mr.WLANner（ミスターランナー）」を使用します。
ドライバとユーティリティをインストールします。インストール
更新インストールの場合

古いバージョンのドライバを更新インストールする場合は、更新インストールをご覧ください。
無線LANのSSIDやセキュリティなど、無線LAN通信のための設定を行います。無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）無線LANの設定（アドホック通信の場合）ネットワークの設定を行い、ネットワークへ接続します。ネットワークの設定（Windows XPの場合）
ユーティリティの使用方法

ユーティリティを使用して、電波の状態を確認したり、電波の発信を停止、再開したりすることができます。ユーティリティの使用方法については、ユーティリティの使用方法をご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="4-1.html" /><title>インストールとパラメータの設定（Windows Vistaの場合）</title></head><body><div>
第2章

インストールとパラメータの設定（Windows Vistaの場合）

ドライバのインストールと、無線LAN通信のための設定について説明します。
1 インストール2 無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）3 無線LANの設定（アドホック通信の場合）4 電波の確認／停止／再開</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="4-2.html" /><title>インストール</title></head><body><div>
1 インストール

Windows Vistaのパソコンでドライバをインストールする手順を説明します。
パソコンの電源を切った状態で、本製品をパソコンのPCカードスロットにセットします。パソコンの電源を入れます。
「ログオン」ウィンドウが表示されたら、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンします。
本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
「自動再生」ウィンドウが表示されます。
「fmvjw482.exeの実行」をクリックします。「Windows Vista(R)用ドライバ」をクリックします。「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「続行」をクリックします。
「設定言語の選択」ウィンドウが表示されます。
「次へ」をクリックします。「次へ」をクリックします。
「使用許諾契約」ウィンドウが表示されます。
（1）「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
インストール確認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。
ドライバがインストールされ、「InstallShield Wizard完了」ウィンドウが表示されます。
「完了」をクリックします。CD-ROM を取り出します。
無線LANが標準搭載されたパソコンをお使いの場合は、手順13に進みます。それ以外の場合は手順14に進みます。
次のように操作します。（スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。「コンピュータの基本的な情報の表示」ウィンドウ左の「デバイスマネージャ」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
「続行」をクリックします。
「デバイスマネージャ」が表示されます。
パソコン本体に搭載されている無線LAN デバイスを右クリックして、表示されるメニューから「無効」をクリックします。すべてのウィンドウを閉じます。Windowsを再起動します。「ログオン」ウィンドウが表示されたら、手順2 で使用したユーザーでログオンします。（スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。「コンピュータの基本的な情報の表示」ウィンドウ左の「デバイスマネージャ」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
「続行」をクリックします。
デバイスマネージャが表示されます。
「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。（1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバの詳細」をクリックします。次のように操作します。「ドライバファイル」の「[システムドライブ]:\WINDOWS\system32\DRIVERS\athr.sys」をクリックします。「ファイルバージョン」が「7.4.2.40 built by: WinDDK」になっていることを確認します。「OK」をクリックします。すべてのウィンドウを閉じます。
以上で、ドライバのインストールは終了です。

次に、無線LAN通信のための設定を行います。接続するネットワークによって、無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）または、無線LANの設定（アドホック通信の場合）にお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="4-3.html" /><title>無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）</title></head><body><div>
2 無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）

インフラストラクチャ通信を行う場合の無線LANの設定について説明します。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定についてネットワーク管理者に確認してください。

本書での用語の表記について

本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。

本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="4-4.html" /><title>セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1X</title></head><body><div>
セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1X
（スタート）→「接続先」の順にクリックします。
「ネットワークに接続」ウィンドウが表示されます。
「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。（1）「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。接続する無線LANアクセスポイントに合わせて、無線LANの情報を入力します。接続先の無線LANアクセスポイントがブロードキャストを行っていない場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」をクリックしてにしてください。
詳しくはネットワーク管理者に確認してください。

WPA／WPA2の場合
ネットワーク名
接続する無線LANアクセスポイントに合わせてネットワーク名（SSID）を入力します。
セキュリティの種類
「WPA2-エンタープライズ」「WPA-エンタープライズ」のいずれかを選択します。
暗号化の種類
「AES」「TKIP」のいずれかを選択します。

IEEE 802.1Xの場合
ネットワーク名
接続する無線LANアクセスポイントに合わせてネットワーク名（SSID）を入力します。
セキュリティの種類
「802.1ｘ」を選択します。
「次へ」をクリックします。「接続の設定を変更します」をクリックします。「ワイヤレスネットワークのプロパティ」ウィンドウの「セキュリティ」タブをクリックします。接続するネットワークに合わせて認証方法を選択します。
EAP-TLSの場合
（1）「ネットワークの認証方法の選択」で「スマートカードまたはその他の証明書」を選択し、（2）「設定」をクリックします。
「スマートカードまたはその他の証明書のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
詳細設定を行います。認証方法を選択します。必要に応じて認証サーバーの設定をします。「OK」をクリックします。「ワイヤレスネットワークのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
PEAP-MSCHAP-V2の場合
（1）「ネットワークの認証方法の選択」で「保護された EAP（PEAP）」を選択し、（2）「設定」をクリックします。
「保護された EAPのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
詳細設定を行います。必要に応じて認証サーバーの設定をします。「認証方法を選択する」で「セキュリティで保護されたパスワード（EAP-MSCHAP v2）」を選択し、「構成」をクリックします。
「EAP MSCHAPv2のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「Windowsのログオン名とパスワード（およびドメインがある場合はドメイン）を自動的に使う」をクリックしてにし、（2）「OK」をクリックします。「保護されたEAPのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。「ワイヤレスネットワークのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。（1）「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、（2）「OK」をクリックします。デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。「OK」をクリックします。「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」ウィンドウで「接続します」をクリックします。（1）ネットワークに接続されたことを確認して、（2）をクリックします。
「ネットワークに接続」ウィンドウが閉じます。

次に、ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）へお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="4-5.html" /><title>セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEP</title></head><body><div>
セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEP
（スタート）→「接続先」の順にクリックします。
「ネットワークに接続」ウィンドウが表示されます。
「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。（1）「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。無線LANの情報を、接続する無線LANアクセスポイントに合わせて入力します。接続先の無線LANアクセスポイントがブロードキャストを行っていない場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」をクリックしてにしてください。
詳しくはネットワーク管理者に確認してください。

WPA-PSK／WPA2-PSKの場合
ネットワーク名
接続する無線LANアクセスポイントに合わせてネットワーク名（SSID）を入力します。
セキュリティの種類
「WPA2-パーソナル」「WPA-パーソナル」のいずれかを選択します。
暗号化の種類
「AES」「TKIP」のいずれかを選択します。
セキュリティキーまたはパスフレーズ
接続する無線LANアクセスポイントに合わせて、PSK（パスフレーズ）を入力します。

WEPの場合
ネットワーク名
接続する無線LANアクセスポイントに合わせてネットワーク名（SSID）を入力します。
セキュリティの種類
「WEP」を選択します。
セキュリティキーまたはパスフレーズ
「ASCII 文字」と「16進数のキャラクターコード」の2 種類のキー形式で入力できます。接続する無線LAN アクセスポイントに合わせてWEPキー（セキュリティキー）を設定します。

WEPキー（セキュリティキー）に使用できる文字と文字数について
キーの形式は、入力されたWEPキー（セキュリティキー）の文字数により自動的に判別されます。WEPキー（セキュリティキー）に使用できる文字は、次のとおりです。キーの形式がASCII文字の場合
0 ～9、A～Z、a ～z、_（アンダーバー）
キーの形式が16進数のキャラクターコードの場合
0 ～9、A～F、a ～f
WEPキー（セキュリティキー）に使用できる文字数は、WEPキー（セキュリティキー）の形式や、接続する無線LAN機器の仕様により異なります。
キーの形式、キーの長さによる入力文字数について


WEPキー（セキュリティキー）の形式

キーの長さ

40bit

104bit

16進数

10桁

26桁

ASCII文字

5文字

13文字
「次へ」をクリックします。「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」ウィンドウで「接続します」をクリックします。
WEPでネットワーク認証の種類／キーインデックスを変更する場合
「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」ウィンドウで「接続の設定を変更します」をクリックします。
「ワイヤレスネットワークのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「セキュリティ」タブをクリックします。設定を変更します。ネットワーク認証の種類を変更する場合
ご使用の環境に合わせ「セキュリティの種類」から「認証なし（オープンシステム）」または 「共有キー」を選択します。
キーインデックスを変更する場合
ご使用の環境に合わせ「キーインデックス」からキーインデックスを選択します。
「OK」をクリックします。「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」ウィンドウで「接続します」をクリックします。（1）ネットワークに接続されたことを確認して、（2）をクリックします。
「ネットワークに接続」ウィンドウが閉じます。

次に、ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）へお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="4-6.html" /><title>無線LANの設定（アドホック通信の場合）</title></head><body><div>
3 無線LANの設定（アドホック通信の場合）

アドホック通信を行う場合の無線LANの設定について説明します。

本書での用語の表記について

本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。

本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。
（スタート）→「接続先」の順にクリックします。
「ネットワークに接続」ウィンドウが表示されます。
「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。（1）「ワイヤレスアドホック（コンピュータ相互）ネットワークを設定します」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
「ワイヤレスアドホック（コンピュータ相互）ネットワークを設定します」ウィンドウが表示されます。
接続するネットワークの情報に合わせて入力します。ネットワーク名
接続するネットワークに合わせてネットワーク名（SSID）を入力します。
セキュリティの種類
WPA2-PSKを使用する場合は、「WPA2-パーソナル」を選択します。WEPを使用する場合は、「WEP」を選択します。
セキュリティキーまたはパスフレーズ「セキュリティの種類」が「WPA2-パーソナル」の場合
PSK（パスフレーズ）を入力します。接続するネットワークに合わせて入力します。
「セキュリティの種類」が「WEP」の場合
WEPキー（セキュリティキー）を入力します。「ASCII 文字」と「16進数のキャラクターコード」の2 種類のキー形式で入力できます。接続するネットワークに合わせて設定します。
「次へ」をクリックします。「閉じる」をクリックします。
次に、ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）へお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="4-7.html" /><title>電波の確認／停止／再開</title></head><body><div>
4 電波の確認／停止／再開

Windows Vistaのパソコンで、無線LANの電波状態を確認する方法、および電波の停止と再開を行う方法について説明します。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="4-8.html" /><title>電波状態の確認</title></head><body><div>
電波状態の確認
（スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。
「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。
電波の状態を「シグナルの強さ」で確認します。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="4-9.html" /><title>電波の停止と再開</title></head><body><div>
電波の停止と再開

電波の停止と再開の方法を説明します。
電波の停止と再開5GHz帯の電波の停止と再開
■ 電波の停止と再開

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線LANの電波を停止してください。

無線LAN機能を使って通信を行う場合は、無線LANの電波が発信できる状態にしてください。
（スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。「モバイルコンピュータ」をクリックします。「Windows モビリティセンター」をクリックします。次のように操作します。
停止する場合

「ワイヤレスネットワーク」の「ワイヤレスをオフにする」をクリックします。

無線LANの電波が停止されます。

再開する場合

「ワイヤレスネットワーク」の「ワイヤレスをオンにする」をクリックします。

無線LANの電波が開始されます。

■ 5GHz帯の電波の停止と再開

本製品を屋外でお使いになる場合、5GHz帯の電波を停止する必要があります。
（スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。「コンピュータの基本的な情報の表示」ウィンドウ左の「デバイスマネージャ」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
「続行」をクリックします。
デバイスマネージャが表示されます。
「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。「詳細設定」タブをクリックします。次のように操作します。
停止する場合

（1）「プロパティ」の「Wireless Mode Selection」をクリックして、（2）「値」から「2.4Ghz Only」を選択します。

再開する場合

（1）「プロパティ」の「Wireless Mode Selection」をクリックして、（2）「値」から「Auto」を選択します。
「OK」をクリックします。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-01.html" /><title>インストールとパラメータの設定（Atherosクライアントユーティリティの場合）</title></head><body><div>
第3章

インストールとパラメータの設定（Atherosクライアントユーティリティの場合）

ドライバおよびユーティリティのインストールと、無線LAN通信のための設定について説明します。
1 インストール2 無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）3 無線LANの設定（アドホック通信の場合）4 ユーティリティの使用方法</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-02.html" /><title>インストール</title></head><body><div>
1 インストール

ドライバおよびユーティリティのインストール方法を説明します。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-03.html" /><title>インストール</title></head><body><div>
インストール

ドライバおよびユーティリティをインストールする手順を説明します。古いバージョンのドライバおよびユーティリティを本バージョンに更新する場合（更新インストール）も、同じ手順で行います。

■ インストール方法の種類について

ドライバおよびユーティリティのインストール方法には、「通常インストール」と「シングルサインオン用インストール」があり、インストール手順が一部異なります。シングルサインオンを使用しない（無効にする）場合は、通常インストールを行います。シングルサインオンを使用する（有効にする）場合は、シングルサインオン用インストールを行います。

シングルサインオンとは

シングルサインオンとは、無線LANの認証方式、PEAP（EAP-MSCHAP v2）などにおいて、Windowsにログオンするユーザー名とパスワードを、認証のユーザーID、パスワードとして使用する機能です。認証のためのユーザーIDとパスワードを別途入力する必要がありません。

シングルサインオン有効／無効の切り替えについて
シングルサインオンの有効／無効を切り替えるためには、ドライバおよびユーティリティを削除して、それぞれのインストール方法でインストールし直す必要があります。
ドライバおよびユーティリティの削除については、ドライバおよびユーティリティを削除したいのですがをご覧ください。
ドライバを削除した場合、無線LANの設定がすべて削除されます。
更新インストールの場合

以前のバージョンで使用していたプロファイル（無線LANの設定）は、そのまま引き継がれます。
シングルサインオン用インストールを行うとGINA（Graphical Identification and Authentication）の置き換えを行います。
これにより、Windowsにログオンするユーザー名とパスワードを、認証用のユーザー名とパスワードに利用できるようになります。
シングルサインオンを使用する場合、Windows XPの次の機能が利用できなくなります。ようこそ画面の使用ユーザーの簡易切り替えの使用ユーザー名とパスワードを使用する認証方法をお使いになる場合にのみ、シングルサインオンを有効にしてください。PEAP認証を使用する環境において、シングルサインオンを有効にした場合、ドメインへの参加ができません。PEAP認証を使用する場合は、ローカルコンピュータへログオンしてください。シングルサインオンを使用する場合、Windowsのユーザーにパスワードを設定する必要があります。シングルサインオンでインストールした場合、セキュリティが設定されていない無線LANアクセスポイントと自動で接続する場合があります。
セキュリティ設定がされていないためパソコンの情報が外部に漏れる可能性があります。シングルサインオンでインストールした場合は、必ずセキュリティの設定を行ってください。
次の画面が表示された場合は、お使いになっているドライバを削除してから再インストールを行う必要があります。
ドライバを削除すると、無線LANの設定とネットワークの設定も削除されるため、再インストール後に、再度、設定を行う必要があります。ドライバを削除する前に、現在の無線LANの設定、およびネットワークの設定をメモしておくなどして、再インストール後に設定を行えるようにしておいてください。

ドライバの削除については、ドライバおよびユーティリティを削除したいのですがをご覧ください。

■ インストール手順
パソコンの電源を切った状態で、本製品をパソコンのPCカードスロットにセットします。インストール中は、絶対に本製品をパソコンから取り外さないでください。パソコンの電源を入れます。
「ログオン」ウィンドウが表示されたら、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」ウィンドウが表示された場合

「キャンセル」をクリックしてください。
本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
「FMV-JW481/2 ワイヤレスLANドライバ」ウィンドウが表示されます。インストール方法によって、手順が異なります。

通常インストールの場合
「Atheros Client Utility」をクリックします。
メッセージの画面が表示されます。
「OK」をクリックします。
「設定言語の選択」ウィンドウが表示されます。

シングルサインオン用インストールの場合
「FMV-JW481/2 ワイヤレスLANドライバ」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。「ファイル名を指定して実行」ウィンドウで、「名前」に次のように入力して、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:\ACU\Setup.exe -gina

CD-ROMドライブが Eドライブの場合は、「E:\ACU\Setup.exe -gina」となります。

「設定言語の選択」ウィンドウが表示されます。
（1）「日本語」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
インストール開始の画面が表示されます。

更新インストール時に「以前のインストールの検出」ウィンドウが表示された場合

次の操作を行ってください。なお、「以前のインストールの検出」ウィンドウが表示されない場合でも、更新インストールは正しく行われます。
（1）「以前のインストールを更新する。」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。次のメッセージ画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。手順13にお進みください。
「次へ」をクリックします。（1）「使用許諾契約の全条項に同意します」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
「セットアップタイプ」ウィンドウが表示されます。
（1）「クライアントユーティリティとドライバのインストール」をクリックして（2）「次へ」をクリックします。
「インストール先の選択」ウィンドウが表示されます。
「次へ」をクリックします。
「フォルダの選択」ウィンドウが表示されます。
「次へ」をクリックします。
Windows XPの場合は、手順10にお進みください。Windows 2000の場合は、手順12にお進みください。
「Next」をクリックします。（1）「Atherosクライアントユーティリティ（ACU）と認証」をクリックしてにし、（2）「Next」をクリックします。次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。「OK」をクリックします。「完了」をクリックします。
次の画面が表示された場合

次の画面が表示された場合は、「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」をクリックしてにして、「完了」をクリックしてください。

次のメッセージが表示された場合

「OK」をクリックする前に、次のことを行ってください。
他のすべてのアプリケーションを終了する。CD-ROMを取り出す。
その後、「OK」をクリックすると、Windowsが再起動されます。再起動後、手順16にお進みください。
CD-ROMを取り出します。Windowsを再起動します。「ログオン」ウィンドウが表示されたら、手順2で使用したユーザーでログオンします。
次のメッセージが表示された場合

「いいえ」をクリックした後、次の手順でWindowsの無線LAN機能を無効にしてください。
「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワーク接続」をクリックします。
 現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
一覧に表示されているアイコンにマウスポインタを重ね、「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と表示されるアイコンが見つかったら右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「ワイヤレス ネットワーク」タブをクリックします。「Windowsでワイヤレス ネットワークの設定を構成する」（または「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」）をクリックしてにします。次のように操作します。
Windows XPの場合

「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。

Windows 2000の場合

デスクトップ画面の「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「ハードウェア」タブをクリックして、（2）「デバイス マネージャ」をクリックします。「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。（1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバの詳細」をクリックします。次のように操作します。お使いのOSによって、次のように操作します。Windows XPの場合
「ドライバファイル」の「[システムドライブ]:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ar5211.sys」をクリックします。
Windows 2000の場合
「ドライバファイル」の「[システムドライブ]:\WINNT\system32\DRIVERS\ar5211.sys」をクリックします。
「ファイルバージョン」が「4.2.2.44」になっていることを確認します。「OK」をクリックします。「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
以上で、ドライバおよびユーティリティのインストールは終了です。
本製品のドライバおよびユーティリティをインストールすると、すべての「ローカルエリア接続」および「ワイヤレスネットワーク接続」のプロパティに「AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.10.0」が追加されます。この「AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.10.0」は本製品でのみ動作するため、他のネットワークデバイスには影響を与えません。
次に、無線LAN通信のための設定を行います。接続するネットワークによって、無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）または無線LANの設定（アドホック通信の場合）にお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-04.html" /><title>更新インストール</title></head><body><div>
更新インストール

以前のバージョンのドライバおよびユーティリティを、本バージョンに更新する場合のインストール（更新インストール）の手順は、インストールをご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-05.html" /><title>無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）</title></head><body><div>
2 無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）

インフラストラクチャ通信を行う場合の無線LANの設定について説明します。

Atherosクライアントユーティリティをお使いください

本製品では、Atherosクライアントユーティリティを使用した各種無線LAN設定およびセキュリティ通信を推奨しています。AtherosクライアントユーティリティとWindows XP標準の無線LAN機能は併用できませんので、次の手順でWindows XP標準の無線LAN機能が無効になっていることを確認してください。なお、Windows 2000 SP4で提供される Wireless Configurationサービスはお使いになれません。
「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワーク接続」をクリックします。
現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
一覧に表示されているアイコンにマウスポインタを重ねて「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が表示されるアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「ワイヤレス ネットワーク」タブをクリックします。「Windowsでワイヤレス ネットワークの設定を構成する」（または「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」）がになっていることを確認してください。の場合は、クリックしてにします。

プロファイルの保存と復元について

複数のパソコンに同じ無線LANの設定を行う場合などは、1台のパソコンで設定を行った後、設定内容をファイルに保存して、別のパソコンに復元することができます。詳しくは、プロファイルの保存と復元をご覧ください。

ADSL（PPPoE）を使用してインターネットに接続する場合

ご使用になる無線LANアクセスポイントによっては、パソコンのMTUサイズを変更する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-06.html" /><title>プロファイルの作成とセキュリティの選択</title></head><body><div>
プロファイルの作成とセキュリティの選択

無線LAN通信を行うために必要な、SSID、セキュリティなどを設定します。設定した内容は、プロファイルに保存されます。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定内容について、ネットワーク管理者に確認してください。

本書での用語の表記について

本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。

本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「Atherosクライアントユーティリティを開く」をクリックします。
「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「プロファイル管理」タブをクリックし、（2）「新規」をクリックします。「プロファイル管理」ウィンドウで次のように設定します。プロファイル名
プロファイルを識別するためのプロファイル名を設定します。半角英数字、半角記号および全角文字（日本語）で入力できます（32 文字以内）。
クライアント名
変更する必要はありません。
SSID1
SSIDを接続する無線LANアクセスポイントに合わせて設定します。
SSID2／SSID3
SSID2／SSID3は、使用できません。設定を行わないでください。

本製品を屋外で使用する場合

本製品を屋外で使用する場合は、次のように5GHzの電波を停止させてください。5GHz帯の電波を停止することで、IEEE 802.11aの通信を行わなくなります。

（1）「詳細設定」タブをクリックし、（2）「ワイヤレスモード」の「5GHz 54 Mbps」をクリックしてにします。
「セキュリティ」タブをクリックします。通信データの暗号化などのための設定をします。セキュリティの設定は必ず行ってください。セキュリティを設定していない場合、ワイヤレスLANカードを搭載したすべてのパソコンから接続できます。他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりする可能性があります。WPA/WPA2
WPA／WPA2を使用する場合、認証サーバーやCA局などが必要になります。WPA／WPA2を使用する場合は、セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1Xにお進みください。
WPA/WPA2パスフレーズ
WPA-PSK／WPA2-PSKを使用する場合は、セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSKにお進みください。
IEEE 802.1X
IEEE 802.1Xを使用する場合、認証サーバーやCA局などが必要になります。IEEE 802.1Xを使用する場合は、セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1Xにお進みください。
事前共有キー（静的WEP）
WEPを使用する場合は、セキュリティの設定：WEPにお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-07.html" /><title>セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1X</title></head><body><div>
セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1X
WPA、WPA2、IEEE 802.1Xを使用する場合、認証サーバーやCA局などが必要になります。
WPA、WPA2、IEEE 802.1Xを使用する場合、「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブで次のように設定します。「プロファイル管理」ウィンドウを表示するには、プロファイルの作成とセキュリティの選択をご覧ください。
次のように操作します。
WPA／WPA2の場合

（1）「WPA/WPA2」をクリックしてにし、（2）「WPA/WPA2 EAPの種類」のをクリックして、接続するネットワークに合わせて認証プロトコルを選択します。

IEEE 802.1Xの場合

（1）「IEEE 802.1X」をクリックしてにし、（2）「IEEE 802.1X EAPの種類」のをクリックして、接続するネットワークに合わせて認証プロトコルを選択します。
「設定」をクリックします。
使用する認証プロトコルによって、設定が異なります。

EAP-TLSを使用する場合

Windowsのドメイン環境でお使いになる場合

Windowsのドメイン環境でお使いになる場合には、次の設定が必要になります。
コンピュータ証明書のインストール「ドメイン ログオンにマシン情報を使用する」の有効化ローカルコンピュータに対する管理者権限シングルサインオン無効パソコンに証明書がインストールされていない場合はエラーメッセージが表示されます。お使いになる環境に合わせて証明書のインストールを行ってください。お使いになる証明書によっては、各項目が自動で設定される場合があります。Windows XPでシングルサインオン用インストールを行っている場合には、Windowsのユーザーにパスワード（Windowsログオン用のパスワード）を設定してください。ドメインログオンにマシン情報を使用する
Windowsのドメイン環境でコンピュータ証明書をお使いになる場合に、クリックしてにします。
証明書の選択をクリックして使用する証明書を選択します。
信頼されたルート証明機関
証明機関を選択する場合は、をクリックして使用する証明機関を選択します。
サーバー/ドメイン名
認証サーバー名またはドメイン名を入力します（環境によっては、Windowsのドメインと一致する場合があります）。お使いになる認証環境に合わせて設定してください。
ログイン名
認証用のログイン名を入力します。お使いになる認証環境に合わせて設定してください。
OK
設定が完了したら、「OK」をクリックします。

「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブの画面に戻ります。

PEAP（EAP-MSCHAP v2）を使用する場合

Windowsのドメイン環境でお使いになる場合

Windowsのドメイン環境でお使いになる場合には、シングルサインオンは使用せず、Atherosクライアントユーティリティにユーザー名とパスワードを設定し、「ユーザがログオンしていない時にネットワークに接続する」の設定を有効にする必要があります。

シングルサインオンをお使いの場合
Windows XPでシングルサインオンを使用する場合、Windowsのユーザーにパスワード（Windowsログオン用のパスワード）を設定してください。シングルサインオン用インストールを行っている場合は、次の画面が表示されます。
Windowsにログオンするユーザー名とパスワードを使用して認証を行う場合は、「Windowsユーザー名とパスワードを使用する」をクリックしてにしてください。

「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」は設定しません。
ユーザがログオンしていない時にネットワークに接続する
ユーザーがコンピュータにログオンする前、およびユーザーがログオフした状態でも無線ネットワークに接続する場合に、クリックしてにします。認証には、Atherosクライアントユーティリティに設定したユーザー情報が使用されます。「Windowsユーザー名とパスワードを使用する」に設定した場合、本機能は使用できません。
信頼されたルート証明機関
証明機関を選択する場合は、をクリックして使用する認証機関を選択します。
When Connecting, Use
「User Name and Password」をクリックしてにします。
ユーザー名
認証に使用するユーザー名を入力します。お使いになる認証環境に合わせて設定してください。
パスワード／パスワードの確認入力
認証に使用するユーザーのパスワードを入力します。お使いになる認証環境に合わせて設定してください。
設定
「設定」をクリックし、「構成の設定」ウィンドウで認証環境に合わせて各項目を設定し、「OK」をクリックします（環境によっては、Windowsのドメインと一致する場合があります）。
OK
設定が完了したら、「OK」をクリックします。

「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブの画面に戻ります。
「OK」をクリックします。「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウの「プロファイル管理」タブで設定したプロファイルが選択されていることを確認し、「アクティブ化」をクリックします。
以上で無線LANの設定は終了です。

次に、Windows XPの場合は、ネットワークの設定（Windows XPの場合）へ、Windows 2000の場合は、ネットワークの設定（Windows 2000の場合）へお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-08.html" /><title>セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK</title></head><body><div>
セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK
ユーザーがコンピュータにログオンする前、およびユーザーがログオフした状態でも無線ネットワークに接続されます。コンピュータ起動時、無線ネットワークへの接続には時間がかかります。そのため、ログオン時にログオン画面が表示された状態で数十秒待つ必要があります。
WPA-PSK／WPA2-PSKを使用する場合、「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブで次のように設定します。「プロファイル管理」ウィンドウを表示するには、プロファイルの作成とセキュリティの選択をご覧ください。
「WPA/WPA2パスフレーズ」をクリックしてにし、「設定」をクリックします。
「WPA/WPA2事前共有キーの定義」ウィンドウが表示されます。
お使いになる無線LANアクセスポイントに合わせてPSK（WPA/WPA2パスフレーズ）を入力し、「OK」をクリックします。「OK」をクリックします。「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウの「プロファイル管理」タブで設定したプロファイルが選択されていることを確認し、「アクティブ化」をクリックします。
以上で無線LANの設定は終了です。

次に、Windows XPの場合は、ネットワークの設定（Windows XPの場合）へ、Windows 2000の場合は、ネットワークの設定（Windows 2000の場合）へお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-09.html" /><title>セキュリティの設定：WEP</title></head><body><div>
セキュリティの設定：WEP
キーの番号はお使いになる無線LANアクセスポイントと同じ値に設定する必要がありますが、装置やOSのバージョンなどによって、設定できる範囲が0～3の場合と1～4の場合があります。キーの番号は次のように対応していますので、ご注意ください。
キーの番号と対応するインデックス番号


 キーのインデックス番号

対応するインデックス番号

キーのインデックス番号が0～3の場合

0

1

2

3

キーのインデックス番号が1～4の場合

1

2

3

4
一度入力済みのWEPキーを変更する場合は、すべての文字列を削除してから入力し直してください。
WEPキーを使用する場合、「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブで次のように設定します。「プロファイル管理」ウィンドウを表示するには、プロファイルの作成とセキュリティの選択をご覧ください。
「事前共有キー（静的WEP）」をクリックしてにし、「設定」をクリックします。
「事前共有キーの定義」ウィンドウが表示されます。
次のように設定します。キー入力
キー入力の形式を16進数またはASCIIテキストから選択します。
WEPキー
接続する無線LANアクセスポイントに合わせて設定します。使用するWEPキーの長さを「WEPキーサイズ」で選択し、「送信キー」にWEPキーを入力します。
OK
設定が完了したら、「OK」をクリックします。

「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブの画面に戻ります。

WEPキーに使用できる文字と文字数について
WEPキーとしてお使いになれる文字は、次のとおりです。キー入力がASCIIテキストの場合
0 ～9、A～Z、a～z、_（アンダーバー）
キー入力が16進数のキャラクターコードの場合
0 ～9、A～F、a～f
「キー入力」、「WEPキーサイズ」の設定によるWEPキーの入力文字数は、次のとおりです。
「キー入力」、「WEPキーサイズ」の設定によるWEPキーの入力文字数について


「キー入力」

「WEPキーサイズ」

64bit

128bit

152bit

「16進数（0-9、A-F）」

10桁

26桁

32桁

「ASCIIテキスト」

5文字

13文字

16文字
「OK」をクリックします。「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウの「プロファイル管理」タブで設定したプロファイルが選択されていることを確認し、「アクティブ化」をクリックします。
以上で無線LANの設定は終了です。

次に、Windows XPの場合は、ネットワークの設定（Windows XPの場合）へ、Windows 2000の場合は、ネットワークの設定（Windows 2000の場合）へお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-10.html" /><title>無線LANの設定（アドホック通信の場合）</title></head><body><div>
3 無線LANの設定（アドホック通信の場合）

アドホック通信の場合の無線LANの設定について説明します。

Atherosクライアントユーティリティをお使いください

本製品では、Atherosクライアントユーティリティを使用した各種無線LAN設定およびセキュリティ通信を推奨しています。AtherosクライアントユーティリティとWindows XP標準の無線LAN機能は併用できませんので、次の手順でWindows XP標準の無線LAN機能が無効になっていることを確認してください。なお、Windows 2000 SP4で提供される Wireless Configurationサービスはお使いになれません。
「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
クラシック表示をお使いの場合は「ネットワークとインターネット接続」は表示されません。そのまま次へお進みください。
「ネットワーク接続」をクリックします。
現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
一覧に表示されているアイコンにマウスポインタを重ねて「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が表示されるアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。「ワイヤレス ネットワーク」タブをクリックします。「Windowsでワイヤレス ネットワークの設定を構成する」（または「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」）がになっていることを確認してください。の場合は、クリックしてにします。アドホック通信で、Super AGおよびSuper Gはサポートしていません。
無線LAN通信を行うために必要なSSID、セキュリティなどを設定します。設定した内容はプロファイルに保存されます。

本書での用語の表記について

本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。

本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。

プロファイルの保存と復元について

複数のパソコンに同じ無線LANの設定を行う場合などは、1台のパソコンで設定を行った後、設定内容をファイルに保存して、別のパソコンに復元することができます。詳しくは、プロファイルの保存と復元をご覧ください。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「Atherosクライアントユーティリティを開く」をクリックします。
「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「プロファイル管理」タブをクリックし、（2）「新規」をクリックします。「プロファイル管理」ウィンドウで次のように設定します。プロファイル名
プロファイルを識別するためのプロファイル名を設定します。半角英数字、半角記号および全角文字（日本語）で入力できます（32 文字以内）。
クライアント名
変更する必要はありません。
SSID1
接続するアドホックネットワークに合わせて、SSIDを半角英数字32文字以内で入力します。大文字、小文字を区別します。
SSID2／SSID3
SSID2／SSID3は、使用できません。設定を行わないでください。
「詳細設定」タブをクリックします。「ネットワークの種類」のをクリックして「アドホック通信」に設定します。
本製品を屋外で使用する場合

本製品を屋外で使用する場合は、次のように5GHzの電波を停止させてください。5GHz帯の電波を停止することで、IEEE 802.11aの通信を行わなくなります。
「ワイヤレスモード」の「5GHz 54 Mbps」をクリックしてにします。「アドホックネットワークの起動時のワイヤレスモード」から使用する周波数を選択します。「2.4GHz 11Mbps」でアドホック通信を行う場合、指定できるチャンネルは1～13までですが、実際には1～14チャンネルでのアドホック通信が可能です（14チャンネルを使用する場合は、事前に通信相手を起動しておく必要があります）。
IEEE 802.11aを使用する場合
「5GHz 54Mbps」をクリックしてにします。
IEEE 802.11bを使用する場合
「2.4GHz 11Mbps」をクリックしてにします。「チャネル」の右側のをクリックして使用するチャンネルを選択します。
IEEE 802.11gを使用する場合
「2.4GHz 54Mbps」をクリックしてにします。「チャネル」の右側のをクリックして使用するチャンネルを選択します。事前に通信相手が起動している場合は、「アドホックネットワークの起動時のワイヤレスモード」の設定に関係なく接続される場合があります。同一フロア内など、近くに他のIEEE 802.11b無線LANが存在する場合には、チャンネルの値を5つ以上離してください。例えばチャンネル1、6、11のように設定してください。「セキュリティ」タブをクリックします。通信データを暗号化するための設定をします。セキュリティの設定は必ず行ってください。セキュリティを設定していない場合、ワイヤレスLANカードを搭載したすべてのパソコンから接続できます。他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりする可能性があります。事前共有キー（静的WEP）
WEPキーを使用する場合、「事前共有キー（静的WEP）」をクリックしてにします。「設定」をクリックし、「事前共有キーの定義」ウィンドウで次のように設定します。
キー入力
キー入力の形式を16進数またはASCIIテキストから選択します。
WEPキー
接続するアドホックネットワークに合わせて設定します。使用するWEPキーの長さを「WEPキーサイズ」で選択し、「送信キー」にWEPキーを入力します。

WEPキーに使用できる文字数などについては、WEPキーに使用できる文字と文字数についてをご覧ください。
OK
設定が完了したら、「OK」をクリックします。

「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブの画面に戻ります。
なし
データを暗号化しない場合、クリックしてにします。

WEPキーに使用できる文字と文字数について

WEPキーとしてお使いになれる文字は、次のとおりです。
キー入力がASCIIテキストの場合
0 ～9、A～Z、a～z、_（アンダーバー）
キー入力が16進数のキャラクターコードの場合
0 ～9、A～F、a～f

「キー入力」、「WEPキーサイズ」の設定によるWEPキーの入力文字数は、次のとおりです。

「キー入力」、「WEPキーサイズ」の設定によるWEPキーの入力文字数について


「キー入力」

「WEPキーサイズ」

64bit

128bit

152bit

「16進数（0-9、A-F）」

10桁

26桁

32桁

「ASCIIテキスト」

5文字

13文字

16文字

キーの番号について

キーの番号はお使いになるパソコンと同じ値に設定する必要がありますが、装置やOSのバージョンなどによって、設定できる範囲が0～3の場合と1～4の場合があります。キーの番号は次のように対応していますので、ご注意ください。

キーの番号と対応するインデックス番号


 キーのインデックス番号

対応するインデックス番号

キーのインデックス番号が0～3の場合

0

1

2

3

キーのインデックス番号が1～4の場合

1

2

3

4

WEPキーを変更する場合

一度入力済みのWEPキーを変更する場合は、すべての文字列を削除してから入力し直してください。
「OK」をクリックします。「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウの「プロファイル管理」タブで設定したプロファイルが選択されていることを確認し、「アクティブ化」をクリックします。
以上で無線LANの設定は終了です。

次に、Windows XPの場合は、ネットワークの設定（Windows XPの場合）へ、Windows 2000の場合は、ネットワークの設定（Windows 2000の場合）へお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-11.html" /><title>ユーティリティの使用方法</title></head><body><div>
4 ユーティリティの使用方法

ドライバユーティリティの使用方法について説明します。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-12.html" /><title>電波状態の確認</title></head><body><div>
電波状態の確認

デスクトップ右下の通知領域に登録されているドライバユーティリティのアイコンは、電波の状態などによって、次のように変化します。

電波の状態と説明


アンテナの状態

説明

電波環境が良好な状態です。

電波環境が普通の状態です。

電波環境が良くない状態です。

接続していない状態です。

電波が停止している状態です。

Super AG または Super G が有効な無線LANアクセスポイントに接続しています。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-13.html" /><title>電波の停止と再開</title></head><body><div>
電波の停止と再開

電波の停止と再開は次のように行います。
電波の停止電波の再開
■ 電波の停止
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「無線の無効化」をクリックします。
本製品の動作が停止し、ユーティリティアイコンがに変わります。

「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
「OK」をクリックします。
■ 電波の再開
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「無線の有効化」をクリックします。
本製品の動作が再開し、ユーティリティアイコンがに変わります。

「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
「OK」をクリックします。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-14.html" /><title>プロファイルの選択</title></head><body><div>
プロファイルの選択

無線LAN設定を保存したプロファイルが複数ある場合は、接続するネットワークによってプロファイルを変更する必要があります。
Atherosクライアントユーティリティに保存されたプロファイルは、ログオン可能なすべてのユーザーが参照・編集可能です。コンピュータ起動時にアクティブになるプロファイルは、シャットダウンおよび再起動前にアクティブだったプロファイルです。デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューの「プロファイルの選択」をクリックします。アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、電波状態の確認をご覧ください。通知領域にユーティリティアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」（または「プログラム」）→「Atheros」→「Atheros Client Utility」の順にクリックします。登録したプロファイルの一覧から変更したいプロファイルをクリックします。プロファイル名の先頭に  が付いているものが、現在選択されているプロファイルです。
プロファイルが切り替わります。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-15.html" /><title>プロファイルの自動選択</title></head><body><div>
プロファイルの自動選択

プロファイルを複数設定している場合、優先順位をつけて自動で切り替えることができます。
プロファイルの切り替え時に、接続するネットワークが存在しない場合は、次に優先順位の高いプロファイルに切り替わります。電波状態や認証の成否によるプロファイルの切り替えは行いません。プロファイルの自動選択を有効にすると、「自動的に選択されたプロファイル」に登録されていないプロファイルはアクティブにできません。デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「Atherosクライアントユーティリティを開く」をクリックします。
「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「プロファイル管理」タブをクリックし、（2）「プロファイルの並べ替え」をクリックします。
「自動プロファイル選択の管理」ウィンドウが開きます。
（1）「利用可能なプロファイル」から自動で切り替えたいプロファイルを選択して、（2）「追加」をクリックします。
「自動的に選択されたプロファイル」に追加されます。
自動で切り替えたいプロファイルをすべて追加したら、「OK」をクリックします。
「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウに戻ります。
「プロファイルの自動選択」をクリックしてにします。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="5-16.html" /><title>プロファイルの保存と復元</title></head><body><div>
プロファイルの保存と復元

プロファイルに設定されている情報を、ファイルに保存することができます。保存したファイルを使用して、本製品を搭載している別のパソコンに同じプロファイルを復元することができます。
ファイルに保存された情報は暗号化されているので、メモ帳などのテキストエディタでファイルを開いても、設定内容を確認することはできません。保存、復元できるのは、Atherosクライアントユーティリティで設定した情報のみです。認証のための証明書は保存、復元できません。プロファイルの保存と復元は、同じバージョンのAtherosクライアントユーティリティを使用して行ってください。プロファイルを復元するパソコンに、すでに同じ名前のプロファイルがある場合は、復元できません。
■ プロファイルの保存（エクスポート）
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「Atherosクライアントユーティリティを開く」をクリックします。
「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
「プロファイル管理」タブをクリックします。（1）保存したいプロファイルをクリックし、（2）「エクスポート」をクリックします。
「プロファイルのエクスポート」ウィンドウが開きます。
（1）ファイルを保存するフォルダを選択し、（2）「保存」をクリックします。
■ プロファイルの復元（インポート）
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「Atherosクライアントユーティリティを開く」をクリックします。
「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「プロファイル管理」タブをクリックし、（2）「インポート」をクリックします。
「プロファイルのインポート」ウィンドウが開きます。
（1）復元するファイルをクリックして、（2）「開く」をクリックします。
プロファイルが復元されます。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-01.html" /><title>インストールとパラメータの設定（Mr.WLANnerの場合）</title></head><body><div>
第4章

インストールとパラメータの設定（Mr.WLANnerの場合）

ドライバおよびユーティリティのインストールと、無線LAN通信のための設定について説明します。
1 インストール2 無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）3 無線LANの設定（アドホック通信の場合）4 ユーティリティの使用方法</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-02.html" /><title>インストール</title></head><body><div>
1 インストール

ドライバおよびユーティリティのインストール方法を説明します。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-03.html" /><title>インストール</title></head><body><div>
インストール

無線LANが標準搭載されているパソコンに、本製品のドライバおよびユーティリティをインストールする手順を説明します。古いバージョンのドライバを更新インストールする場合は、更新インストールをご覧ください。
インストールを開始する前に、本製品をパソコンにセットしないでください。Windows XPのみでお使いになれます（Windows XP SP1以降が必要です）。WPA／WPA2をお使いになるためには、Windows XP SP2をインストールする必要があります。また、WPA2をお使いになる場合は、Windows XPの更新プログラム（KB893357）を適用する必要があります。
インストール方法については、Microsoft社のホームページをご覧ください。

（http://support.microsoft.com/kb/893357/ja）
パソコンの電源を入れます。
「ログオン」ウィンドウが表示されたら、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンします。
本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。「Mr.WLANner」をクリックします。
パソコンの機種によって、次に表示されるメッセージが異なります。
メッセージの内容に従って、次のように操作します。
次のメッセージ画面が表示された場合
本製品をパソコンにセットせずに、メッセージの画面で「OK」をクリックします。
（後で本製品をセットします。）
手順5へ進みます。

次のメッセージ画面が表示された場合
本製品をパソコンのPCカードスロットにセットします。「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウで、「キャンセル」をクリックします。メッセージの画面で「OK」をクリックします。「次へ」をクリックします。
「インストール先の選択」ウィンドウが表示されます。
「次へ」をクリックします。
「インストール準備の完了」ウィンドウが表示されます。
「インストール」をクリックします。
ドライバおよびユーティリティがインストールされ、「インストールの完了」ウィンドウが表示されます。
次のメッセージが表示されたら、本製品をパソコンにセットして、「OK」をクリックしてください。
すでに本製品をパソコンにセットしてある場合は、そのまま「OK」をクリックしてください。
「完了」をクリックします。CD-ROMを取り出します。「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「ハードウェア」タブをクリックして、（2）「デバイス マネージャ」をクリックします。パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスが無効になっていることを確認します。無線LANが標準搭載されているパソコンの場合、本インストーラにより、パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスは無効に設定されます。ただし、お使いの環境によって、パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスが無効に設定されない場合がありますので、その際は、無効に設定してください。
無効に設定するには、デバイスマネージャの画面で、パソコン本体に搭載されている無線LANを右クリックして、表示されるメニューから「無効」をクリックします。
「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。Windowsを再起動します。「ログオン」ウィンドウが表示されたら、手順1で使用したユーザーでログオンします。「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「ハードウェア」タブをクリックして、（2）「デバイス マネージャ」をクリックします。「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。（1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバの詳細」をクリックします。次のように操作します。「ドライバファイル」の「[システムドライブ]:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ar5211.sys」をクリックします。「ファイルバージョン」が「4.2.2.44」になっていることを確認します。「OK」をクリックします。「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
以上で、ドライバおよびユーティリティのインストールは終了です。
本製品のドライバおよびユーティリティをインストールすると、すべての「ローカルエリア接続」および「ワイヤレスネットワーク接続」のプロパティに「AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.10.0」が追加されます。この「AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.10.0」は本製品でのみ動作するため、他のネットワークデバイスには影響を与えません。
次に、無線LAN通信のための設定を行います。接続するネットワークによって、無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）または無線LANの設定（アドホック通信の場合）にお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-04.html" /><title>更新インストール</title></head><body><div>
更新インストール

以前のバージョンのドライバおよびユーティリティを、本バージョンに更新する場合のインストール方法を説明します。
インストールを開始する前に、本製品をパソコンにセットしないでください。Windows XPのみでお使いになれます（Windows XP SP1以降が必要です）。WPA／WPA2をお使いになるためには、Windows XP SP2をインストールする必要があります。また、WPA2をお使いになる場合は、Windows XPの更新プログラム（KB893357）を適用する必要があります。
インストール方法については、Microsoft社のホームページをご覧ください。

（http://support.microsoft.com/kb/893357/ja）
更新インストールを行った場合、デバイス名が 「FUJITSU 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と表示される場合があります。その場合は、このマニュアルの「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と記載している部分を「FUJITSU 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」に読み替えてください。以前のバージョンで使用していたプロファイル（無線LANの設定）は、そのまま引き継がれます。インストール後の「Mr.WLANner」ウィンドウは、簡易表示になっている場合があります。
「簡易表示」から、標準の「一覧表示」に切り替えるには、「Mr.WLANner」ウィンドウの右上にある「一覧表示」ボタン（）をクリックします。
パソコンの電源を切って、本製品をパソコンから取り外します。
取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。
パソコンの電源を入れます。
「ログオン」ウィンドウが表示されたら、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンします。
本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。「Mr.WLANner」をクリックします。
パソコンの機種によって、次に表示されるメッセージが異なります。
メッセージに従って、次のように操作します。
次のメッセージ画面が表示された場合
本製品をパソコンにセットして、メッセージ画面で「OK」をクリックします。
次のメッセージ画面が表示された場合
メッセージの画面で「OK」をクリックします。
次のメッセージが表示された場合

次の手順を行います。
「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「ハードウェア」タブをクリックします。「デバイスマネージャ」をクリックします。「ネットワークアダプタ」の中から「Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter」を右クリックして、表示されるメニューから「有効」をクリックします。「デバイスマネージャ」ウィンドウを閉じます。メッセージの画面で「OK」をクリックします。
「プログラムを変更、修正、または削除します。」ウィンドウが表示された場合

「修正」を選択して「次へ」をクリックしてください。

その後、手順7へお進みください。

インストールの確認メッセージが表示されます
「次へ」をクリックします。
ドライバおよびユーティリティがインストールされます。
次のメッセージが表示された場合は、本製品をパソコンにセットして、「OK」をクリックしてください。
すでに本製品がパソコンにセットされている場合は、そのまま「OK」をクリックしてください。
「アップデートの完了」ウィンドウ、または「メンテナンスの完了」ウィンドウで「完了」をクリックします。
画面例は「アップデートの完了」ウィンドウです。
CD-ROMを取り出します。「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「ハードウェア」タブをクリックして、（2）「デバイス マネージャ」をクリックします。パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスが無効になっていることを確認します。無線LANが標準搭載されているパソコンの場合、本インストーラにより、パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスは無効に設定されます。ただし、お使いの環境によって、パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスが無効に設定されない場合がありますので、その際は、無効に設定してください。
無効に設定するには、デバイスマネージャの画面で、パソコン本体に搭載されている無線LANを右クリックして、表示されるメニューから「無効」をクリックします。
「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。Windowsを再起動します。「ログオン」ウィンドウが表示されたら、手順2で使用したユーザーでログオンします。「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「ハードウェア」タブをクリックして、（2）「デバイス マネージャ」をクリックします。「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。（1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバの詳細」をクリックします。次のように操作します。「ドライバファイル」の「[システムドライブ]:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ar5211.sys」をクリックします。「ファイルバージョン」が「4.2.2.44」になっていることを確認します。「OK」をクリックします。「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
以上で、ドライバおよびユーティリティのインストールは終了です。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-05.html" /><title>無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）</title></head><body><div>
2 無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）

インフラストラクチャ通信を行う場合の無線LAN設定について説明します。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定についてネットワーク管理者に確認してください。
本製品を屋外でお使いになる場合、5GHz帯の電波を停止する必要があります。
停止方法については、5GHz帯の電波の停止をご覧ください。

ADSL（PPPoE）を使用してインターネットに接続する場合

ご使用になる無線LANアクセスポイントによっては、パソコンのMTUサイズを変更する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-06.html" /><title>設定の開始とセキュリティの選択</title></head><body><div>
設定の開始とセキュリティの選択

無線LAN通信を行うために必要なSSID、セキュリティなどを設定します。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定内容について、ネットワーク管理者に確認してください。
WPA／WPA2をお使いになるためには、Windows XP SP2をインストールする必要があります。また、WPA2をお使いになる場合は、Windows XPの更新プログラム（KB893357）を適用する必要があります。
インストール方法については、Microsoft社のホームページをご覧ください。

（http://support.microsoft.com/kb/893357/ja）

本書での用語の表記について

本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。

本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。

WPA／WPA2／IEEE 802.1Xを使用する場合

セキュリティの設定でWPA、WPA2、IEEE 802.1Xを使用する場合、認証サーバーやCA局などが必要になります。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。

初めてプロファイルを作成する場合

次の画面が表示されます。接続する無線LANアクセスポイントに設定されたSSIDを選択して、「はい」をクリックします。

その後は、セキュリティの種類によって手順が異なります。
WPA、WPA2、IEEE 802.1Xの場合セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1Xにお進みください。
WPA-PSK、WPA2-PSK、WEPキーの場合セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEPにお進みください。
「ファイル」メニュー→「追加」の順にクリックします。
「プロファイルの追加」ウィンドウが表示されます。
（1）「インフラストラクチャモード」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。（1）「SSID」を設定し、（2）「次へ」をクリックします。
SSIDは接続する無線LANアクセスポイントに合わせて入力します。
通信データの暗号化などの設定をします。セキュリティの設定は必ず行ってください。セキュリティを設定していない場合、ワイヤレスLANカードを搭載したすべてのパソコンから接続できます。他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりする可能性があります。
セキュリティの種類によって、手順が異なります。
WPA、WPA2、IEEE 802.1Xの場合セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1Xにお進みください。
WPA-PSK、WPA2-PSK、WEPキーの場合セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEPにお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-07.html" /><title>セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1X</title></head><body><div>
セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1X
セキュリティを指定します。
WPA／WPA2の場合
ネットワーク認証：「WPA」または「WPA2」を選択します。データの暗号化：接続する無線LANアクセスポイントの設定に合わせて選択します。「次へ」をクリックします。
IEEE 802.1Xの場合
ネットワーク認証：「オープンシステム」を選択します。データの暗号化：「WEP」を選択します。「次へ」をクリックします。次の画面で、（1）「IEEE 802.1X認証を有効にする」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。接続するネットワークに合わせて認証プロトコルを選択します。
使用する認証プロトコルによって、設定が異なります。

EAP-TLSの場合
（1）「EAPの種類」でをクリックして「EAP-TLS」を選択し、（2）「EAP情報詳細」をクリックします。
「EAP情報詳細」ウィンドウが表示されます。
詳細設定を行います。をクリックして認証方法を選択します。必要に応じて、証明機関の認証サーバーの設定をします。「OK」をクリックします。
PEAP-MSCHAP-V2の場合
（1）「EAPの種類」でをクリックして「PEAP-MSCHAP-V2」を選択し、（2）「EAP情報詳細」をクリックします。
「EAP情報詳細」ウィンドウが表示されます。
詳細設定を行います。をクリックして認証方法を選択します。必要に応じて、「証明機関の選択」に認証サーバーの設定をします。「OK」をクリックします。ネットワーク環境によっては、「プロファイルの追加」ウィンドウで「コンピュータの情報が利用できるときは、コンピュータとして認識する」がになっていると、認証に失敗する場合があります。その場合には、クリックしてにしてください。「プロファイルの追加」ウィンドウで「次へ」をクリックします。（1）「プロファイル名」と「シールアイコン」を設定し、（2）「次へ」をクリックします。プロファイル名：識別しやすい名前を入力します。シールアイコン：プロファイルに合わせてシールアイコンが選択できます。
お使いになる環境に応じてオプションを選択できます
このネットワークに自動的に接続する
クリックしてにするとプロファイルの自動適用が有効となり、作成したプロファイルのネットワークに自動で接続されます。にするとプロファイルの自動適用が無効となり、コンピュータの起動時またはスタンバイ・休止状態からの復帰時に自動で接続されません。このプロファイルを使用して接続する場合は、手動で接続してください。また、電波の状態が悪く接続が切れた際も再接続しない場合があります。この場合も、手動で接続してください。
すべてのユーザーでこのプロファイルを使用する（共有プロファイル）
クリックしてにすると、パソコンに登録したすべてのユーザーが、作成したプロファイルを使用できます。にすると、このプロファイルを作成したユーザーのみが、このプロファイルを使用してネットワークに接続できます。
設定を確認し、「完了」をクリックします。
「プロファイルの追加」が終了し、作成したプロファイルがメインウィンドウに追加されます。
作成したプロファイルでネットワークに接続されたことを確認します。ネットワークに接続されない場合は、作成したプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「接続」をクリックしてください。
その際、次のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
プロファイルを切り替えた際、切り替えた先のネットワークに接続されない場合は、そのネットワークのプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「再接続」をクリックしてください。プロファイルの初期設定は、「このネットワークに自動的に接続する」が有効です。
詳細は、プロファイルの自動適用をご覧ください。
デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。手順2で選択した認証プロトコルによって、次のように操作します。
EAP-TLSの場合
（1）使用する証明書を選択し、（2）「OK」をクリックします。証明書が1つしかインストールされていない場合には、本手順は必要ありません。手順9にお進みください。
PEAP-MSCHAP-V2の場合
（1）「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、（2）「OK」をクリックします。デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。「OK」をクリックします。「Mr.WLANner」を終了します。
続いてネットワークの設定をします。ネットワークの設定（Windows XPの場合）へお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-08.html" /><title>セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEP</title></head><body><div>
セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEP
セキュリティを指定します。
WPA-PSK／WPA2-PSKの場合
ネットワーク認証：「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選択します。データの暗号化：接続する無線LANアクセスポイントの設定に合わせて選択します。「次へ」をクリックします。
WEPの場合
ネットワーク認証：「オープンシステム」または「共有キー」を選択します。データの暗号化：「WEP」を選択します。「次へ」をクリックします。次の画面で、（1）「WEPキーを指定する」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。暗号化キーを入力します。
WPA-PSK／WPA2-PSKの場合

（1）接続する無線LANアクセスポイントに合わせて「PSK」を入力し、（2）「次へ」をクリックします。

WEPの場合

（1）接続する無線LANアクセスポイントに合わせて「WEPキー」を入力し、（2）「次へ」をクリックします。

「ASCII文字」と「16進数のキャラクターコード」の2種類のキー形式で入力できます。接続する無線LANアクセスポイントに合わせて設定します。WEPキーに使用できる文字などについては、WEPキーについてをご覧ください。

WEPキーについて
キーの形式は、入力されたWEPキーの文字数により自動的に判別されます。「WEPキー」にお使いになれる文字は、次のとおりです。キーの形式がASCII文字の場合
0 ～9、A～Z、a ～z、_（アンダーバー）
キーの形式が16進数のキャラクターコードの場合
0 ～9、A～F、a ～f
「WEPキー」にお使いになれる文字数は、WEPキーの形式や、接続する無線LAN機器の仕様により異なります。
WEPキーの形式、キーの長さによるネットワークキーの入力文字数について


WEPキーの形式

キーの長さ

40bit

104bit

128bit

16進数

10桁

26桁

32桁

ASCII文字

5文字

13文字

16文字
（1）「プロファイル名」と「シールアイコン」を設定し、（2）「次へ」をクリックします。プロファイル名：識別しやすい名前を入力します。シールアイコン：プロファイルに合わせてシールアイコンが選択できます。
お使いになる環境に応じてオプションを選択できます
このネットワークに自動的に接続する
クリックしてにするとプロファイルの自動適用が有効となり、作成したプロファイルのネットワークに自動で接続されます。にするとプロファイルの自動適用が無効となり、コンピュータの起動時またはスタンバイ・休止状態からの復帰時に自動で接続されません。このプロファイルを使用して接続する場合は、手動で接続してください。また、電波の状態が悪く接続が切れた際も再接続しない場合があります。この場合も、手動で接続してください。
すべてのユーザーでこのプロファイルを使用する（共有プロファイル）
クリックしてにすると、パソコンに登録したすべてのユーザーが、作成したプロファイルを使用できます。にすると、このプロファイルを作成したユーザーのみが、このプロファイルを使用してネットワークに接続できます。
設定を確認し、「完了」をクリックします。
「プロファイルの追加」が終了し、作成したプロファイルがメインウィンドウに追加されます。
作成したプロファイルでネットワークに接続されたことを確認します。ネットワークに接続されない場合は、作成したプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「接続」をクリックしてください。
その際、次のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
プロファイルを切り替えた際、切り替えた先のネットワークに接続されない場合は、そのネットワークのプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「再接続」をクリックしてください。プロファイルの初期設定は、「このネットワークに自動的に接続する」が有効です。
詳細は、プロファイルの自動適用をご覧ください。
「Mr.WLANner」を終了します。
続いてネットワークの設定をします。ネットワークの設定（Windows XPの場合）へお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-09.html" /><title>無線LANの設定（アドホック通信の場合）</title></head><body><div>
3 無線LANの設定（アドホック通信の場合）

アドホック通信の場合の無線LAN設定について説明します。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定についてネットワーク管理者に確認してください。
本製品を屋外でお使いになる場合、5GHz帯の電波を停止する必要があります。
停止方法については、5GHz帯の電波の停止をご覧ください。

本書での用語の表記について

本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。

本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。

使用する周波数帯を指定する場合

使用する周波数帯（2.4GHzまたは5GHz）を指定する場合は、「オプション」ウィンドウの「ネットワークタイプ」項目で設定します。ただし、チャンネルを指定することはできません。

「オプション」ウィンドウについては、オプション設定をご覧ください。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。

初めてプロファイルを作成する場合

次の画面が表示されます。接続するネットワークのSSIDを選択して、「はい」をクリックします。その後、手順5にお進みください。
「ファイル」メニュー→「追加」の順にクリックします。
「プロファイルの追加」ウィンドウが表示されます。
（1）「プロファイルの追加」ウィンドウで「アドホックモード」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。（1）「SSID」を設定し、（2）「次へ」をクリックします。セキュリティを指定します。セキュリティの設定は必ず行ってください。セキュリティを設定していない場合、ワイヤレスLANカードを搭載したすべてのパソコンから接続できます。他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりする可能性があります。ネットワーク認証：「オープンシステム」を選択します。データの暗号化：「WEP」を選択します。「次へ」をクリックします。（1）WEPキーを設定し、（2）「次へ」をクリックします。
「ASCII文字」と「16進数のキャラクターコード」の2種類のキー形式で入力できます。接続するネットワークに合わせて設定します。
ネットワーク内に、WEPキーを16進数のキャラクターコードで設定している無線LAN機器がすでにあるときは、16進数のキャラクターコードを入力してください。キーの形式は、入力されたWEPキーの文字数により自動的に判別されます。「WEPキー」にお使いになれる文字は、次のとおりです。キーの形式がASCII文字の場合
0 ～9、A～Z、a ～z、_（アンダーバー）
キーの形式が16進数のキャラクターコードの場合
0 ～9、A～F、a ～f
「WEPキー」にお使いになれる文字数は、WEPキーの形式や、接続する無線LAN機器の仕様により異なります。
WEPキーの形式、キーの長さによるネットワークキーの入力文字数について


WEPキーの形式

キーの長さ

40bit

104bit

128bit

16進数

10桁

26桁

32桁

ASCII文字

5文字

13文字

16文字
（1）「プロファイル名」と「シールアイコン」を設定し、（2）「次へ」をクリックします。プロファイル名：識別しやすい名前を入力します。シールアイコン：プロファイルに合わせてシールアイコンが選択できます。
お使いになる環境に応じてオプションを選択できます
このネットワークに自動的に接続する
クリックしてにするとプロファイルの自動適用が有効となり、作成したプロファイルのネットワークに自動で接続されます。にするとプロファイルの自動適用が無効となり、コンピュータの起動時またはスタンバイ・休止状態からの復帰時に自動で接続されません。このプロファイルを使用して接続する場合は、手動で接続してください。また、電波の状態が悪く接続が切れた際も再接続しない場合があります。この場合も、手動で接続してください。
設定を確認し、「完了」をクリックします。
「プロファイルの追加」が終了し、作成したプロファイルがメインウィンドウに追加されます。
作成したプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「接続」をクリックします。次のメッセージが表示された場合には、「はい」をクリックしてください。プロファイルの初期設定は、「このネットワークに自動的に接続する」が無効です。
詳細は、プロファイルの自動適用をご覧ください。
作成したプロファイルでネットワークに接続されたことを確認します。「Mr.WLANner」を終了します。
続いてネットワークの設定をします。ネットワークの設定（Windows XPの場合）へお進みください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-10.html" /><title>ユーティリティの使用方法</title></head><body><div>
4 ユーティリティの使用方法

ドライバユーティリティの使用方法について説明します。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-11.html" /><title>接続状況（電波状態）の確認</title></head><body><div>
接続状況（電波状態）の確認

「Mr.WLANner」ウィンドウの「現在の接続状況」には、無線LANの状態や、ネットワークに接続している場合の詳細情報が表示されます。

電波状態もここで確認できます。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
「現在の接続状況」内の各アイコンで、無線LANの状態（図中1）、ネットワークモード（図中2）、電波強度（図中3）を確認します。
現在の接続状況


アイコン分類

アイコン

アイコンの意味

1.無線LANの状態

無線LANに接続しています。この場合、接続しているネットワークのネットワークモードと電波強度が右側2つのアイコンで表示されます。

無線LANに接続していますが、通信できない可能性があります。無線LANの設定およびネットワークの設定を確認してください。

どの無線LANにも接続していない状態です。

電波停止している状態です。

本製品が取り外されているか、無効にされています。

2.ネットワークモード

インフラストラクチャモードで接続しています。

アドホックモードで接続しています。

3.電波強度

電波強度が表示されます。電波強度は、レベル1～レベル5の 5段階で表示され、レベル5が最良の状態です。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-12.html" /><title>電波の停止と再開</title></head><body><div>
電波の停止と再開
「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されていると操作できません。をクリックしてウィンドウを閉じてから行ってください。
■ 電波の停止

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線LANの電波を停止してください。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（または）を右クリックして、表示されるメニューから「電波停止」をクリックします。
電波が停止し、ユーティリティアイコンがに変わります。

■ 電波の再開

無線LAN機能を使って通信を行う場合は、無線LANの電波が発信できる状態にしてください。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「電波発信」をクリックします。
電波の発信が開始され、ユーティリティアイコンがまたはに変わります。

■ 5GHz帯の電波の停止

本製品を屋外でお使いになる場合、5GHz帯の電波を停止する必要があります。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（または）を右クリックし、表示されるメニューから「5GHz帯の停止」をクリックします。本操作を行うと、使用しているネットワークが2.4GHz帯であっても、通信がいったん切断されます。
■ 5GHz帯の電波の再開
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（または）を右クリックし、表示されるメニューから「5GHz帯の発信」をクリックします。本操作を行うと、使用しているネットワークが2.4GHz帯であっても、通信がいったん切断されます。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-13.html" /><title>プロファイル</title></head><body><div>
プロファイル

■ プロファイルとは

Mr.WLANnerでは、無線LANの設定を「プロファイル」と呼ばれる単位で管理します。
接続する無線LANごとの設定を、プロファイルとして作成します。
自宅や会社など、さまざまな無線LAN環境で利用したい場合には、あらかじめそれらの設定をプロファイルにしておきます。後は、行った先々で必要なプロファイルに切り替えて、無線LANに接続します。また、手動で切り替えるのではなく、接続可能なプロファイルを自動的に適用する機能も利用できます。
プロファイルには、「共有プロファイル」と「自分のプロファイル」があります。
共有プロファイルと自分のプロファイルの違い


プロファイルの種類

説明
共有プロファイル

すべてのユーザーが使用できるプロファイルです。

「すべてのユーザーでこのプロファイルを使用する」をクリックしてにすると、共有プロファイルになります。

共有プロファイルの追加、編集および削除は、管理者権限を持つユーザーのみ可能です。
自分のプロファイル

プロファイルを作成したユーザーだけが使用できるプロファイルです。

すべてのユーザーが作成できますが、編集および削除が可能なのは、そのプロファイルを作成したユーザーだけです。他のユーザーのプロファイルは表示されません。
プロファイルは、共有プロファイルと自分のプロファイルをそれぞれ最大20個まで作成できます。それぞれのプロファイルには、識別しやすいようにお好みのシールアイコンを設定できます。
■ プロファイルの編集

無線LANの設定が変更された場合など、作成済みのプロファイルの設定を変更します。
無線LANの設定は、接続するネットワークに合わせて、正しく設定する必要があります。デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
「ファイル」メニュー→「編集」の順にクリックします。
「プロファイルの編集」ウィンドウが表示されます。
画面左側の「設定項目」から確認、変更を行う項目を選択して、画面右側で設定を確認、変更します。例1：SSIDを変更する場合
（1）画面左側の「設定項目」から「一般」をクリックして、（2）画面右側でSSIDを変更します。
例2：セキュリティ設定を変更する場合
（1）画面左側の「設定項目」から「セキュリティ」をクリックして、（2）画面右側で変更します。
例3：プロファイルごとにIP設定を行う場合
プロファイルを複数設定していて、接続するネットワーク（プロファイル）ごとにIPアドレスなどの設定を変更したい場合に、本設定を行います。
本設定を行うためには、「オプション」ウィンドウの「接続」で、「Mr.WLANnerでTCP/IPの設定をする」をクリックしてに設定する必要があります。
「オプション」ウィンドウについては、オプション設定をご覧ください。

（1）画面左側の「設定項目」から「IP設定」をクリックして、（2）画面右側でIPアドレスに関する設定を編集します。
「IPアドレスを自動的に取得する」
DHCPクライアント機能でIPアドレスを自動取得する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにします。

固定IPアドレスを設定する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにし、IPアドレスなどを入力します。
「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」
DNSサーバーを特に指定する必要がない場合、およびDNSサーバーのIPアドレスを自動的に取得する場合は、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにします。

個別にIPアドレスを設定して使用する場合は、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにし、設定するDNSサーバーのIPアドレスを入力します。
「WINSサーバーのアドレスを自動的に取得する」
WINSサーバーを特に指定する必要がない場合、およびWINSサーバーのIPアドレスを自動的に取得する場合は、「WINSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにします。

個別にIPアドレスを設定して使用する場合は、「WINSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにし、設定するWINSサーバーのIPアドレスを入力します。
設定の確認、変更が終了したら「OK」をクリックします。
「プロファイルの編集」ウィンドウが終了します。
「Mr.WLANner」ウィンドウで、接続したいプロファイルをクリックし、表示されるメニューから「接続」または「再接続」をクリックします。
■ プロファイルの自動適用

Mr.WLANnerには、あらかじめ決定しておいた優先度順にプロファイルを適用しながら接続可能な無線LANを探し、自動接続する機能があります。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
「ファイル」メニュー→「編集」の順にクリックします。
「プロファイルの編集」ウィンドウが表示されます。
自動適用の対象にしたいプロファイルの設定を行います。「設定項目」の一覧から自動切り替えを行うプロファイルを選択します。「このネットワークに自動的に接続する」をクリックしてにします。にすると、自動適用の対象にはなりません。
必要に応じてプロファイルの優先度を変更します。
「このネットワークに自動的に接続する」をにして自動適用の対象にしたプロファイルのうち、上に表示されるプロファイルほど、優先度が高くなります。
「設定項目」の一覧から優先順位を変更するプロファイルを選択します。ボタンをクリックして、上または下に移動します。自動適用機能を使用している場合、接続できるネットワークが複数存在する環境では、コンピュータの起動時またはスタンバイ・休止状態からの復帰時に、それまで接続していたプロファイルではなく、優先順位の高いプロファイルに接続する場合があります。
お使いになる環境に合わせて、優先順位を適切に設定してください。
インフラストラクチャ通信のプロファイルは、アドホック通信のプロファイルよりも優先度が高くなります。「OK」をクリックします。
■ プロファイルのインポートとエクスポート

Mr.WLANnerは、作成したプロファイルをファイルに出力（エクスポート）し、他のパソコン側で入力（インポート）することで、設定を他のパソコンにコピーできます。
「インポート」および「エクスポート」できるのは、Mr.WLANnerで設定した情報のみです。認証のための証明書は「インポート」および「エクスポート」できません。 プロファイルの「インポート」および「エクスポート」は、同じバージョンのMr.WLANnerを使用して行ってください。デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
「ファイル」メニュー→「編集」の順にクリックします。
「プロファイルの編集」ウィンドウが表示されます。
プロファイルのインポートまたはエクスポートを行います。インポート
「エクスポート」によりファイルに出力したプロファイルを取り込みます。「インポート」をクリックし、Mr.WLANnerエクスポートファイルを指定します。
エクスポート
作成したプロファイルをファイルに出力します。「エクスポート」をクリックし、エクスポートするファイル（Mr.WLANner エクスポートファイル）を指定します。
Mr.WLANnerエクスポートファイルの拡張子は、「.wpm」です。エクスポートの際、ファイルにパスワードを設定できます。必要に応じて設定してください。インポートの際、ファイルにパスワードが設定されている場合には、確認画面が表示されます。インポートした際、制御モードによっては正しくインポートできず、「無効なプロファイル」となる場合があります。その場合は、プロファイルの編集で設定を変更してください。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-14.html" /><title>簡易表示</title></head><body><div>
簡易表示

本製品では表示形式を切り替えてお使いいただくことができます。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
「表示」をクリックし、表示されるメニューから「簡易表示」をクリックします。
表示形式が「簡易表示」に切り替わります。
「簡易表示」から、標準の「一覧表示」に切り替えるには、「Mr.WLANner」ウィンドウの右上にある「一覧表示」ボタン（）をクリックします。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="6-15.html" /><title>オプション設定</title></head><body><div>
オプション設定

「オプション」ウィンドウでは、Mr.WLANnerやドライバファイルのバージョン情報を確認できます。また、Mr.WLANnerのより高度な機能を設定することができます。ここで設定する機能は、無線LANに詳しいお客様向けです。通常は、これらの設定を変更する必要はありません。「オプション」ウィンドウの起動方法と、各機能について説明します。
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
 「設定」メニュー→「オプション」の順にクリックします。
「オプション」ウィンドウが表示されます。

画面左側の「設定項目」の一覧から項目を選択して、画面右側で情報の確認や各種の設定を行います。

ツール

Mr.WLANnerのバージョン情報を確認できます。

設定

Mr.WLANnerの基本的な動作についての設定を行います。
Mr.WLANnerでTCP/IPの設定をする
プロファイルを複数設定していて、接続するネットワーク（プロファイル）ごとにIP アドレスなどの設定を切り替えたい場合は、「Mr.WLANnerでTCP/IPの設定をする」をクリックして にし、プロファイルごとにIP アドレスの設定を行います。初期状態はです。プロファイルごとのIP アドレスの設定は、「プロファイルの編集」ウィンドウで行います。設定方法については、プロファイルをご覧ください。
プロファイル未作成ならば作成確認を表示する
Mr.WLANnerの起動時にプロファイルが1つも作成されていない場合、プロファイル作成確認メッセージを表示するかどうかを設定します。「プロファイル未作成ならば作成確認を表示する」をクリックしてにすると、確認メッセージを表示します。にすると、確認メッセージを表示しません。初期状態は、です。
通知メッセージを表示する
Mr.WLANnerで電波を停止している場合、パソコンの起動時に以下のポップアップメッセージを表示するかどうかを設定します。「通知メッセージを表示する」をクリックしてにすると、ポップアップメッセージを表示します。にすると表示しません。初期状態はです。

パスワード

Mr.WLANnerのパスワードに関する設定を行います。

Mr.WLANnerにパスワードを設定することができます。正しいパスワードを入力しない場合に、使用できる機能を制限することができます。

「パスワードの入力」ウィンドウ

パスワードを設定すると、Mr.WLANner起動時に次の画面が表示されます。この画面で正しいパスワードを入力しなかったり、「キャンセル」をクリックしたりした場合に、使用できる機能が制限されます。
「パスワードの入力」画面で「キャンセル」をクリックした場合、設定するセキュリティポリシーによって、使用できるMr.WLANnerの機能が制限されます。あわせて、「オプション」ウィンドウの表示も変更されます。パスワードを忘れた場合は、ドライバを再インストールする必要があります。忘れないようにご注意ください。パスワードによる機能保護を行う
初期状態はです。パスワードを設定する場合は、クリックしてにします。 パスワードは「パスワード」カテゴリの「パスワード」で設定します。 正しいパスワードを入力しない場合に制限される機能については、「セキュリティポリシー」カテゴリで設定します。
「パスワード」カテゴリ
Mr.WLANnerのパスワードを設定するカテゴリです。
パスワードを変更する
設定済みのパスワードを変更する場合は、「パスワードを変更する」をクリックしてにし、「パスワード」に変更後のパスワードを入力します。
パスワード
設定するパスワードを入力します。
「セキュリティポリシー」カテゴリ
Mr.WLANner起動時に表示される「パスワードの入力」ウィンドウで正しいパスワードが入力されない場合に、制限する機能を設定するカテゴリです。
設定の変更を禁止する
クリックしてにすると、プロファイルの「追加」「編集」「削除」ができないようにします。
接続先の変更を禁止する
クリックしてにすると、プロファイルを使用した「接続」を禁止します（ただし、接続中のプロファイルを使用して、「再接続」は行えます）。また、プロファイルの自動適用も行われません。

アダプタ

ドライバファイルのバージョン情報が確認できます。

ネットワーク制御

通知領域への表示に関する設定を行います。
Mr.WLANnerアイコンを表示する
デスクトップ右下の通知領域に、Mr.WLANnerのアイコンを表示するかどうかを設定します。初期状態はです。
接続時にシステム標準のインジケータを表示する
Windows XPが標準で提供している無線LANのインジケータを表示するかどうかを設定します。初期状態はです。

設定を変更した場合

本設定を変更した場合には、Windowsを再起動してください。正しく設定が反映されない場合があります。

ネットワークタイプ

使用する周波数帯の設定を行います。
2.4GHz帯（IEEE 802.11b/IEEE 802.11g）を使用する
初期状態はです。
5GHz帯（IEEE 802.11a）を使用する
初期状態はです。本製品を屋外で使用する場合は、クリックしてにします。

Ciscoオプション

Ciscoオプションを使用するかどうかの設定を行います。
Cisco Compatible Extensionsを有効にする
初期状態はです。有効にする場合はクリックしてにします。
無線管理のサポートを有効にする
初期状態はです。無線管理のサポートを有効にする場合はクリックしてにします。
Mixed-Cellモードを有効にする
初期状態はです。Mixed-Cellモードを有効にする場合はクリックしてにします。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="7-1.html" /><title>ネットワークの設定</title></head><body><div>
第5章

ネットワークの設定

ネットワークに接続するための設定方法を説明します。
1 ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）2 ネットワークの設定（Windows XPの場合）3 ネットワークの設定（Windows 2000の場合）</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="7-2.html" /><title>ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）</title></head><body><div>
1 ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）

ネットワークに接続する方法について説明します。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定内容について、ネットワーク管理者に確認してください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="7-3.html" /><title>ネットワーク接続の設定</title></head><body><div>
ネットワーク接続の設定
IPアドレスの設定フル コンピュータ名／ワークグループの確認
■ IPアドレスの設定
（スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。「ネットワークと共有センター」ウィンドウ左の「ネットワーク接続の管理」をクリックします。
ネットワーク接続の一覧が表示されます。
一覧から「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
「続行」をクリックします。
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
（1）「この接続は次の項目を使用します」の一覧から、「インターネット プロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）」をクリックし、（2）「プロパティ」をクリックします。IPアドレスの設定をします。
無線LANアクセスポイントまたはネットワーク上にブロードバンドルータなどのDHCPサーバーがある場合
「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」が になっていることを確認します。になっている場合は、をクリックしてにします。

無線LANアクセスポイントまたはネットワーク上にDHCPサーバーがない場合
「次のIPアドレスを使う」のをクリックしてにします。「IPアドレス」にIPアドレスを入力します。
例：192.168.0.1
「サブネットマスク」を入力します。
例：255.255.255.0

■ フル コンピュータ名／ワークグループの確認
（スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
「システムとメンテナンス」をクリックします。「システム」の「コンピュータの名前の参照」をクリックします。
「システム」ウィンドウが表示されます。
「コンピュータ名、ドメインおよびワークグループの設定」の「フルコンピュータ名」、「ワークグループ」を確認します。
変更する場合は「設定と変更」をクリックし、変更してください。
「設定と変更」をクリックすると、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。「続行」と表示されている場合は、「続行」をクリックしてください。
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。 
フルコンピュータ名
ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名前です。設定する際は、他のコンピュータと重複しないように、半角英数字15文字以内で名前を付けてください。機種名やパソコンの使用者名などをフルコンピュータ名に設定すると、識別しやすくなります。
ワークグループ
ネットワークにつながったパソコンの集まりを表します。複数のパソコンに共通のワークグループの名前を付けると、同じネットワークにつながっている「仲間」として、ネットワーク上でファイルやプリンタの共有が行えます。

ワークグループは、半角英数字15文字以内で好きな名前を付けることができます。通常、ネットワークを組むときは、各パソコンに同じワークグループを設定してください。
「OK」をクリックします。
再起動を確認するメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="7-4.html" /><title>ネットワークの設定（Windows XPの場合）</title></head><body><div>
2 ネットワークの設定（Windows XPの場合）

ネットワークに接続する方法について説明します。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定内容について、ネットワーク管理者に確認してください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="7-5.html" /><title>ネットワーク接続の設定</title></head><body><div>
ネットワーク接続の設定
IPアドレスの設定フル コンピュータ名／ワークグループの確認
■ IPアドレスの設定
Mr.WLANnerのIP設定を行っている場合は、IPアドレスの設定は不要です。フル コンピュータ名／ワークグループの確認にお進みください。IPアドレスを設定する場合は、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンしている必要があります。「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワーク接続」をクリックします。
現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
一覧に表示されているアイコンにマウスポインタを重ねて「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が表示されるアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「全般」タブをクリックします。（1）「インターネット プロトコル（TCP/IP）」をクリックして、（2）「プロパティ」をクリックします。IPアドレスを設定します。
IPアドレス／DNSサーバーの設定／デフォルトゲートウェイの設定について、ネットワーク管理者の指示があった場合は、その指示に従ってください。

DHCPクライアント（IPアドレスをDHCPサーバーから自動取得する）に設定する場合
IPアドレスを自動的に取得する
クリックしてにします。
DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する
クリックしてにします。
OK
設定が完了したら、「OK」をクリックします。

固定IPアドレスを設定する場合
次のIPアドレスを使う
クリックしてにします。
IPアドレス／サブネットマスク
IPアドレス／サブネットマスクを入力します。IPアドレスの設定例については、IPアドレスの設定方法を知りたいのですがをご覧ください。
OK
設定が完了したら、「OK」をクリックします。

「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
「OK」または「閉じる」をクリックします。「ネットワーク接続」ウィンドウでをクリックします。
■ フル コンピュータ名／ワークグループの確認
フルコンピュータ名、ワークグループを変更する場合は、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンしている必要があります。「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「コンピュータ名」タブをクリックします。「フル コンピュータ名」、「ワークグループ」を確認します。フル コンピュータ名
ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名前です。それぞれのパソコンに、重複しない任意の名前を設定します。半角15文字以内で設定します。機種名やユーザー名などを設定すると、識別しやすくなります。
ワークグループ
ネットワークのグループ名です。半角15文字以内で設定します。
インフラストラクチャ通信の場合
接続したいワークグループ名が設定されているか確認します。
アドホック通信の場合
アドホック通信するすべてのパソコンで、同じ名前が設定されているか確認します。
設定を変更する場合は「変更」をクリックして設定し、画面の指示に従って操作してください。「システムのプロパティ」ウィンドウで、「OK」をクリックします。
再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてパソコンを再起動してください。 再起動のメッセージが表示されない場合は、「パフォーマンスとメンテナンス」ウィンドウ、または「コントロール パネル」ウィンドウでをクリックします。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="7-6.html" /><title>ネットワークの設定（Windows 2000の場合）</title></head><body><div>
3 ネットワークの設定（Windows 2000の場合）

ネットワークに接続するための設定方法について説明します。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定内容について、ネットワーク管理者に確認してください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="7-7.html" /><title>ネットワーク接続の設定</title></head><body><div>
ネットワーク接続の設定

ネットワークの接続に必要な、次の設定を行います。
IPアドレスの設定フル コンピュータ名／ワークグループの確認
■ IPアドレスの設定
IPアドレスを設定する場合は、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンしている必要があります。デスクトップの「マイ ネットワーク」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「ネットワークとダイヤルアップ接続」ウィンドウに、現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
一覧に表示されているアイコンにマウスポインタを重ねて「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が表示されるアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「ローカル エリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「インターネット プロトコル（TCP/IP）」をクリックして、（2）「プロパティ」をクリックします。
インターネット プロトコル（TCP/IP）のプロパティ画面が表示されます。
IPアドレスの設定をします。
IPアドレス／DNSサーバーの設定／デフォルトゲートウェイの設定について、ネットワーク管理者の指示があった場合は、その指示に従ってください。

DHCPクライアント（IPアドレスをDHCPサーバーから自動取得する）に設定する場合
IPアドレスを自動的に取得する
クリックしてにします。
DNSサーバーのIPアドレスを自動的に取得する
クリックしてにします。
OK
設定が完了したら、「OK」をクリックします。

固定IPアドレスを設定する場合
次のIPアドレスを使う
クリックしてにします。
IPアドレス／サブネットマスク
IPアドレスとサブネットマスクを入力します。

IPアドレスの設定例についてはIPアドレスの設定方法を知りたいのですがをご覧ください。
OK
設定が完了したら、「OK」をクリックします。

「ローカル エリア接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
「OK」または「閉じる」をクリックします。
再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてパソコンを再起動してください。再起動のメッセージが表示されない場合は、「ネットワークとダイヤルアップ接続」ウィンドウでをクリックします。

■ フル コンピュータ名／ワークグループの確認
フルコンピュータ名、ワークグループを変更する場合は、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンしている必要があります。デスクトップの「マイ コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「ネットワークID」タブをクリックします。「フル コンピュータ名」、「ワークグループ」を確認します。フル コンピュータ名
ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名前です。それぞれのパソコンに、重複しない任意の名前を設定します。機種名やユーザー名などを設定すると、識別しやすくなります。
ワークグループ
ネットワークのグループ名です。
インフラストラクチャ通信の場合
接続したいワークグループ名が設定されているか確認します。
アドホック通信の場合
アドホック通信するすべてのパソコンで、同じ名前が設定されているか確認します。
設定を変更する場合は、「プロパティ」をクリックして表示されるウィンドウで設定します。「システムのプロパティ」ウィンドウで、「OK」をクリックします。
再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてパソコンを再起動してください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-01.html" /><title>こんなときは</title></head><body><div>
第6章

こんなときは

本製品をお使いになっていて、わからないことや困ったことがあった場合の対処方法などについて説明します。
1 Q&amp;A2 Q&amp;A（Windows Vistaの場合）3 Q&amp;A（Atherosクライアントユーティリティの場合）4 Q&amp;A（Mr.WLANnerの場合）5 お問い合わせ先</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-02.html" /><title>Q&amp;A</title></head><body><div>
1 Q&amp;A

正常に動作しない場合は、次のことを確認してください。また、本製品以外の原因も考えられますので、システムとして組み合わされている他の機器もあわせてお調べください。どうしても原因がわからないときはお問い合わせ先、またはご購入元に連絡してください。

次の項目について記載しています。
本製品をセットしてパソコンの電源を入れても、本製品が検出されませんIPアドレスの設定方法を知りたいのですが接続確認をしたいのですがネットワークに接続できませんアドホック通信できませんネットワークに接続できるのですが、共有フォルダなどにはアクセスできませんデバイスマネージャの画面で、「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークが付いていますパソコン起動時にネットワークドライブの接続に失敗しますスタンバイから復帰後、WPA、WPA2、IEEE 802.1Xの認証に失敗しますイベントビューアにNetlogonエラーが表示されます本製品を一時的にパソコンから取り外したいのですが
お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次もご確認ください。
OSがWindows Vistaの場合Q&amp;A（Windows Vistaの場合）OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合の場合または、OSがWindows 2000の場合Q&amp;A（Atherosクライアントユーティリティの場合）OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合Q&amp;A（Mr.WLANnerの場合）</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-03.html" /><title>本製品をセットしてパソコンの電源を入れても、本製品が検出されません</title></head><body><div>
Q 本製品をセットしてパソコンの電源を入れても、本製品が検出されません

A 本製品がパソコンのPCカードスロットに確実に差し込まれているか確認してください

本製品の向きを確認し、差し込み直してください。

A パソコンのPCカードスロットが故障している可能性があります

PCカードスロットを2つ装備しているパソコンをお使いの方は、もう一方のスロットに差し込んでください。 また、他のパソコンをお持ちの方は、他のパソコンのPCカードスロットに本製品をセットして電源を入れてください。正常に検出されれば、最初に本製品をセットしたパソコンのPCカードスロットが故障している可能性があります。ご購入元、または富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口にご相談ください（→お問い合わせ先参照）。なお、本製品をパソコンにセットするには、ドライバのインストールが必要です。インストール方法については、それぞれ次の章をご覧ください。
OSがWindows Vistaの場合インストールOSがWindows XPの場合
通常は、インストールをご覧ください。無線LANが標準搭載されているパソコンを Windows XPでお使いの場合は、インストールをご覧ください。
OSがWindows 2000の場合インストール</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-04.html" /><title>IPアドレスの設定方法を知りたいのですが</title></head><body><div>
Q IPアドレスの設定方法を知りたいのですが

IPアドレスの設定がわからない場合は、次の項目を参考にして、IPアドレスを設定してください。

A 次のようにしてIPアドレスを設定します

「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」ウィンドウで、次のように設定します。「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」ウィンドウの開き方については、次をご覧ください。
Windows Vistaの場合IPアドレスの設定Windows XPの場合IPアドレスの設定Windows 2000の場合IPアドレスの設定
パソコンのIPアドレスを自動的に取得する場合

ネットワーク上にDHCPサーバーが存在する場合、パソコン側で個別にIPアドレスを設定する必要はありません。次のようにしてIPアドレスを自動的に取得します。
「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」ウィンドウで、「IPアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにします。DHCPサーバーとは、ネットワーク上のパソコンなどにIPアドレスを自動的に割り当てるサーバーです。
各機器に固定IPアドレスを設定する場合

IPアドレスは、0から255までの4個の数値で表します。各パソコンや無線LANアクセスポイントに次のように設定します。（）内はサブネットマスクです。サブネットマスクは、ネットワーク内のパソコンや無線LANアクセスポイントで、同じ値を設定します。
無線LANアクセスポイントの設定例（インフラストラクチャ接続の場合）
無線LANアクセスポイント：192.168.2.1（255.255.255.0）無線LANアクセスポイントのIPアドレスを上記のように設定した場合、無線LANアクセスポイントに接続するクライアントの、パソコンのIPアドレスは次のように設定します。
パソコン側の設定例（次のようにしてIPアドレスを設定しますの画面で設定します）
パソコンA：192.168.2.2 （255.255.255.0）パソコンB：192.168.2.3 （255.255.255.0）パソコンC ：192.168.2.4 （255.255.255.0）   ：   ：パソコンX：192.168.2.254 （255.255.255.0）

家庭内や組織内などの閉じたネットワークの中で、プライベートアドレスとして使用できるIPアドレス
10.0.0.1～10.255.255.254172.16.0.1～172.31.255.254192.168.0.1～192.168.255.254</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-05.html" /><title>接続確認をしたいのですが</title></head><body><div>
Q 接続確認をしたいのですが

A PINGコマンドで接続確認をします
パソコンで、IPアドレスが正常に取得できているか確認します。
確認方法は、次をご覧ください。
Windows Vistaの場合は、IPアドレス／MACアドレスの確認方法をご覧ください。Atherosクライアントユーティリティをお使いの場合は、IPアドレス／MACアドレスの確認方法をご覧ください。Mr.WLANnerをお使いの場合は、IPアドレス／MACアドレスの確認方法をご覧ください。次のように操作します。Windows Vista／Windows XPの場合
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
Windows 2000の場合
「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。

「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。
次のように入力し、【Enter】キーを押します。（接続確認相手のIPアドレスが「192.168.2.1」の場合）
ping 192.168.2.1

正常に接続できている場合は、次の例のように表示されます。
Windows Vistaの場合（例）Windows XP／Windows 2000の場合（例）
「宛先ホストに到達できません」「転送に失敗しました」または「Request timed out」「Destination host unreachable」などと表示される場合
接続確認相手と正常に接続できていません。IPアドレスの設定およびSSID／セキュリティの設定を、再度確認してください。接続確認相手のパソコンのOSがWindows Vista／Windows XPの場合、パソコンのファイアウォールの設定を確認してください。
Windows のファイアウォールが有効になっていると、PINGコマンドが正しく動作しない場合があります。この場合は、パソコンのファイアウォールの詳細設定で、ICMP（Internet Control Message Protocol）のエコー要求の着信を許可するように設定を行う必要があります。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。
次のように入力し、【Enter】キーを押します。
exit

「コマンドプロンプト」ウィンドウが閉じます。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-06.html" /><title>ネットワークに接続できません</title></head><body><div>
Q ネットワークに接続できません
「ネットワークコンピュータ」をクリックしても、他のコンピュータが表示されないか、表示されても接続ができません。インフラストラクチャ通信で、無線LANアクセスポイントに接続できません。コンピュータ起動時に、ネットワークドライブの再接続に失敗する場合がありますが、再接続に失敗したネットワークドライブをクリックすると接続できます。
A 無線LANの設定を確認してください

インフラストラクチャ通信の場合、SSID（ネットワーク名）、ネットワーク認証、およびデータの暗号化などのセキュリティ設定を、無線LAN アクセスポイントに従って設定してください。アドホック通信の場合、接続するすべてのパソコンで、SSID（ネットワーク名）、およびWEPキー（セキュリティキー）やPSK（パスフレーズ、WPA/WPA2パスフレーズ）を同じ値に設定してください。

設定方法については、お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次をご覧ください。
OSがWindows Vistaの場合無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）無線LANの設定（アドホック通信の場合）OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合またはOSがWindows 2000の場合無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）無線LANの設定（アドホック通信の場合）OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合SSIDやWEPキーなどのセキュリティの設定を確認してください
A IPアドレスやワークグループの設定が正しいか確認してください

IPアドレスが正しく取得できているか確認してください。確認方法については、お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次をご覧ください。
OSがWindows Vistaの場合IPアドレス／MACアドレスの確認方法OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合またはOSがWindows 2000の場合IPアドレス／MACアドレスの確認方法OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合IPアドレス／MACアドレスの確認方法
正しく取得できていない場合は、ネットワークの設定を確認してください。ネットワークの設定については、お使いのOSによって、それぞれ次をご覧ください。
Windows Vistaの場合ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）Windows XPの場合ネットワークの設定（Windows XPの場合）Windows 2000の場合ネットワークの設定（Windows 2000の場合）
A 電波を停止した状態になっていないか確認してください

電波を発信している状態になっていることを確認してください。

電波の停止と発信については、お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次をご覧ください。
OSがWindows Vistaの場合電波の停止と再開OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合またはOSがWindows 2000の場合電波の停止と再開OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合電波の停止と再開
A 電波状態を確認してください

電波状態の確認方法については、お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次をご覧ください。
OSがWindows Vistaの場合電波状態の確認OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合またはOSがWindows 2000の場合電波状態の確認OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合接続状況（電波状態）の確認
電波の状態が良くない場合には、次のような対策を行ってください。また、あわせて干渉に関する注意事項をご覧ください。
インフラストラクチャ通信の場合
無線LANアクセスポイントとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしたりしてから、再度接続してください。
アドホック通信の場合
接続相手のパソコンとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしたりしてから、再度接続してください。

A 同一フロア内などで複数の無線LANのネットワークがある場合は、使用するチャンネルが重なっていないか確認してください

近くに他の無線LANのネットワークがある場合は、使用するチャンネルが重ならないように無線LANアクセスポイントのチャンネルを変更してください。

A 接続先のパソコンで、次の確認を行ってください
接続先のパソコンの電源が入っているか、確認してください。接続先のネットワークに、アクセスする権限があるか確認してください。
A ネットワーク内のすべてのパソコンで電波の停止／再開を行ってください

複数のパソコンで無線LANに接続して、サイズが大きいファイルのコピーなどを同時に複数のパソコンで行うと、電波の状態が悪くなり、正常に通信できない場合があります。正常に通信が行えない場合は、ネットワーク内にある、本製品を使用しているすべてのパソコンで、電波の停止と再開を行ってください。電波の停止と再開については、お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次をご覧ください。
OSがWindows Vistaの場合電波の停止と再開OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合またはOSがWindows 2000の場合電波の停止と再開OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合電波の停止と再開
A 接続先にアクセスする権限があるか確認してください

接続先のネットワークまたはパソコンにアクセスする権限があるか、そのネットワークまたはパソコンに詳しい方（ネットワーク管理者）に確認してください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-07.html" /><title>アドホック通信できません</title></head><body><div>
Q アドホック通信できません

A ワイヤレスLANカード FMV-JW381とのアドホック通信で、接続できない場合があります

ワイヤレスLANカード FMV-JW381を搭載したWindows 2000のパソコンとアドホック通信を行う場合は、ワイヤレスLANカード FMV-JW381を搭載したパソコンを先に起動してください。なお、本現象は、FUJITSU 802.11a Wireless LAN Adapter(T)を搭載したパソコンでも発生する場合があります。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-08.html" /><title>ネットワークに接続できるのですが、共有フォルダなどにはアクセスできません</title></head><body><div>
Q ネットワークに接続できるのですが、共有フォルダなどにはアクセスできません

A 接続先のネットワークにアクセスする権限があるかどうか確認してください

接続先となるパソコンの、共有フォルダなどの設定によりアクセスが制限されている場合があります。この場合はネットワークに接続できても、共有フォルダなどのネットワーク資源にアクセスできなくなります。このような場合には接続先のパソコンなどの設定をご確認ください。

A 接続先のパソコンのOSやアプリケーションの仕様をご確認ください

接続先のパソコンのOSやアプリケーションによっては、同時に接続できる台数が数台に制限されている場合があります。接続先のOSやアプリケーションの仕様をご確認ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-09.html" /><title>デバイスマネージャの画面で、「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークが付いています</title></head><body><div>
Q デバイスマネージャの画面で、「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークが付いています

デバイスマネージャ画面について

デバイスマネージャ画面では、ハードウェアの状態などを確認できます。次のように操作して表示します。
Windows Vistaの場合（スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。「コンピュータの基本的な情報の表示」ウィンドウ左の「デバイスマネージャ」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
「続行」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
Windows XPの場合「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「ハードウェア」タブをクリックします。「デバイスマネージャ」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
Windows 2000の場合デスクトップ画面の「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「ハードウェア」タブをクリックします。「デバイスマネージャ」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

A パソコンを再起動してください

パソコンが本製品の認識に失敗している可能性があります。本製品をセットし直して、パソコンを再起動してください。本製品をセットし直すには、本製品を一時的にパソコンから取り外したいのですがをご覧ください。

A 「！」マークが付いている場合は、ドライバのインストールに失敗している可能性があります

本製品がPCカードスロットに確実に差し込まれているか確認し、ドライバを削除後、再度ドライバのインストールを行ってください。

A 「×」マークが付いている場合は、本製品が無効に設定されている可能性があります

「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューに「有効」が表示されていると、本製品が無効に設定されています。「有効」をクリックして、使用可能な状態にしてください。

A 無線LANが標準搭載されているパソコンでは、Atherosクライアントユーティリティが正常に動作しない場合があります

無線LANが標準搭載されているWindows XPのパソコンに、誤ってAtherosクライアントユーティリティをインストールした場合には、本製品がPCカードスロットに確実に差し込まれているか確認し、ドライバを削除後、Mr.WLANnerのインストールを行ってください。ドライバの削除については、ドライバおよびユーティリティを削除したいのですがをご覧ください。Mr.WLANnerのインストールについては、インストールとパラメータの設定（Mr.WLANnerの場合）をご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-10.html" /><title>パソコン起動時にネットワークドライブの接続に失敗します</title></head><body><div>
Q パソコン起動時にネットワークドライブの接続に失敗します

A 再接続に失敗したネットワークドライブをクリックしてください

コンピュータ起動時にネットワークドライブの再接続に失敗する場合がありますが、再接続に失敗したネットワークドライブをクリックすると接続できます。

A ユーティリティが起動してからサーバーと通信を行ってください

WPA、WPA2、IEEE 802.1Xをお使いになる場合、セキュリティ認証はユーティリティが行います。このため、ユーティリティが起動してからサーバーと通信を行ってください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-11.html" /><title>スタンバイから復帰後、WPA、WPA2、IEEE 802.1Xの認証に失敗します</title></head><body><div>
Q スタンバイから復帰後、WPA、WPA2、IEEE 802.1Xの認証に失敗します

A スタンバイから復帰したときに、WPA、WPA2、IEEE 802.1Xの認証が失敗する場合があります

この場合は、本製品をいったんパソコンから取り外し、再度セットしてください。取り外し方法については、本製品を一時的にパソコンから取り外したいのですがをご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-12.html" /><title>イベントビューアにNetlogonエラーが表示されます</title></head><body><div>
Q イベントビューアにNetlogonエラーが表示されます

A Windows XPまたはWindows 2000においてドメインに参加しているネットワーク環境の場合、イベントビューアにNetlogonエラーが表示される場合があります

イベントビューアの内容は次のとおりです。
ソース：NETLOGONイベントID：5719
本製品を使用しているパソコンに搭載されている有線LANを使用してドメインに参加している場合にも本現象が発生します。有線LANを使用してドメインに参加している環境の場合は、次の手順で現象を回避できる場合があります。

Windows XPの場合
「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「コントロールパネルを選んで実行します」から「ネットワーク接続」をクリックします。「ローカルエリア接続」を右クリックして表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「この接続は次の項目を使用します」の「AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.10.0」のをクリックしてにします。「OK」をクリックして、「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウを閉じます。「ネットワーク接続」ウィンドウを閉じます。
Windows 2000の場合
デスクトップの「マイ ネットワーク」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。「ネットワークとダイヤルアップ接続」ウィンドウのローカルエリア接続から有線LANアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「ローカル エリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています」の「AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.10.0」のをクリックしてにします。「OK」をクリックして、「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウを閉じます。「ネットワークとダイヤルアップ接続」ウィンドウを閉じます。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-13.html" /><title>本製品を一時的にパソコンから取り外したいのですが</title></head><body><div>
Q 本製品を一時的にパソコンから取り外したいのですが

A 次の手順で本製品を取り外してください

Windows Vistaの場合
デスクトップ右下の通知領域から、ハードウェアの安全な取り外しアイコン（ ）をクリックします。（1）「ハードウェアデバイス」から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」をクリックし、（2）「停止」をクリックします。（1）「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が選択されていることを確認して、（2）「OK」をクリックします。
「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。（1）「ハードウェアデバイス」から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が消えていることを確認し、（2）「閉じる」をクリックします。本製品をパソコンから取り外します。
取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。再度、本製品をお使いになる場合は、再度本製品をお使いになる場合をご覧ください。

Windows XPの場合
デスクトップ右下の通知領域から、ハードウェアの安全な取り外しアイコン（）をクリックします。（1）「ハードウェアデバイス」から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」をクリックし、（2）「停止」をクリックします。
「ハードウェアデバイスの停止」ウィンドウが表示されます。
（1）「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が選択されていることを確認して、（2）「OK」をクリックします。
デスクトップ右下の通知領域に「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)は安全に取り外す事ができます。」 というメッセージが表示されます。
（1）「ハードウェアデバイス」から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が消えていることを確認し、（2）「閉じる」をクリックします。本製品をパソコンから取り外します。
取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。

再度、本製品をお使いになる場合は、再度本製品をお使いになる場合をご覧ください。

Windows 2000の場合
デスクトップ右下の通知領域から、ハードウェアの取り外しまたは取り出しアイコン（）をクリックします。（1）「ハードウェアデバイス」から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」をクリックし、（2）「停止」をクリックします。（1）「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が選択されていることを確認して、（2）「OK」をクリックします。「OK」をクリックします。（1）「ハードウェアデバイス」から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が消えていることを確認し、（2）「閉じる」をクリックします。本製品をパソコンから取り外します。
取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。

再度本製品をお使いになる場合

次のようにして、本製品をパソコンにセットしてください。
本製品をパソコンにセットします。
本製品の製品名を上にしてPCカードスロットにしっかり差し込みます。
ネットワークにアクセスできることを確認します。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-14.html" /><title>Q&amp;A（Windows Vistaの場合）</title></head><body><div>
2 Q&amp;A（Windows Vistaの場合）

OSにWindows Vistaをお使いの場合のQ&amp;Aです。

次の項目について記載しています。
Q&amp;Aもあわせてご覧ください。
IPアドレス／MACアドレスの確認方法ドライバを削除したいのですが</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-15.html" /><title>IPアドレス／MACアドレスの確認方法</title></head><body><div>
Q IPアドレス／MACアドレスの確認方法

A コマンドプロンプトでのIPアドレス／MACアドレス確認方法
（スタート）→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。「コマンドプロンプト」ウィンドウで、次のように「IPCONFIG」コマンドを入力し、【Enter】キーを押します。
ipconfig /all
IPアドレスが正常に表示されているか確認します。
「IPv4 アドレス」がIPアドレスです。正常な場合は、次の例のように表示されます（IPアドレスが192.168.0.73の場合）。

1台のパソコンで、本製品と、別のLAN機能を同時に運用している場合

「説明」に「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と表示された接続のIPアドレスが、正常に取得できているか確認してください。

IPアドレスが正常に表示されない場合
インフラストラクチャ通信の場合、IPアドレスが「169.254.nnn.mmm」または「0.0.0.0」と表示されたときは、IPアドレスを正常に取得できていません。次の点を確認してください。セキュリティの設定が無線LANアクセスポイント一致しているかパソコンのインターネットプロトコル（TCP/IPの設定）
設定に誤りがある場合は、修正してください。それでも現象が変わらない場合は、パソコンを再起動してください。
IPアドレスが表示されず、「メディアは接続されていません」と表示される場合、次の点を確認してください。SSIDが無線LANアクセスポイントと一致しているかセキュリティの設定が無線LANアクセスポイント一致しているかMACアドレスを確認します。
「物理アドレス」の値がMACアドレスです。
次のように入力し、【Enter】キーを押します。
exit

「コマンドプロンプト」ウィンドウが閉じます。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-16.html" /><title>ドライバを削除したいのですが</title></head><body><div>
Q ドライバを削除したいのですが

A 次の手順で削除してください
（スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。一覧から（1）「Atheros Driver Installation Program」を選択し、（2）「アンインストール」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
「続行」をクリックします。
「以前のインストールの検出」ウィンドウが表示されます。
（1）「以前のインストールをアンインストールする。」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
「ファイル削除の確認」ウィンドウが表示されます。
「OK」をクリックします。
「デバイスドライバの削除の確認」ウィンドウが表示されます。
「はい」をクリックします。
次の画面が表示された場合

「はい」をクリックします。

ドライバがアンインストールされ、「InstallShield Wizardの完了」ウィンドウが表示されます。
「完了」をクリックします。すべてのウィンドウを閉じます。「新しいハードウェアが見つかりました」という画面が表示されたら、「キャンセル」をクリックします。Windows Vista を終了し、パソコンの電源を切ります。本製品をパソコンから取り出します。
取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-17.html" /><title>Q&amp;A（Atherosクライアントユーティリティの場合）</title></head><body><div>
3 Q&amp;A（Atherosクライアントユーティリティの場合）

ドライバユーティリティに「Atherosクライアントユーティリティ」をお使いの場合のQ&amp;Aです。

次の項目について記載しています。
Q&amp;Aもあわせてご覧ください。
IPアドレス／MACアドレスの確認方法ドライバおよびユーティリティを削除したいのですがWindowsの起動時に「athgina.dllを読み込めませんでした」というメッセージが表示され、先に進めません</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-18.html" /><title>IPアドレス／MACアドレスの確認方法</title></head><body><div>
Q IPアドレス／MACアドレスの確認方法

A ユーティリティでのIPアドレス確認方法
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「接続情報の表示」をクリックします。
「接続の状態」ウィンドウが表示されます。
「クライアントアダプタのIPアドレス」を確認します。「OK」をクリックします。
A ユーティリティでのMACアドレス確認方法
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「Atherosクライアントユーティリティを開く」をクリックします。
「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
（1）「診断」タブをクリックし、（2）「アダプタ情報」をクリックします。
「ドライバ情報」ウィンドウが表示されます。
「MACアドレス」を確認します。「OK」をクリックします。
A コマンドプロンプトでのIPアドレス／MACアドレス確認方法
次のように操作します。Windows XPの場合
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
Windows 2000の場合
「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。

「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。
次のように入力し、【Enter】キーを押します。
ipconfig /all
IPアドレスが正常に表示されているか確認します。
正常な場合は、次の例のように表示されます（IPアドレスが192.168.0.73の場合）。

1台のパソコンで、本製品と、別のLAN機能を同時に運用している場合

「Description」に「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と表示された接続のIPアドレスが、正常に取得できているか確認してください。

IP Addressが正常に表示されない場合

「IP Address」の項目が次のように表示される、または正常に表示されない場合は、次の方法で確認してください。
「IP Address」に、169.254.nnn.mmmまたは0.0.0.0と表示された場合、IPアドレスを正常に取得できていません。ネットワークに接続できませんをご覧ください。
「IP Address」が表示されず、「Media State」に「Media Disconnected」と表示された場合、 ネットワークに接続できていません。ネットワークに接続できませんをご覧ください。

次の点を確認してください。
SSIDが無線LANアクセスポイントと一致しているかセキュリティの設定が無線LANアクセスポイント一致しているかネットワーク認証が無線LANアクセスポイントと一致しているかMACアドレスを確認します。
「Physical Address」の値がMACアドレスです。
次のように入力し、【Enter】キーを押します。
exit

「コマンドプロンプト」ウィンドウが閉じます。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-19.html" /><title>ドライバおよびユーティリティを削除したいのですが</title></head><body><div>
Q ドライバおよびユーティリティを削除したいのですが
本製品をパソコンにセットした状態で、次の手順を行ってください。
A 次の手順で削除してください
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「終了」をクリックします。
ユーティリティが終了し、通知領域からユーティリティアイコンが消えます。
OSによって次のように操作します。Windows XPの場合
「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
Windows 2000の場合
「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「プログラムの追加と削除」または「アプリケーションの追加と削除」をクリックします。
「プログラムの追加と削除」ウィンドウまたは「アプリケーションの追加と削除」ウィンドウが表示されます。
「現在インストールされているプログラム」で（1）「Atheros クライアント インストール プログラム」をクリックし、（2）「削除」をクリックします。
「InstallShield Wizard」ウィンドウが表示されます。
（1）「以前のインストールをアンインストールする」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。
「問い合わせ」ウィンドウが表示された場合

「はい」をクリックしてください。
「ファイル削除の確認」ウィンドウで「OK」をクリックします。
ドライバおよびユーティリティが削除されます。
「問い合わせ」ウィンドウで「はい」をクリックします。
次のメッセージが表示された場合

「OK」をクリックする前に、他のすべてのアプリケーションを終了してください。

他のすべてのアプリケーションを終了したら、「OK」をクリックすると、Windowsが再起動されます。

Windowsの再起動後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるので「キャンセル」をクリックして、手順11へお進みください。
「InstallShield Wizardの完了」が表示されたら、「完了」をクリックします。「プログラムの追加と削除」ウィンドウまたは「アプリケーションの追加と削除」ウィンドウを閉じます。「コントロールパネル」ウィンドウを閉じます。Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。本製品をパソコンから取り外します。
取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。

以上でドライバおよびユーティリティの削除は完了です。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-20.html" /><title>Windowsの起動時に「athgina.dllを読み込めませんでした」というメッセージが表示され、先に進めません</title></head><body><div>
Q Windowsの起動時に「athgina.dllを読み込めませんでした」というメッセージが表示され、先に進めません

A 次の手順を行ってください
「athgina.dllを読み込めませんでした」というメッセージの画面で「再起動」をクリックします。
Windowsが再起動されます。手順2に従って、セーフモードでWindowsを起動します。
次の手順でWindowsをセーフモードで起動します。Windows XPの場合再起動が開始されたら、【F8】キーを押します。
「Windows拡張オプションメニュー」が表示されます。

【F8】キーは押すタイミングにより認識されない場合があります。「Windows拡張オプションメニュー」が表示されるまで押してください。
「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
「Microsoft Windows XP」が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
「Administratorパスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。

「Windowsはセーフモードで実行されています。」と表示されます。
「はい」をクリックします。Windows 2000の場合「Windowsを起動しています」と表示されたら、【F8】キーを押します。
「Windows 2000拡張オプションメニュー」が表示されます。

【F8】キーは押すタイミングにより認識されない場合があります。「Windows 2000拡張オプションメニュー」が表示されるまで押してください。
「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
「Microsoft Windows 2000」が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
「Administratorのパスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。

「Windowsはセーフモードで実行されています。」と表示されます。
「OK」をクリックします。本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
「FMV-JW481/2 ワイヤレスLANドライバ」ウィンドウが表示されます。
「閉じる」をクリックします。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。「ファイル名を指定して実行」ウィンドウで、「名前」に次のように入力して、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]\Utils\EraseReg.exe -d

CD-ROMドライブがEドライブの場合は、「E:\Utils\EraseReg.exe -d」となります。
このユーティリティを実行すると、シングルサインオン用インストールによってレジストリに追加された、次の値を削除します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL

パラメータ（-d）を付加せず実行した場合、レジストリは変更されません。
確認のメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。「該当するレジストリが見つかりません」と表示された場合、本手順では回避できません。お問い合わせ先にご相談ください。
結果が表示されたら、「OK」をクリックします。パソコンを再起動します。ドライバおよびユーティリティを削除するときに、本製品をパソコンにセットせずに行うと、本現象が発生する場合があります。本現象が発生した場合、ドライバおよびユーティリティの削除は完了しておりません。再度、本製品をセットした状態で、ドライバおよびユーティリティの削除を行ってください。その際、「プログラムの追加と削除」からセットアップを起動できない場合には、次の手順でセットアップを起動してください。本製品に添付のCD-ROMをパソコンにセットします。「FMV-JW481/2 ワイヤレスLANドライバ」ウィンドウで「Atheros Client Utility」をクリックします。本手順を行うと、Windowsにログオンできるようになりますが、GINAが正しくチェーンされていない可能性があります。その場合には、専用GINAを使用するアプリケーションの再インストールを行ってください。再インストールを行っても、正しくチェーンされない場合は、専用GINAを使用するアプリケーションの順番を変更してください。インストールの順番を変更すると、GINAのチェーンが正しく設定される場合があります。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-21.html" /><title>Q&amp;A（Mr.WLANnerの場合）</title></head><body><div>
4 Q&amp;A（Mr.WLANnerの場合）

ドライバユーティリティに「Mr.WLANner」をお使いの場合のQ&amp;Aです。

次の項目について記載しています。
Q&amp;Aもあわせてご覧ください。
ネットワークに接続できませんIPアドレス／MACアドレスの確認方法Mr.WLANnerの設定画面が開けませんユーティリティアイコンが通知領域に表示されませんWPA／WPA2機能が使えませんドライバおよびユーティリティを削除したいのですが</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-22.html" /><title>ネットワークに接続できません</title></head><body><div>
Q ネットワークに接続できません
スタンバイおよび休止状態から復帰した際、ネットワークに接続できない場合があります（Mr.WLANnerの画面上で接続していても、接続できない場合もあります）。
この場合には、接続するプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「再接続」を行ってください。
コンピュータ起動時に、ネットワークドライブの再接続に失敗する場合がありますが、再接続に失敗したネットワークドライブをクリックすると接続できます。
A SSIDやWEPキーなどのセキュリティの設定を確認してください

設定内容の確認や変更は、「プロファイルの編集」ウィンドウにて行います。「プロファイルの編集」ウィンドウについては、プロファイルをご覧ください。
アドホック通信の場合
接続するすべてのパソコンで、SSID、およびWEPキーを同じ値に設定してください。
インフラストラクチャ通信の場合
SSID、およびWEPキーなどのセキュリティの設定を無線LANアクセスポイントと同じ値に設定してください。

設定内容を確認した後、次のように操作します。
「プロファイルの編集」ウィンドウを閉じます。「Mr.WLANner」ウィンドウで、接続したいプロファイルをクリックし、表示されるメニューから「接続」をクリックします。それでも接続できない場合には、ユーティリティアイコンを右クリックして、表示されるメニューの「プロファイル」から、接続したいプロファイルをクリックします。</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-23.html" /><title>IPアドレス／MACアドレスの確認方法</title></head><body><div>
Q IPアドレス／MACアドレスの確認方法

A ユーティリティでのIPアドレス／MACアドレス確認方法
デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
画面右側の「現在の接続状況」でIPアドレスとMACアドレスを確認します。
A コマンドプロンプトでのIPアドレス／MACアドレス確認方法
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。
次のように入力し、【Enter】キーを押します。
ipconfig /all
IPアドレスが正常に表示されているか確認します。
正常な場合は、次の例のように表示されます（IPアドレスが192.168.0.73の場合）。

1台のパソコンで、本製品と、別のLAN機能を同時に運用している場合

「Description」に「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と表示された接続のIPアドレスが、正常に取得できているか確認してください。

IP Addressが正常に表示されない場合

「IP Address」の項目が次のように表示される、または正常に表示されない場合は、次の方法で確認してください。
「IP Address」に、169.254.nnn.mmmまたは0.0.0.0と表示された場合、IPアドレスを正常に取得できていません。ネットワークに接続できませんをご覧ください。
「IP Address」が表示されず、「Media State」に「Media Disconnected」と表示された場合、 ネットワークに接続できていません。ネットワークに接続できませんをご覧ください。

次の点を確認してください。
SSIDが無線LANアクセスポイントと一致しているかセキュリティの設定が無線LANアクセスポイント一致しているかネットワーク認証が無線LANアクセスポイントと一致しているかMACアドレスを確認します。
「Physical Address」の値がMACアドレスです。
次のように入力し、【Enter】キーを押します。
exit

「コマンドプロンプト」ウィンドウが閉じます。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-24.html" /><title>Mr.WLANnerの設定画面が開けません</title></head><body><div>
Q Mr.WLANnerの設定画面が開けません

A ユーティリティアイコンが表示されていない場合はコントロールパネルから起動します

通常、Mr.WLANnerは、デスクトップ右下の通知領域に表示されているユーティリティアイコンをクリックすると起動します。 ユーティリティアイコンを右クリックして表示されるメニューから「終了」を行った場合や、Mr.WLANnerのシステム設定で「Mr.WLANnerアイコンを表示する」をにしている場合は、デスクトップ右下の通知領域にユーティリティアイコンが表示されません。この場合は、次の手順で起動してください。
「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「Mr.WLANner」をクリックします。
Mr.WLANnerが起動します。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-25.html" /><title>ユーティリティアイコンが通知領域に表示されません</title></head><body><div>
Q ユーティリティアイコンが通知領域に表示されません

A ユーティリティアイコンが非表示設定になっています
「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「Mr.WLANner」をクリックします。
Mr.WLANnerが起動します。
「設定」メニュー→「オプション」の順にクリックします。
「オプション」ウィンドウが表示されます。
「ネットワーク制御」をクリックし、Mr.WLANnerのアイコンの設定を確認します。
「Mr.WLANnerアイコンを表示する」がになっている場合は、通知領域にユーティリティアイコンが表示されません。 アイコンを通知領域に表示させる場合は、「Mr.WLANnerアイコンを表示する」をクリックしてにします。

A 本製品がパソコンのPCカードスロットに確実にセットされているか確認してください

本製品の向きを確認し、セットし直してください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-26.html" /><title>WPA／WPA2機能が使えません</title></head><body><div>
Q WPA／WPA2機能が使えません

A WPA／WPA2機能をお使いになる場合は、次の対応を行ってください

WPA／WPA2をお使いになるためには、Windows XP SP2をインストールする必要があります。また、WPA2をお使いになる場合は、Windows XPの更新プログラム（KB893357）を適用する必要があります。

インストール方法については、Microsoft社のホームページをご覧ください。
（http://support.microsoft.com/kb/893357/ja）</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-27.html" /><title>ドライバおよびユーティリティを削除したいのですが</title></head><body><div>
Q ドライバおよびユーティリティを削除したいのですが
本製品をパソコンにセットした状態で、次の手順を行ってください。次の手順を行うと、パソコン本体に搭載されている無線LANのドライバも削除される場合があります。その場合には、パソコン本体に添付の「ドライバーズディスク」または「アプリケーションディスク」から無線LANドライバをインストールしてください。
A 次の手順で削除してください
「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。「プログラムの追加と削除」をクリックします。
「プログラムの追加と削除」ウィンドウが表示されます。
「現在インストールされているプログラム」で（1）「Mr.WLANner」をクリックし、（2）「削除」をクリックします。
「InstallShield Wizard」ウィンドウが表示されます。
（1）「削除」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。確認のメッセージが表示されますので「はい」をクリックします。
ユーティリティが削除されます。
次のメッセージの画面で、「はい」をクリックします。（1）「以前のインストールをアンインストールする。」をクリックしてにし、（2）「次へ」をクリックします。「ファイル削除の確認」ウィンドウで「OK」をクリックします。
ドライバが削除されます。
「プログラムの追加と削除」ウィンドウを閉じます。「コントロールパネル」ウィンドウを閉じます。Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。本製品をパソコンから取り外します。
取り外し方法についてはパソコン本体のマニュアルをご覧ください。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="8-28.html" /><title>お問い合わせ先</title></head><body><div>
5 お問い合わせ先

本製品のご使用に際して何か困ったことが起きた場合は、ご購入元にご確認いただくか、以下それぞれのお問い合わせ先にご相談ください。
おかけ間違いのないよう、ご注意ください。各窓口ともダイヤル後、音声ガイドに従い、ボタン操作を行ってください。
お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
システムメンテナンスのため、お問い合わせ時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。
■ 故障・修理に関するお問い合わせ先

法人のお客様

「富士通ハードウェア修理相談センター」
通話料無料  0120-422-297お問い合わせ時間  9:00～17:00（土曜、日曜、祝日および年末年始を除く）
個人のお客様

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」
通話料無料  0120-950-222お問い合わせ時間  24時間・365日対応
■ 技術的なご質問、ご相談のお問い合わせ先

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」
通話料無料  0120-950-222お問い合わせ時間  9:00～17:00</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="9-1.html" /><title>付録</title></head><body><div>
第7章

付録

ネットワーク関連の用語と本製品の仕様について説明します。
1 本書での用語の表記について2 用語集3 仕様</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="9-2.html" /><title>本書での用語の表記について</title></head><body><div>
1 本書での用語の表記について

本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応は次の表のとおりです。

本書での用語の表記について


本書での表記

Windows Vistaでの表記

Atherosクライアントユーティリティでの表記

Mr.WLANnerでの表記

セキュリティの種類

WPAWPA2

WPA-エンタープライズWPA2-エンタープライズ

WPAWPA2

WPAWPA2

IEEE 802.1X

802.1x

IEEE802.1X

IEEE802.1X認証

WPA-PSKWPA2-PSK

WPA-パーソナルWPA2-パーソナル

WPA/WPA2パスフレーズ

WPA-PSKWPA2-PSK

WEP

WEP

事前共有キー（静的WEP）

WEP

暗号化に使用する文字列（キー）

PSK

パスフレーズ

WPA/WPA2パスフレーズ

PSK

WEPキー

セキュリティキー

WEPキー

WEPキー
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="9-3.html" /><title>用語集</title></head><body><div>
2 用語集

本製品をお使いになるうえで参考となるネットワーク関連の用語について説明します。
AES（Advanced Encryption Standard）
強固な暗号化方式として無線LANへの幅広い普及が見込まれています。暗号化アルゴリズムには、ベルギーの暗号開発者が開発した「Rijndael（ラインダール）」が採用され、データを固定のブロック長で区切ってそれぞれ暗号化を行います。データ長は128、192、256ビット、鍵の長さは128、192、256ビットがサポートされていて暗号強度は非常に高く設計されています。
CA局（Certification Authority）
インターネット上の電子資産を証明するために使用される電子証明書を発行する機関です。電子証明書の所有者の身元を確認し、証明します。
DFS（Dynamic Frequency Selection）
航空管制レーダーや気象レーダーなどで使用されるレーダーの干渉波を検出して、使用するチャンネルを自動的に変更する、無線LANアクセスポイントの機能です。レーダーの検出は、無線LANアクセスポイントの起動時に行われた後も定期的に行われます。レーダーが検出された場合には、使用するチャンネルが変更されるため、通信がいったん切断されます。
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）
IPアドレスなどの通信に関するパラメータを自動取得するために使用するプロトコルです。IPアドレスを与える側をDHCPサーバー、IPアドレスを与えられる側をDHCPクライアントと呼びます。
DNS（Domain Name System）
コンピュータに割り当てたIPアドレスと名前の対応を管理する機能です。IPアドレスがわからないコンピュータでも名前がわかっていれば、そのコンピュータと通信できます。
EAP（Extensible Authentication Protocol）
リモートアクセスによるユーザー認証の際に使用されるプロトコルです。電子証明書を使用するEAP-TLSや電子証明書とユーザーID／パスワードを使用するPEAPなどがあります。
ICMP（Internet Control Message Protocol）
通信回線の状況を確認する際に使用されるプロトコルで、PINGなどで使用されます。
IEEE 802.11a
IEEE（米国電気電子学会）でLAN技術の標準を策定している802委員会が定めた、無線LANの規格の1つです。5GHz帯を使った高速無線LANの規格で、最大54Mbpsの通信が行えます。変調方式として、エラー訂正に優れたOFDM方式を採用しています。
IEEE 802.11b
IEEE（米国電気電子学会）でLAN技術の標準を策定している802委員会が定めた、無線LANの規格の1つです。無線免許なしで自由に使える2.4GHz帯の電波（ISMバンド）を使い、最大11Mbpsの速度で通信を行うことができます。
IEEE 802.11g
IEEE（米国電気電子学会）でLAN技術の標準を策定している802委員会が定めた、無線LANの規格の1つです。現在最も普及しているIEEE 802.11bと互換性を持ち、同じ2.4GHz帯を使いながら、最大で54Mbpsの通信が行えます。
IEEE 802.1X
ネットワークでのユーザー認証方式を定めたIEEE標準プロトコルです。クライアントは、RADIUSサーバーとの相互認証が成功しない限り、ネットワークにアクセスすることはできません。クライアントとRADIUSサーバーで相互認証が成功するとセッションごとにネットワークキーが自動的に生成され、クライアントに配信されます。このため、無線LANクライアントで個々にネットワークキーを設定する必要がありません。また、通信中にもネットワークキーを自動的に変更するためセキュリティが高まります。認証の種類には電子証明書を使ったTLS、電子証明書とユーザー名／パスワードを使用したPEAPなどがあります。
IPアドレス（Internet Protocol Address）
TCP/IP環境で、パソコンが通信するために使用するアドレスです。現在使用されているIPv4（バージョン4）では、0から255までの、4個の数値で表します（例：192.168.100.123）。また、IPアドレスには、グローバルアドレスとプライベートアドレスがあります。グローバルアドレスは、世界でただ1つのアドレスです。国内では、JPNIC（日本ネットワークインフォーメーションセンター）により管理されています。プライベートアドレスは、閉じたネットワークの中で1つのアドレスです。
LAN（Local Area Network）
同一フロアやビルなどの比較的狭い範囲で、コンピュータどうしを接続した環境をいいます。
MACアドレス（Media Access Control Address）
ネットワークカードに固有の物理アドレスです。Ethernetならバイト長で、先頭の3バイトはベンダコードとしてIEEEが管理／割り当てを行っています。残り3バイトは各ベンダで独自に（重複しないように）管理しているコードですので、結果として、世界中で同じ物理アドレスを持つEthernetカードは存在せず、すべて異なるアドレスが割り当てられていることになります。Ethernetではこのアドレスを元にフレームの送受信を行っています。
MTU（Maximum Transmission Unit）
インターネットなどのネットワーク上で、一度に転送可能な最大データサイズのことです。最大データサイズが大きすぎてデータが正しく通信できない環境などでは、MTUのサイズを小さく設定することにより正常に通信できるようになります。
PEAP（Protected Extensible Authentication Protocol）
IEEE 802.1Xの認証プロトコルの1つです。PEAPでは、電子証明書およびID／パスワードを使って認証を行います。
PING（Packet Internet Groper）
インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワークで、相手先のコンピュータと通信できているかや通信回線の状況を確認するコマンドです。
PPPoE（Point to Point Protocol over Ethernet）
電話回線接続で使用する認証プロトコル（PPP）を、Ethernet上で使用するための方式です。
PSK（Pre-Shared Key）
暗号化キーを生成するために用いられる文字列（事前共有キー）のことです。また、あらかじめ設定した文字列が無線LANアクセスポイントとクライアントで一致した場合、相互認証を行う簡易認証の方式を表す場合もあります。
SSID（Service Set Identifier）
無線LANを構成するとき、混信やデータの盗難などを防ぐために、グループ分けをします。このグループ分けをSSIDで行います。さらにセキュリティ強化のためにネットワークキーを設定し、SSIDとネットワークキーが一致しないと通信できないようになっています。
Super AG、Super G
米国アセロス・コミュニケーションズ社の開発した無線高速化技術です。  通信データフレームをバースト転送する技術に加え、データの圧縮を行うことによって、無線通信をより高速化します。 Super AGおよびSuper Gをご利用になるには、無線LANアクセスポイント側もご利用になる機能に対応している必要があります。
TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）
インターネットの標準プロトコルであり、現在最も普及しているプロトコルです。
TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）
WEPに代わる暗号化方式です。静的なWEPに対し、動的に暗号化キーを生成します。暗号化キーをパケットごとに自動的に更新したり、通信データを複雑にしたりして、暗号強度を大幅に高めています。
TLS（Transport Layer Security）
IEEE 802.1Xの認証プロトコルの1つです。TLSでは、電子証明書を使って認証を行います。
WEPキー（Wired Equivalent Privacy Key）
無線LANでデータ通信を行う際にデータを暗号化するために使用する鍵情報です。本製品はデータの暗号化／復号化共に同一のネットワークキーを用いるため、通信する相手と同一のネットワークキーを設定する必要があります。
Wi-FiR （Wireless Fidelity）
無線LANの互換性接続を保証する団体「Wi-Fi AllianceR」の相互接続性テストに合格していることを示します。
WPA（Wi-Fi Protected Access）
Wi-Fi AllianceRが新たに策定したセキュリティ規格です。従来のSSIDやWEPキーに加えて、ユーザー認証機能や暗号化プロトコルを採用して、セキュリティを強化しています。
WPA2（Wi-Fi Protected Access 2）
Wi-Fi AllianceRが新たに策定したWPA の新バージョンです。WPA と比べ、より強力なAES暗号に対応しています。
WPA-PSK（WPA Pre-Shared Key）
WPAの家庭向け簡易認証方式です。PSKが無線LANアクセスポイントと一致した場合、相互認証を行います。
アドホック
無線LANのネットワーク構成の呼び名です。無線LANカードを搭載したコンピュータどうしで通信を行う形態をいいます。詳しくはアドホック通信をご覧ください。
インフラストラクチャ
無線LANのネットワーク構成の呼び名です。無線LANアクセスポイントを使用して通信を行う形態をいいます。詳しくは、インフラストラクチャ通信をご覧ください。
オープンシステム認証
無線LANのネットワーク認証の1つです。認証の際にネットワークキーの確認を行わないため、クライアントは正しいネットワークキーを提示しなくても無線LANアクセスポイントと接続することができます。しかし、実際に通信を行う場合には同じネットワークキーが設定されている必要があります。オープンキー認証と呼ばれる場合もあります。
共有キー（シェアードキー）認証
無線LANのネットワーク認証の1つです。無線LANアクセスポイントは、クライアントに対し、同じネットワークキーが設定されているかどうかを認証する際に確認します。クライアントが誤ったネットワークキーを使用している場合や、ネットワークキーが設定されていない場合は認証に失敗し、無線LANアクセスポイントと通信できなくなります。
サブネットマスク
TCP/IPネットワークは、複数の小さなネットワーク（サブネット）に分割されて管理されます。IPアドレスは、そのサブネットのアドレスと、個々のコンピュータのアドレスから構成されています。IPアドレスの何ビットがサブネットのアドレスかを定義するのが、サブネットマスクです。
セキュリティキー
Windows Vistaでは、「WEPキー」を「セキュリティキー」と称しています。
チャンネル
無線LANカードや無線LANアクセスポイントで通信するために使用する、無線の周波数帯を表します。
認証サーバー
ユーザーのネットワークアクセスを許可するか否かを確認するサーバーのことです。 ソフトウェアでユーザーの名前やパスワードなどを一括管理します。暗号を利用した認証用のプロトコルを使い、ユーザーが「アクセスを許可された当人である」ことを認証します。RADIUSサーバーなどがこれに該当します。
ネットワーク認証
無線LANクライアントが、無線LANアクセスポイントと接続する場合に行う認証方式を指します。オープンシステム認証と、共有キー（シェアードキー）認証があります。認証方法は、それぞれのクライアントに設定されていなければならず、通信したい無線LANアクセスポイントの設定とも一致している必要があります。認証モードと呼ばれる場合もあります。
パスフレーズ
PSKをASCII文字で設定した値のことを指します。
プリアンブル
無線通信において同期をとるために、データの前に付加するビット列のことです。アドホック通信で通信を開始できない場合には、この設定を切り替えます。通常は変更する必要はありません。
プロトコル
パソコン間でのデータの受け渡しを行うための手順や規則です。データの送受信方法、通信エラー時の処理など、通信を行うために必要な条件をすべて手順化しておくことで、規則正しい情報の伝達が行えます。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="9-4.html" /><title>仕様</title></head><body><div>
3 仕様

FMV-JW482およびFMV-JW481の仕様について、それぞれ次をご覧ください。
FMV-JW482の仕様FMV-JW481の仕様</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="9-5.html" /><title>FMV-JW482の仕様</title></head><body><div>
FMV-JW482の仕様

FMV-JW482の仕様


種類

仕様

無線LAN規格

IEEE 802.11a準拠（J52/W52/W53） ［注1］IEEE 802.11b準拠 ［注1］IEEE 802.11g準拠 ［注1］
伝送方式

OFDM方式DS-SS方式

転送レート

DS-SS：11/5.5/2/1Mbps（自動切り替え）OFDM：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps（自動切り替え）

周波数範囲

5150MHz～5340MHz2400MHz～2497MHz

チャンネル数

IEEE 802.11a準拠（J52/W52/W53）：12ch  （OFDM）（そのうち1chを使用）IEEE 802.11b準拠：14ch（DS-SS） （そのうち1chを使用）IEEE 802.11g準拠：13ch （OFDM）（そのうち1chを使用）

本体インターフェース

PC Card Standard準拠  Card Bus Type II

VCCI

Class B

セキュリティ

SSID（ネットワーク名）WEP（WEPキー: 64/128/152ビット）［注2］［注5］WPA-PSK（TKIP/AES） ［注3］［注4］WPA2-PSK（TKIP/AES） ［注3］［注4］WPA（TLS/PEAP）（TKIP/AES） ［注3］［注4］WPA2（TLS/PEAP）（TKIP/AES） ［注3］［注4］IEEE 802.1X （TLS/PEAP）

対応OS

Windows VistaR Ultimate

Windows VistaR Enterprise

Windows VistaR Business

Windows VistaR Home Premium

Windows VistaR Home Basic

MicrosoftR WindowsR XP Professional

MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

MicrosoftR WindowsR XP Media Center Edition 2004

MicrosoftR WindowsR XP Media Center Edition 2005

MicrosoftR WindowsR XP Tablet PC Edition

MicrosoftR WindowsR XP Tablet PC Edition 2005

MicrosoftR WindowsR 2000 Professional

動作電源電圧

DC3.3V

消費電流

480mA（Max）

外形寸法

W54mm×D118mm×H7mm

質量

38g

推奨接続台数（アドホック通信時）

最大10台 ［注6］
推奨最大通信距離

IEEE 802.11a（J52/W52/W53）：15mIEEE 802.11b／IEEE 802.11g：25m
__
Wi-FiRに準拠しています。Wi-FiR準拠とは、無線LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi AllianceR」の相互接続性テストに合格していることを示します。
__
WEPによる暗号化は、上記ビットで行いますが、お客様が設定可能なビット数は、固定長24ビットを差し引いた40ビット、104ビット、128ビットです。本書の本文中では、お客様が設定可能なビット数（40ビット、104ビット、128ビット）で記述しています。
__
WPAに準拠しています。WPA準拠とは、無線LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi AllianceR」が提唱するセキュリティ規格WPA（Wi-Fi Protected Access）の相互接続性テストに合格していることを示します。
__
Mr.WLANnerをお使いの場合、Microsoft社が提供するWindows XP SP2をインストールする必要があります。また、WPA2を使用する場合は、Windows XPの更新プログラム（KB893357）を適用する必要があります。
__
Windows Vista では152ビットは使用できません。
__
お使いになる環境によって、接続可能台数は減少することがあります。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="9-6.html" /><title>FMV-JW481の仕様</title></head><body><div>
FMV-JW481の仕様

FMV-JW481（IEEE 802.11a(J52/W52)対応）の仕様


種類

仕様

無線LAN規格

IEEE 802.11a準拠（J52/W52） ［注1］IEEE 802.11b準拠 ［注1］IEEE 802.11g準拠 ［注1］
周波数範囲

5150MHz～5260MHz2400MHz～2497MHz

チャンネル数

IEEE 802.11a準拠（J52/W52）：8ch（OFDM） （そのうち1chを使用）IEEE 802.11b準拠：14ch（DS-SS） （そのうち1chを使用）IEEE 802.11g準拠：13ch （OFDM）（そのうち1chを使用）

FMV-JW481（IEEE 802.11a(J52)対応）の仕様


種類

仕様

無線LAN規格

IEEE 802.11a準拠（J52） ［注1］IEEE 802.11b準拠 ［注1］IEEE 802.11g準拠 ［注1］
周波数範囲

5150MHz～5250MHz2400MHz～2497MHz

チャンネル数

IEEE 802.11a準拠（J52）：4ch （OFDM）（そのうち1chを使用）IEEE 802.11b準拠：14ch（DS-SS） （そのうち1chを使用）IEEE 802.11g準拠：13ch （OFDM）（そのうち1chを使用）

FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応／IEEE 802.11a (J52)対応 共通）の仕様


種類

仕様

伝送方式

OFDM方式DS-SS方式

転送レート

DS-SS：11/5.5/2/1Mbps（自動切り替え）OFDM：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps（自動切り替え）

本体インターフェース

PC Card Standard準拠  Card Bus Type II

VCCI

Class B

セキュリティ

SSID（ネットワーク名）WEP（WEPキー: 64/128/152ビット）［注2］［注5］WPA-PSK（TKIP/AES）［注3］［注4］WPA2-PSK（TKIP/AES）［注3］［注4］WPA（TLS/PEAP）（TKIP/AES）［注3］［注4］WPA2（TLS/PEAP）（TKIP/AES）［注3］［注4］IEEE 802.1X （TLS/PEAP）

対応OS

Windows VistaR Ultimate

Windows VistaR Enterprise

Windows VistaR Business

Windows VistaR Home Premium

Windows VistaR Home Basic

MicrosoftR WindowsR XP Professional

MicrosoftR WindowsR XP Home Edition

MicrosoftR WindowsR XP Media Center Edition 2004

MicrosoftR WindowsR XP Media Center Edition 2005

MicrosoftR WindowsR XP Tablet PC Edition

MicrosoftR WindowsR XP Tablet PC Edition 2005

MicrosoftR WindowsR 2000 Professional

動作電源電圧

DC3.3V

消費電流

590mA（Max）

外形寸法

W54mm×D121mm×H6mm

質量

40g

推奨接続台数（アドホック通信時）

最大10台 ［注6］
推奨最大通信距離

IEEE 802.11a：15mIEEE 802.11b／IEEE 802.11g：25m
__
Wi-FiRに準拠しています。Wi-FiR準拠とは、無線LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi AllianceR」の相互接続性テストに合格していることを示します。
__
WEPによる暗号化は、上記ビットで行いますが、お客様が設定可能なビット数は、固定長24ビットを差し引いた40ビット、104ビット、128ビットです。本書の本文中では、お客様が設定可能なビット数（40ビット、104ビット、128ビット）で記述しています。
__
WPAに準拠しています。WPA準拠とは、無線LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi AllianceR」が提唱するセキュリティ規格WPA（Wi-Fi Protected Access）の相互接続性テストに合格していることを示します。
__
Mr.WLANnerをお使いの場合、Microsoft社が提供するWindows XP SP2をインストールする必要があります。また、WPA2を使用する場合は、Windows XPの更新プログラム（KB893357）を適用する必要があります。
__
Windows Vista では152ビットは使用できません。
__
お使いになる環境によって、接続可能台数は減少することがあります。
</div></body></html>
<html><head><meta name="filename" content="top.html" /><title>ワイヤレスLANカード FMV-JW481/2 取扱説明書</title></head><body><div>
ワイヤレスLANカードFMV-JW481/2 取扱説明書

ワイヤレスLANドライバ V7.4.2.40/V4.2.2.44対応 第1版

発行日　2008年3月

発行責任　富士通株式会社
このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。無断転載を禁じます。</div></body></html>

</archive>
