本製品をセットしてパソコンの電源を入れても、本製品が検出されません

### Q 本製品をセットしてパソコンの電源を入れても、本製品が検出されません

#### A 本製品がパソコンのPCカードスロットに確実に差し込まれているか確認してください

本製品の向きを確認し、差し込み直してください。

#### A パソコンのPCカードスロットが故障している可能性があります

PCカードスロットを2つ装備しているパソコンをお使いの方は、もう一方のスロットに差し込んでください。 また、他のパソコンをお持ちの方は、他のパソコンのPCカードスロットに本製品をセットして電源を入れてください。正常に検出されれば、最初に本製品をセットしたパソコンのPCカードスロットが故障している可能性があります。ご購入元、または富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口にご相談ください（→お問い合わせ先参照）。なお、本製品をパソコンにセットするには、ドライバのインストールが必要です。インストール方法については、それぞれ次の章をご覧ください。

- OSがWindows Vistaの場合
  インストール
- OSがWindows XPの場合
  通常は、インストールをご覧ください。
  無線LANが標準搭載されているパソコンを Windows XPでお使いの場合は、インストールをご覧ください。
- OSがWindows 2000の場合
  インストール

このページの先頭へ