### セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1X

1. （スタート）→「接続先」の順にクリックします。
   「ネットワークに接続」ウィンドウが表示されます。
2. 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。
3. （1）「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
4. 接続する無線LANアクセスポイントに合わせて、無線LANの情報を入力します。
   - 接続先の無線LANアクセスポイントがブロードキャストを行っていない場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」をクリックしてにしてください。
     詳しくはネットワーク管理者に確認してください。
   WPA／WPA2の場合
   1. ネットワーク名
      接続する無線LANアクセスポイントに合わせてネットワーク名（SSID）を入力します。
   2. セキュリティの種類
      「WPA2-エンタープライズ」「WPA-エンタープライズ」のいずれかを選択します。
   3. 暗号化の種類
      「AES」「TKIP」のいずれかを選択します。
   IEEE 802.1Xの場合
   1. ネットワーク名
      接続する無線LANアクセスポイントに合わせてネットワーク名（SSID）を入力します。
   2. セキュリティの種類
      「802.1ｘ」を選択します。
5. 「次へ」をクリックします。
6. 「接続の設定を変更します」をクリックします。
7. 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」ウィンドウの「セキュリティ」タブをクリックします。
8. 接続するネットワークに合わせて認証方法を選択します。
   EAP-TLSの場合
   1. （1）「ネットワークの認証方法の選択」で「スマートカードまたはその他の証明書」を選択し、（2）「設定」をクリックします。
      「スマートカードまたはその他の証明書のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   2. 詳細設定を行います。
      1. 認証方法を選択します。
      2. 必要に応じて認証サーバーの設定をします。
      3. 「OK」をクリックします。
   3. 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
   PEAP-MSCHAP-V2の場合
   1. （1）「ネットワークの認証方法の選択」で「保護された EAP（PEAP）」を選択し、（2）「設定」をクリックします。
      「保護された EAPのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   2. 詳細設定を行います。
      1. 必要に応じて認証サーバーの設定をします。
      2. 「認証方法を選択する」で「セキュリティで保護されたパスワード（EAP-MSCHAP v2）」を選択し、「構成」をクリックします。
         「EAP MSCHAPv2のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
      3. （1）「Windowsのログオン名とパスワード（およびドメインがある場合はドメイン）を自動的に使う」をクリックしてにし、（2）「OK」をクリックします。
      4. 「保護されたEAPのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
   3. 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
   4. デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。
   5. （1）「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、（2）「OK」をクリックします。
9. デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。
10. 「OK」をクリックします。
11. 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」ウィンドウで「接続します」をクリックします。
12. （1）ネットワークに接続されたことを確認して、（2）をクリックします。
    「ネットワークに接続」ウィンドウが閉じます。

次に、ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）へお進みください。
このページの先頭へ