### オプション設定

「オプション」ウィンドウでは、Mr.WLANnerやドライバファイルのバージョン情報を確認できます。
また、Mr.WLANnerのより高度な機能を設定することができます。ここで設定する機能は、無線LANに詳しいお客様向けです。通常は、これらの設定を変更する必要はありません。
「オプション」ウィンドウの起動方法と、各機能について説明します。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
   「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」メニュー→「オプション」の順にクリックします。
   「オプション」ウィンドウが表示されます。
   画面左側の「設定項目」の一覧から項目を選択して、画面右側で情報の確認や各種の設定を行います。
   ツール
   Mr.WLANnerのバージョン情報を確認できます。
   設定
   Mr.WLANnerの基本的な動作についての設定を行います。
   1. Mr.WLANnerでTCP/IPの設定をする
      プロファイルを複数設定していて、接続するネットワーク（プロファイル）ごとにIP アドレスなどの設定を切り替えたい場合は、「Mr.WLANnerでTCP/IPの設定をする」をクリックして にし、プロファイルごとにIP アドレスの設定を行います。初期状態はです。プロファイルごとのIP アドレスの設定は、「プロファイルの編集」ウィンドウで行います。設定方法については、プロファイルをご覧ください。
   2. プロファイル未作成ならば作成確認を表示する
      Mr.WLANnerの起動時にプロファイルが1つも作成されていない場合、プロファイル作成確認メッセージを表示するかどうかを設定します。
      「プロファイル未作成ならば作成確認を表示する」をクリックしてにすると、確認メッセージを表示します。にすると、確認メッセージを表示しません。初期状態は、です。
   3. 通知メッセージを表示する
      Mr.WLANnerで電波を停止している場合、パソコンの起動時に以下のポップアップメッセージを表示するかどうかを設定します。
      「通知メッセージを表示する」をクリックしてにすると、ポップアップメッセージを表示します。にすると表示しません。初期状態はです。
   パスワード
   Mr.WLANnerのパスワードに関する設定を行います。
   Mr.WLANnerにパスワードを設定することができます。正しいパスワードを入力しない場合に、使用できる機能を制限することができます。
   「パスワードの入力」ウィンドウ
   パスワードを設定すると、Mr.WLANner起動時に次の画面が表示されます。この画面で正しいパスワードを入力しなかったり、「キャンセル」をクリックしたりした場合に、使用できる機能が制限されます。
   - 「パスワードの入力」画面で「キャンセル」をクリックした場合、設定するセキュリティポリシーによって、使用できるMr.WLANnerの機能が制限されます。あわせて、「オプション」ウィンドウの表示も変更されます。
   - パスワードを忘れた場合は、ドライバを再インストールする必要があります。忘れないようにご注意ください。
   1. パスワードによる機能保護を行う
      初期状態はです。パスワードを設定する場合は、クリックしてにします。
      パスワードは「パスワード」カテゴリの「パスワード」で設定します。
      正しいパスワードを入力しない場合に制限される機能については、「セキュリティポリシー」カテゴリで設定します。
   2. 「パスワード」カテゴリ
      Mr.WLANnerのパスワードを設定するカテゴリです。
      - パスワードを変更する
        設定済みのパスワードを変更する場合は、「パスワードを変更する」をクリックしてにし、「パスワード」に変更後のパスワードを入力します。
      - パスワード
        設定するパスワードを入力します。
   3. 「セキュリティポリシー」カテゴリ
      Mr.WLANner起動時に表示される「パスワードの入力」ウィンドウで正しいパスワードが入力されない場合に、制限する機能を設定するカテゴリです。
      - 設定の変更を禁止する
        クリックしてにすると、プロファイルの「追加」「編集」「削除」ができないようにします。
      - 接続先の変更を禁止する
        クリックしてにすると、プロファイルを使用した「接続」を禁止します（ただし、接続中のプロファイルを使用して、「再接続」は行えます）。また、プロファイルの自動適用も行われません。
   アダプタ
   ドライバファイルのバージョン情報が確認できます。
   ネットワーク制御
   通知領域への表示に関する設定を行います。
   1. Mr.WLANnerアイコンを表示する
      デスクトップ右下の通知領域に、Mr.WLANnerのアイコンを表示するかどうかを設定します。初期状態はです。
   2. 接続時にシステム標準のインジケータを表示する
      Windows XPが標準で提供している無線LANのインジケータを表示するかどうかを設定します。初期状態はです。
   設定を変更した場合
   本設定を変更した場合には、Windowsを再起動してください。正しく設定が反映されない場合があります。
   ネットワークタイプ
   使用する周波数帯の設定を行います。
   1. 2.4GHz帯（IEEE 802.11b/IEEE 802.11g）を使用する
      初期状態はです。
   2. 5GHz帯（IEEE 802.11a）を使用する
      初期状態はです。本製品を屋外で使用する場合は、クリックしてにします。
   Ciscoオプション
   Ciscoオプションを使用するかどうかの設定を行います。
   1. Cisco Compatible Extensionsを有効にする
      初期状態はです。有効にする場合はクリックしてにします。
   2. 無線管理のサポートを有効にする
      初期状態はです。無線管理のサポートを有効にする場合はクリックしてにします。
   3. Mixed-Cellモードを有効にする
      初期状態はです。Mixed-Cellモードを有効にする場合はクリックしてにします。

このページの先頭へ