### ネットワーク接続の設定

- IPアドレスの設定
- フル コンピュータ名／ワークグループの確認

#### IPアドレスの設定

- Mr.WLANnerのIP設定を行っている場合は、IPアドレスの設定は不要です。フル コンピュータ名／ワークグループの確認にお進みください。
- IPアドレスを設定する場合は、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンしている必要があります。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
3. 「ネットワーク接続」をクリックします。
   現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
4. 一覧に表示されているアイコンにマウスポインタを重ねて「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が表示されるアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
5. 「全般」タブをクリックします。
6. （1）「インターネット プロトコル（TCP/IP）」をクリックして、（2）「プロパティ」をクリックします。
7. IPアドレスを設定します。
   IPアドレス／DNSサーバーの設定／デフォルトゲートウェイの設定について、ネットワーク管理者の指示があった場合は、その指示に従ってください。
   DHCPクライアント（IPアドレスをDHCPサーバーから自動取得する）に設定する場合
   1. IPアドレスを自動的に取得する
      クリックしてにします。
   2. DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する
      クリックしてにします。
   3. OK
      設定が完了したら、「OK」をクリックします。
   固定IPアドレスを設定する場合
   1. 次のIPアドレスを使う
      クリックしてにします。
   2. IPアドレス／サブネットマスク
      IPアドレス／サブネットマスクを入力します。
      IPアドレスの設定例については、IPアドレスの設定方法を知りたいのですがをご覧ください。
   3. OK
      設定が完了したら、「OK」をクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
8. 「OK」または「閉じる」をクリックします。
9. 「ネットワーク接続」ウィンドウでをクリックします。

#### フル コンピュータ名／ワークグループの確認

- フルコンピュータ名、ワークグループを変更する場合は、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンしている必要があります。

1. 「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「コンピュータ名」タブをクリックします。
3. 「フル コンピュータ名」、「ワークグループ」を確認します。
   1. フル コンピュータ名
      ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名前です。それぞれのパソコンに、重複しない任意の名前を設定します。半角15文字以内で設定します。機種名やユーザー名などを設定すると、識別しやすくなります。
   2. ワークグループ
      ネットワークのグループ名です。半角15文字以内で設定します。
      - インフラストラクチャ通信の場合
        接続したいワークグループ名が設定されているか確認します。
      - アドホック通信の場合
        アドホック通信するすべてのパソコンで、同じ名前が設定されているか確認します。
   3. 設定を変更する場合は「変更」をクリックして設定し、画面の指示に従って操作してください。
4. 「システムのプロパティ」ウィンドウで、「OK」をクリックします。
   再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてパソコンを再起動してください。
   再起動のメッセージが表示されない場合は、「パフォーマンスとメンテナンス」ウィンドウ、または「コントロール パネル」ウィンドウでをクリックします。

このページの先頭へ