### インストール

無線LANが標準搭載されているパソコンに、本製品のドライバおよびユーティリティをインストールする手順を説明します。
古いバージョンのドライバを更新インストールする場合は、更新インストールをご覧ください。

- インストールを開始する前に、本製品をパソコンにセットしないでください。
- Windows XPのみでお使いになれます（Windows XP SP1以降が必要です）。
- WPA／WPA2をお使いになるためには、Windows XP SP2をインストールする必要があります。
  また、WPA2をお使いになる場合は、Windows XPの更新プログラム（KB893357）を適用する必要があります。
  インストール方法については、Microsoft社のホームページをご覧ください。
  （http://support.microsoft.com/kb/893357/ja）

1. パソコンの電源を入れます。
   「ログオン」ウィンドウが表示されたら、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンします。
2. 本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
3. 「Mr.WLANner」をクリックします。
   パソコンの機種によって、次に表示されるメッセージが異なります。
4. メッセージの内容に従って、次のように操作します。
   次のメッセージ画面が表示された場合
   1. 本製品をパソコンにセットせずに、メッセージの画面で「OK」をクリックします。
      （後で本製品をセットします。）
      手順5へ進みます。
   次のメッセージ画面が表示された場合
   1. 本製品をパソコンのPCカードスロットにセットします。
   2. 「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウで、「キャンセル」をクリックします。
   3. メッセージの画面で「OK」をクリックします。
5. 「次へ」をクリックします。
   「インストール先の選択」ウィンドウが表示されます。
6. 「次へ」をクリックします。
   「インストール準備の完了」ウィンドウが表示されます。
7. 「インストール」をクリックします。
   ドライバおよびユーティリティがインストールされ、「インストールの完了」ウィンドウが表示されます。
   - 次のメッセージが表示されたら、本製品をパソコンにセットして、「OK」をクリックしてください。
     すでに本製品をパソコンにセットしてある場合は、そのまま「OK」をクリックしてください。
8. 「完了」をクリックします。
9. CD-ROMを取り出します。
10. 「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
11. （1）「ハードウェア」タブをクリックして、（2）「デバイス マネージャ」をクリックします。
12. パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスが無効になっていることを確認します。
    - 無線LANが標準搭載されているパソコンの場合、本インストーラにより、パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスは無効に設定されます。ただし、お使いの環境によって、パソコン本体に搭載されている無線LANデバイスが無効に設定されない場合がありますので、その際は、無効に設定してください。
      無効に設定するには、デバイスマネージャの画面で、パソコン本体に搭載されている無線LANを右クリックして、表示されるメニューから「無効」をクリックします。
13. 「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
14. Windowsを再起動します。
15. 「ログオン」ウィンドウが表示されたら、手順1で使用したユーザーでログオンします。
16. 「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
    「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
17. （1）「ハードウェア」タブをクリックして、（2）「デバイス マネージャ」をクリックします。
18. 「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
19. （1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバの詳細」をクリックします。
20. 次のように操作します。
    1. 「ドライバファイル」の「[システムドライブ]:¥WINDOWS¥system32¥DRIVERS¥ar5211.sys」をクリックします。
    2. 「ファイルバージョン」が「4.2.2.44」になっていることを確認します。
    3. 「OK」をクリックします。
21. 「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
22. 「デバイス マネージャ」ウィンドウ、および「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。

以上で、ドライバおよびユーティリティのインストールは終了です。

- 本製品のドライバおよびユーティリティをインストールすると、すべての「ローカルエリア接続」および「ワイヤレスネットワーク接続」のプロパティに「AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.10.0」が追加されます。この「AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.10.0」は本製品でのみ動作するため、他のネットワークデバイスには影響を与えません。

次に、無線LAN通信のための設定を行います。接続するネットワークによって、無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）または無線LANの設定（アドホック通信の場合）にお進みください。
このページの先頭へ