IPアドレスの設定方法を知りたいのですが

### Q IPアドレスの設定方法を知りたいのですが

IPアドレスの設定がわからない場合は、次の項目を参考にして、IPアドレスを設定してください。

#### A 次のようにしてIPアドレスを設定します

「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」ウィンドウで、次のように設定します。「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」ウィンドウの開き方については、次をご覧ください。

- Windows Vistaの場合
  IPアドレスの設定
- Windows XPの場合
  IPアドレスの設定
- Windows 2000の場合
  IPアドレスの設定

##### パソコンのIPアドレスを自動的に取得する場合

ネットワーク上にDHCPサーバーが存在する場合、パソコン側で個別にIPアドレスを設定する必要はありません。次のようにしてIPアドレスを自動的に取得します。

- 「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」ウィンドウで、「IPアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにします。
  - DHCPサーバーとは、ネットワーク上のパソコンなどにIPアドレスを自動的に割り当てるサーバーです。

##### 各機器に固定IPアドレスを設定する場合

IPアドレスは、0から255までの4個の数値で表します。各パソコンや無線LANアクセスポイントに次のように設定します。（）内はサブネットマスクです。サブネットマスクは、ネットワーク内のパソコンや無線LANアクセスポイントで、同じ値を設定します。

- 無線LANアクセスポイントの設定例（インフラストラクチャ接続の場合）
  無線LANアクセスポイント：192.168.2.1（255.255.255.0）
  無線LANアクセスポイントのIPアドレスを上記のように設定した場合、無線LANアクセスポイントに接続するクライアントの、パソコンのIPアドレスは次のように設定します。
- パソコン側の設定例（次のようにしてIPアドレスを設定しますの画面で設定します）
  パソコンA：192.168.2.2 （255.255.255.0）
  パソコンB：192.168.2.3 （255.255.255.0）
  パソコンC ：192.168.2.4 （255.255.255.0）
  ：
  ：
  パソコンX：192.168.2.254 （255.255.255.0）
  家庭内や組織内などの閉じたネットワークの中で、プライベートアドレスとして使用できるIPアドレス
  - 10.0.0.1～10.255.255.254
  - 172.16.0.1～172.31.255.254
  - 192.168.0.1～192.168.255.254

このページの先頭へ