### 電波の停止と再開

電波の停止と再開は次のように行います。

- 電波の停止
- 電波の再開

#### 電波の停止

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「無線の無効化」をクリックします。
   本製品の動作が停止し、ユーティリティアイコンがに変わります。
   「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「OK」をクリックします。

#### 電波の再開

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「無線の有効化」をクリックします。
   本製品の動作が再開し、ユーティリティアイコンがに変わります。
   「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「OK」をクリックします。

このページの先頭へ