### FMV-JW481の仕様

表: FMV-JW481（IEEE 802.11a(J52/W52)対応）の仕様
種類 | 仕様
--- | ---
無線LAN規格 | IEEE 802.11a準拠（J52/W52） ［ 注1］ IEEE 802.11b準拠 ［ 注1］ IEEE 802.11g準拠 ［ 注1］
周波数範囲 | 5150MHz～5260MHz 2400MHz～2497MHz
チャンネル数 | IEEE 802.11a準拠（J52/W52）：8ch（OFDM） （そのうち1chを使用） IEEE 802.11b準拠：14ch（DS-SS） （そのうち1chを使用） IEEE 802.11g準拠：13ch （OFDM）（そのうち1chを使用）

表: FMV-JW481（IEEE 802.11a(J52)対応）の仕様
種類 | 仕様
--- | ---
無線LAN規格 | IEEE 802.11a準拠（J52） ［ 注1］ IEEE 802.11b準拠 ［ 注1］ IEEE 802.11g準拠 ［ 注1］
周波数範囲 | 5150MHz～5250MHz 2400MHz～2497MHz
チャンネル数 | IEEE 802.11a準拠（J52）：4ch （OFDM）（そのうち1chを使用） IEEE 802.11b準拠：14ch（DS-SS） （そのうち1chを使用） IEEE 802.11g準拠：13ch （OFDM）（そのうち1chを使用）

表: FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応／IEEE 802.11a (J52)対応 共通）の仕様
種類 | 仕様
--- | ---
伝送方式 | OFDM方式 DS-SS方式
転送レート | DS-SS：11/5.5/2/1Mbps（自動切り替え） OFDM：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps（自動切り替え）
本体インターフェース | PC Card Standard準拠 Card Bus Type II
VCCI | Class B

セキュリティ

SSID（ネットワーク名）
WEP（WEPキー: 64/128/152ビット）［ 注2］［ 注5］
WPA-PSK（TKIP/AES）［ 注3］［ 注4］
WPA2-PSK（TKIP/AES）［ 注3］［ 注4］
WPA（TLS/PEAP）（TKIP/AES）［ 注3］［ 注4］
WPA2（TLS/PEAP）（TKIP/AES）［ 注3］［ 注4］
IEEE 802.1X （TLS/PEAP）

対応OS

Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Enterprise
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
Microsoft® Windows® 2000 Professional

動作電源電圧 | DC3.3V
消費電流 | 590mA（Max）
外形寸法 | W54mm×D121mm×H6mm
質量 | 40g
推奨接続台数（アドホック通信時） | 最大10台 ［ 注6］
推奨最大通信距離 | IEEE 802.11a：15m IEEE 802.11b／IEEE 802.11g：25m

注1 |  | Wi-Fi®に準拠しています。Wi-Fi®準拠とは、無線LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示します。
注2 |  | WEPによる暗号化は、上記ビットで行いますが、お客様が設定可能なビット数は、固定長24ビットを差し引いた40ビット、104ビット、128ビットです。本書の本文中では、お客様が設定可能なビット数（40ビット、104ビット、128ビット）で記述しています。
注3 |  | WPAに準拠しています。WPA準拠とは、無線LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」が提唱するセキュリティ規格WPA（Wi-Fi Protected Access）の相互接続性テストに合格していることを示します。
注4 |  | Mr.WLANnerをお使いの場合、Microsoft社が提供するWindows XP SP2をインストールする必要があります。また、WPA2を使用する場合は、Windows XPの更新プログラム（KB893357）を適用する必要があります。
注5 |  | Windows Vista では152ビットは使用できません。
注6 |  | お使いになる環境によって、接続可能台数は減少することがあります。

このページの先頭へ