### 電波の停止と再開

- 「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されていると操作できません。をクリックしてウィンドウを閉じてから行ってください。

#### 電波の停止

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線LANの電波を停止してください。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（または）を右クリックして、表示されるメニューから「電波停止」をクリックします。
   電波が停止し、ユーティリティアイコンがに変わります。

#### 電波の再開

無線LAN機能を使って通信を行う場合は、無線LANの電波が発信できる状態にしてください。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「電波発信」をクリックします。
   電波の発信が開始され、ユーティリティアイコンがまたはに変わります。

#### 5GHz帯の電波の停止

本製品を屋外でお使いになる場合、5GHz帯の電波を停止する必要があります。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（または）を右クリックし、表示されるメニューから「5GHz帯の停止」をクリックします。

- 本操作を行うと、使用しているネットワークが2.4GHz帯であっても、通信がいったん切断されます。

#### 5GHz帯の電波の再開

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（または）を右クリックし、表示されるメニューから「5GHz帯の発信」をクリックします。

- 本操作を行うと、使用しているネットワークが2.4GHz帯であっても、通信がいったん切断されます。

このページの先頭へ