無線LANの設定（アドホック通信の場合）

## 3 無線LANの設定（アドホック通信の場合）

アドホック通信を行う場合の無線LANの設定について説明します。
本書での用語の表記について
本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。
本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。

1. （スタート）→「接続先」の順にクリックします。
   「ネットワークに接続」ウィンドウが表示されます。
2. 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。
3. （1）「ワイヤレスアドホック（コンピュータ相互）ネットワークを設定します」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
   「ワイヤレスアドホック（コンピュータ相互）ネットワークを設定します」ウィンドウが表示されます。
4. 接続するネットワークの情報に合わせて入力します。
   1. ネットワーク名
      接続するネットワークに合わせてネットワーク名（SSID）を入力します。
   2. セキュリティの種類
      WPA2-PSKを使用する場合は、「WPA2-パーソナル」を選択します。
      WEPを使用する場合は、「WEP」を選択します。
   3. セキュリティキーまたはパスフレーズ
      - 「セキュリティの種類」が「WPA2-パーソナル」の場合
        PSK（パスフレーズ）を入力します。接続するネットワークに合わせて入力します。
      - 「セキュリティの種類」が「WEP」の場合
        WEPキー（セキュリティキー）を入力します。「ASCII 文字」と「16進数のキャラクターコード」の2 種類のキー形式で入力できます。接続するネットワークに合わせて設定します。
5. 「次へ」をクリックします。
6. 「閉じる」をクリックします。

次に、ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）へお進みください。
このページの先頭へ