無線LANの設定（アドホック通信の場合）

## 3 無線LANの設定（アドホック通信の場合）

アドホック通信の場合の無線LAN設定について説明します。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定についてネットワーク管理者に確認してください。

- 本製品を屋外でお使いになる場合、5GHz帯の電波を停止する必要があります。
  停止方法については、5GHz帯の電波の停止をご覧ください。

本書での用語の表記について
本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。
本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。
使用する周波数帯を指定する場合
使用する周波数帯（2.4GHzまたは5GHz）を指定する場合は、「オプション」ウィンドウの「ネットワークタイプ」項目で設定します。ただし、チャンネルを指定することはできません。
「オプション」ウィンドウについては、オプション設定をご覧ください。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
   「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
   初めてプロファイルを作成する場合
   次の画面が表示されます。
   接続するネットワークのSSIDを選択して、「はい」をクリックします。その後、手順5にお進みください。
2. 「ファイル」メニュー→「追加」の順にクリックします。
   「プロファイルの追加」ウィンドウが表示されます。
3. （1）「プロファイルの追加」ウィンドウで「アドホックモード」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
4. （1）「SSID」を設定し、（2）「次へ」をクリックします。
5. セキュリティを指定します。
   - セキュリティの設定は必ず行ってください。セキュリティを設定していない場合、ワイヤレスLANカードを搭載したすべてのパソコンから接続できます。他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりする可能性があります。
   1. ネットワーク認証：「オープンシステム」を選択します。
   2. データの暗号化：「WEP」を選択します。
   3. 「次へ」をクリックします。
6. （1）WEPキーを設定し、（2）「次へ」をクリックします。
   「ASCII文字」と「16進数のキャラクターコード」の2種類のキー形式で入力できます。接続するネットワークに合わせて設定します。
   - ネットワーク内に、WEPキーを16進数のキャラクターコードで設定している無線LAN機器がすでにあるときは、16進数のキャラクターコードを入力してください。
   - キーの形式は、入力されたWEPキーの文字数により自動的に判別されます。
   - 「WEPキー」にお使いになれる文字は、次のとおりです。
     - キーの形式がASCII文字の場合
       0 ～9、A～Z、a ～z、_（アンダーバー）
     - キーの形式が16進数のキャラクターコードの場合
       0 ～9、A～F、a ～f
   - 「WEPキー」にお使いになれる文字数は、WEPキーの形式や、接続する無線LAN機器の仕様により異なります。

     表: WEPキーの形式、キーの長さによるネットワークキーの入力文字数について
     WEPキーの形式 | キーの長さ
     --- | ---
     40bit | 104bit | 128bit
     16進数 | 10桁 | 26桁 | 32桁
     ASCII文字 | 5文字 | 13文字 | 16文字

7. （1）「プロファイル名」と「シールアイコン」を設定し、（2）「次へ」をクリックします。
   - プロファイル名：識別しやすい名前を入力します。
   - シールアイコン：プロファイルに合わせてシールアイコンが選択できます。
   お使いになる環境に応じてオプションを選択できます
   - このネットワークに自動的に接続する
     クリックしてにするとプロファイルの自動適用が有効となり、作成したプロファイルのネットワークに自動で接続されます。
     にするとプロファイルの自動適用が無効となり、コンピュータの起動時またはスタンバイ・休止状態からの復帰時に自動で接続されません。このプロファイルを使用して接続する場合は、手動で接続してください。また、電波の状態が悪く接続が切れた際も再接続しない場合があります。この場合も、手動で接続してください。
8. 設定を確認し、「完了」をクリックします。
   「プロファイルの追加」が終了し、作成したプロファイルがメインウィンドウに追加されます。
9. 作成したプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「接続」をクリックします。
   - 次のメッセージが表示された場合には、「はい」をクリックしてください。
   - プロファイルの初期設定は、「このネットワークに自動的に接続する」が無効です。
     詳細は、プロファイルの自動適用をご覧ください。
10. 作成したプロファイルでネットワークに接続されたことを確認します。
11. 「Mr.WLANner」を終了します。

続いてネットワークの設定をします。ネットワークの設定（Windows XPの場合）へお進みください。
このページの先頭へ