### プロファイルの選択

無線LAN設定を保存したプロファイルが複数ある場合は、接続するネットワークによってプロファイルを変更する必要があります。

- Atherosクライアントユーティリティに保存されたプロファイルは、ログオン可能なすべてのユーザーが参照・編集可能です。
- コンピュータ起動時にアクティブになるプロファイルは、シャットダウンおよび再起動前にアクティブだったプロファイルです。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューの「プロファイルの選択」をクリックします。
   - アイコンの状態は、接続状態などにより異なります。詳しくは、電波状態の確認をご覧ください。
   - 通知領域にユーティリティアイコンが表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」（または「プログラム」）→「Atheros」→「Atheros Client Utility」の順にクリックします。
2. 登録したプロファイルの一覧から変更したいプロファイルをクリックします。
   - プロファイル名の先頭に が付いているものが、現在選択されているプロファイルです。
   プロファイルが切り替わります。

このページの先頭へ